<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="40.62" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.62" y1="0" x2="40.62" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.62" y1="38.1" x2="0" y2="38.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.1" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="1.016" x2="12.7" y2="7.2136" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="13.2334" y1="7.747" x2="13.4366" y2="7.747" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="7.2136" x2="13.97" y2="1.016" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="0.9906" x2="26.67" y2="7.3914" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="7.3914" x2="27.94" y2="0.9906" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="13.9446" y1="10.922" x2="13.97" y2="17.78" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="19.05" x2="13.97" y2="28.321" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="28.321" x2="12.7" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="17.78" x2="12.6746" y2="10.922" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="13.208" y1="10.3886" x2="13.4112" y2="10.3886" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="32.0294" x2="12.7" y2="37.0078" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="36.9824" x2="13.97" y2="32.0294" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0.9906" y1="17.78" x2="4.2164" y2="17.78" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="4.2164" y1="19.05" x2="0.9652" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="7.9248" y1="19.05" x2="12.7" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="7.9248" y1="17.78" x2="12.7" y2="17.78" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="17.78" x2="18.3642" y2="17.78" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="18.3642" y1="19.05" x2="13.97" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="22.0726" y1="17.78" x2="26.67" y2="17.78" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="22.0726" y1="19.05" x2="26.67" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="19.05" x2="26.67" y2="28.3972" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="28.3972" x2="27.94" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="19.05" x2="32.2834" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="32.2834" y1="17.78" x2="27.94" y2="17.78" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="17.78" x2="27.94" y2="11.0998" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="11.0998" x2="26.67" y2="17.78" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="35.9918" y1="19.05" x2="39.6748" y2="19.05" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="35.9918" y1="17.78" x2="39.6748" y2="17.78" width="0.254" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>SCLK</text>
<text>SI</text>
<text>SO</text>
<text>CSn</text>
<text>G2</text>
<text>G0</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>SCLK</text>
<text>SI</text>
<text>SO</text>
<text>CSn</text>
<text>G2</text>
<text>G0</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>SCLK</text>
<text>SI</text>
<text>SO</text>
<text>CSn</text>
<text>G2</text>
<text>G0</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>SCLK</text>
<text>SI</text>
<text>SO</text>
<text>CSn</text>
<text>G2</text>
<text>G0</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>SCLK</text>
<text>SI</text>
<text>SO</text>
<text>CSn</text>
<text>G2</text>
<text>G0</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>SCLK</text>
<text>SI</text>
<text>SO</text>
<text>CSn</text>
<text>G2</text>
<text>G0</text>
<text>GND</text>
<wire x1="26.67" y1="36.9824" x2="26.67" y2="32.1056" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="32.1056" x2="27.94" y2="36.9824" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="13.4366" y1="7.747" x2="13.97" y2="7.2136" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="12.7" y1="7.2136" x2="13.2334" y2="7.747" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="13.208" y1="10.3886" x2="12.6746" y2="10.922" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="13.9446" y1="10.922" x2="13.4112" y2="10.3886" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="7.3914" y1="18.3134" x2="7.3914" y2="18.5166" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="4.7498" y1="18.3134" x2="4.7498" y2="18.5166" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="7.3914" y1="18.5166" x2="7.9248" y2="19.05" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="7.9248" y1="17.78" x2="7.3914" y2="18.3134" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="4.7498" y1="18.3134" x2="4.2164" y2="17.78" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="4.2164" y1="19.05" x2="4.7498" y2="18.5166" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="27.2034" y1="7.9248" x2="27.4066" y2="7.9248" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.2034" y1="10.5664" x2="27.4066" y2="10.5664" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.4066" y1="7.9248" x2="27.94" y2="7.3914" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="26.67" y1="7.3914" x2="27.2034" y2="7.9248" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="27.2034" y1="10.5664" x2="26.67" y2="11.0998" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="27.94" y1="11.0998" x2="27.4066" y2="10.5664" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="21.5392" y1="18.3134" x2="21.5392" y2="18.5166" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="18.8976" y1="18.3134" x2="18.8976" y2="18.5166" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="21.5392" y1="18.5166" x2="22.0726" y2="19.05" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="22.0726" y1="17.78" x2="21.5392" y2="18.3134" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="18.8976" y1="18.3134" x2="18.3642" y2="17.78" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="18.3642" y1="19.05" x2="18.8976" y2="18.5166" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="35.4584" y1="18.3134" x2="35.4584" y2="18.5166" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="32.8168" y1="18.3134" x2="32.8168" y2="18.5166" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="35.4584" y1="18.5166" x2="35.9918" y2="19.05" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="35.9918" y1="17.78" x2="35.4584" y2="18.3134" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="32.8168" y1="18.3134" x2="32.2834" y2="17.78" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="32.2834" y1="19.05" x2="32.8168" y2="18.5166" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="13.2334" y1="28.8544" x2="13.4366" y2="28.8544" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="13.2334" y1="31.496" x2="13.4366" y2="31.496" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="13.4366" y1="28.8544" x2="13.97" y2="28.321" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="12.7" y1="28.321" x2="13.2334" y2="28.8544" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="13.2334" y1="31.496" x2="12.7" y2="32.0294" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="13.97" y1="32.0294" x2="13.4366" y2="31.496" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="27.2034" y1="28.9306" x2="27.432" y2="28.9306" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.2034" y1="31.5722" x2="27.4066" y2="31.5722" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.432" y1="28.9306" x2="27.94" y2="28.3972" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="26.67" y1="28.3972" x2="27.2034" y2="28.9306" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="27.2034" y1="31.5722" x2="26.67" y2="32.1056" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="27.94" y1="32.1056" x2="27.4066" y2="31.5722" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<hole x="6.0198" y="18.3896" drill="0.8"/>
<hole x="20.2184" y="18.3642" drill="0.8"/>
<hole x="13.2842" y="8.9916" drill="0.8"/>
<hole x="27.305" y="9.1948" drill="0.8"/>
<hole x="13.3096" y="30.1752" drill="0.8"/>
<hole x="27.3304" y="30.2514" drill="0.8"/>
<hole x="34.163" y="18.3896" drill="0.8"/>
<wire x1="13.2334" y1="37.5158" x2="13.4366" y2="37.5158" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="13.4366" y1="37.5158" x2="13.97" y2="36.9824" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="12.7" y1="37.0078" x2="13.2334" y2="37.5158" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="27.2034" y1="37.5158" x2="27.4066" y2="37.5158" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.4066" y1="37.5158" x2="27.94" y2="36.9824" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="26.67" y1="36.9824" x2="27.2034" y2="37.5158" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="0.4572" y1="18.3134" x2="0.4572" y2="18.5166" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0.4572" y1="18.5166" x2="0.9652" y2="19.05" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="0.9906" y1="17.78" x2="0.4572" y2="18.3134" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="13.4366" y1="0.4826" x2="13.2334" y2="0.4826" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="13.2334" y1="0.4826" x2="12.7" y2="1.016" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="13.97" y1="1.016" x2="13.4366" y2="0.4826" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="27.4066" y1="0.4572" x2="27.2034" y2="0.4572" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="27.2034" y1="0.4572" x2="26.67" y2="0.9906" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="27.94" y1="0.9906" x2="27.4066" y2="0.4572" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="40.2082" y1="18.5166" x2="40.2082" y2="18.3134" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="40.2082" y1="18.3134" x2="39.6748" y2="17.78" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
<wire x1="39.6748" y1="19.05" x2="40.2082" y2="18.5166" width="0.254" layer="20" curve="-106.144339"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LComp">
<packages>
<package name="CC2500M2">
</package>
<package name="CC2500M3">
</package>
<package name="CC2500M1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X04" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="47"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOD1" library="LComp" package="CC2500M1" value="CC2500M11_18MM">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X04" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="47"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOD2" library="LComp" package="CC2500M2" value="CC2500M11_27MM">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X04" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="47"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOD3" library="LComp" package="CC2500M3" value="CC2500M11_27MM_9">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOD4" library="LComp" package="CC2500M1" value="CC2500M11_18MM">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOD5" library="LComp" package="CC2500M2" value="CC2500M11_27MM">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOD6" library="LComp" package="CC2500M3" value="CC2500M11_27MM_9">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SI_1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="MOD1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SO_1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="MOD1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND_1">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="MOD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CSN_1">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="MOD1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VDD_1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="MOD1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCLK_1">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="MOD1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="G2_1">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="MOD1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="G0_1">
<contactref element="MOD1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SI_2">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="MOD2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SO_2">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="MOD2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND_2">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="MOD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CSN_2">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="MOD2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VDD_2">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="MOD2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCLK_2">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="MOD2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="G2_2">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="MOD2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="G0_2">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="MOD2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SI_3">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="MOD3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SO_3">
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="MOD3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND_3">
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="MOD3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CSN_3">
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="MOD3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VDD_3">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="MOD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCLK_3">
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="MOD3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="G2_3">
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="MOD3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="G0_3">
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="MOD3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND_4">
<contactref element="MOD4" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VDD_4">
<contactref element="MOD4" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SI_4">
<contactref element="MOD4" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCLK_4">
<contactref element="MOD4" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SO_4">
<contactref element="MOD4" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="G2_4">
<contactref element="MOD4" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="G0_4">
<contactref element="MOD4" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CSN_4">
<contactref element="MOD4" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SCLK_5">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="MOD5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="G2_5">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="MOD5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="G0_5">
<contactref element="JP5" pad="7"/>
<contactref element="MOD5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VDD_5">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="MOD5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SI_5">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="MOD5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SO_5">
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="MOD5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CSN_5">
<contactref element="JP5" pad="8"/>
<contactref element="MOD5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND_5">
<contactref element="JP5" pad="9"/>
<contactref element="JP5" pad="10"/>
<contactref element="MOD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD_6">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="MOD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCLK_6">
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="MOD6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SI_6">
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="MOD6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="G2_6">
<contactref element="JP6" pad="5"/>
<contactref element="MOD6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SO_6">
<contactref element="JP6" pad="6"/>
<contactref element="MOD6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="G0_6">
<contactref element="JP6" pad="7"/>
<contactref element="MOD6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CSN_6">
<contactref element="JP6" pad="8"/>
<contactref element="MOD6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND_6">
<contactref element="JP6" pad="9"/>
<contactref element="JP6" pad="10"/>
<contactref element="MOD6" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
