(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.4-pre1-stable)
  (general
    (links 54)
    (no_connects 0)
    (area 132.004999 88.824999 179.145001 160.095001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 41)
    (tracks 97)
    (zones 0)
    (modules 13)
    (nets 28)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user hide)
    (41 Cmts.User user hide)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user hide)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user hide)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user hide)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 0.2032)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 1.27)
    (user_trace_width 2.54)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerber/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(P1-Pad4)")
  (net 4 "Net-(P1-Pad6)")
  (net 5 "Net-(P1-Pad8)")
  (net 6 "Net-(P2-Pad2)")
  (net 7 "Net-(P2-Pad4)")
  (net 8 "Net-(P2-Pad6)")
  (net 9 "Net-(P2-Pad8)")
  (net 10 "Net-(P3-Pad2)")
  (net 11 "Net-(P3-Pad4)")
  (net 12 "Net-(P3-Pad6)")
  (net 13 "Net-(P3-Pad8)")
  (net 14 +5V)
  (net 15 17)
  (net 16 "Net-(P6-Pad1)")
  (net 17 "Net-(P6-Pad3)")
  (net 18 "Net-(P6-Pad5)")
  (net 19 "Net-(P6-Pad7)")
  (net 20 "Net-(P7-Pad1)")
  (net 21 "Net-(P7-Pad3)")
  (net 22 12)
  (net 23 "Net-(P7-Pad7)")
  (net 24 "Net-(P8-Pad1)")
  (net 25 "Net-(P8-Pad3)")
  (net 26 "Net-(P8-Pad5)")
  (net 27 25)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +5V)
    (add_net 12)
    (add_net 17)
    (add_net 25)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad4)")
    (add_net "Net-(P1-Pad6)")
    (add_net "Net-(P1-Pad8)")
    (add_net "Net-(P2-Pad2)")
    (add_net "Net-(P2-Pad4)")
    (add_net "Net-(P2-Pad6)")
    (add_net "Net-(P2-Pad8)")
    (add_net "Net-(P3-Pad2)")
    (add_net "Net-(P3-Pad4)")
    (add_net "Net-(P3-Pad6)")
    (add_net "Net-(P3-Pad8)")
    (add_net "Net-(P6-Pad1)")
    (add_net "Net-(P6-Pad3)")
    (add_net "Net-(P6-Pad5)")
    (add_net "Net-(P6-Pad7)")
    (add_net "Net-(P7-Pad1)")
    (add_net "Net-(P7-Pad3)")
    (add_net "Net-(P7-Pad7)")
    (add_net "Net-(P8-Pad1)")
    (add_net "Net-(P8-Pad3)")
    (add_net "Net-(P8-Pad5)")
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x08 (layer F.Cu) (tedit 57D5D814)
    (at 135.89 113.03 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P1 (at 2.54 2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X08 (at 2.54 8.89 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 "Net-(P1-Pad8)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x08.wrl
      (at (xyz 0 -0.35 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x08 (layer F.Cu) (tedit 57D5D7EE)
    (at 135.89 134.62 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P2 (at 2.54 3.81 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X08 (at 2.54 -12.7 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 "Net-(P2-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(P2-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 "Net-(P2-Pad8)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x08.wrl
      (at (xyz 0 -0.35 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x08 (layer F.Cu) (tedit 57D5D7E8)
    (at 135.89 156.21 180)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P3 (at -2.54 2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X08 (at -2.54 -13.97 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 "Net-(P3-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 "Net-(P3-Pad4)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 "Net-(P3-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 180) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 "Net-(P3-Pad8)"))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x08.wrl
      (at (xyz 0 -0.35 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 (layer F.Cu) (tedit 57D5D85B)
    (at 151.13 147.32 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P4 (at 3.81 0 360) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X02 (at 0 -3.1 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 +5V))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
      (at (xyz 0 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x03 (layer F.Cu) (tedit 57D5D85F)
    (at 157.48 147.32 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P5 (at -3.81 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X03 (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 +5V))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 17))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x03.wrl
      (at (xyz 0 -0.1 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x08 (layer F.Cu) (tedit 57D5D80E)
    (at 175.26 95.25)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P6 (at 3.81 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X08 (at 3.81 8.89 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 "Net-(P6-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 "Net-(P6-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 "Net-(P6-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 "Net-(P6-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x08.wrl
      (at (xyz 0 -0.35 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x08 (layer F.Cu) (tedit 57D5D7F7)
    (at 175.26 116.84)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P7 (at 3.81 2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X08 (at 3.81 8.89 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 "Net-(P7-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 "Net-(P7-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 12))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 "Net-(P7-Pad7)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x08.wrl
      (at (xyz 0 -0.35 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x08 (layer F.Cu) (tedit 57D5D7D7)
    (at 175.26 138.43)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P8 (at -2.54 2.54 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X08 (at 3.81 5.08 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 "Net-(P8-Pad1)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 "Net-(P8-Pad3)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 "Net-(P8-Pad5)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 25))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 GND))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x08.wrl
      (at (xyz 0 -0.35 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module arcade:Teensy-LC (layer F.Cu) (tedit 57D5C85D)
    (at 148.5011 105.0036)
    (fp_text reference U1 (at -1.1811 -3.4036) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Teensy-LC (at 7.62 -2.54) (layer F.Fab))
    (pad 30 thru_hole oval (at 15.24 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 31 thru_hole oval (at 15.24 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 32 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 33 thru_hole oval (at 12.7 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 "Net-(P1-Pad8)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(P1-Pad6)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 "Net-(P2-Pad8)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(P2-Pad6)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 "Net-(P2-Pad4)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(P2-Pad2)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(P3-Pad8)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(P3-Pad6)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 "Net-(P3-Pad4)"))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 30.48) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(P3-Pad2)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 33.02) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 12))
    (pad 14 thru_hole oval (at 2.54 33.02) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 17))
    (pad 15 thru_hole oval (at 5.08 33.02) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 16 thru_hole oval (at 7.62 33.02) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad 17 thru_hole oval (at 10.16 33.02) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 18 thru_hole oval (at 12.7 33.02) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 19 thru_hole oval (at 15.24 33.02) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 "Net-(P8-Pad5)"))
    (pad 20 thru_hole oval (at 15.24 30.48) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(P8-Pad3)"))
    (pad 21 thru_hole oval (at 15.24 27.94) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(P8-Pad1)"))
    (pad 22 thru_hole oval (at 15.24 25.4) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 "Net-(P7-Pad7)"))
    (pad 23 thru_hole oval (at 15.24 22.86) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 24 thru_hole oval (at 15.24 20.32) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 "Net-(P7-Pad3)"))
    (pad 25 thru_hole oval (at 15.24 17.78) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(P7-Pad1)"))
    (pad 26 thru_hole oval (at 15.24 15.24) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 "Net-(P6-Pad7)"))
    (pad 27 thru_hole oval (at 15.24 12.7) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(P6-Pad5)"))
    (pad 28 thru_hole oval (at 15.24 10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 "Net-(P6-Pad3)"))
    (pad 29 thru_hole oval (at 15.24 7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(P6-Pad1)"))
    (pad 34 thru_hole oval (at 12.7 7.62) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 35 thru_hole oval (at 12.7 10.16) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 36 thru_hole oval (at 12.7 12.7) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 25))
    (pad 0 thru_hole oval (at 0 0) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module arcade:3mm_Hole (layer F.Cu) (tedit 57D5D805)
    (at 149.86 93.98)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference REF** (at 0 -5.1) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pin_Header_Straight_1x01 (at 3.81 -7.62) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x01.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module arcade:3mm_Hole (layer F.Cu) (tedit 57D5D802)
    (at 162.56 93.98)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference REF** (at 0 -5.1) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pin_Header_Straight_1x01 (at 3.81 -7.62) (layer F.Fab) hide)
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x01.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module arcade:3mm_Hole (layer F.Cu) (tedit 57D5D7E4)
    (at 141.605 156.845)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference REF** (at 0 -5.1) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pin_Header_Straight_1x01 (at 3.81 -7.62) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x01.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module arcade:3mm_Hole (layer F.Cu) (tedit 57D5D7DF)
    (at 169.545 156.845)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference REF** (at 0 -5.1) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Pin_Header_Straight_1x01 (at 3.81 -7.62) (layer F.Fab))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x01.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (gr_line (start 179.07 88.9) (end 179.07 160.02) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 132.08 88.9) (end 179.07 88.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 132.08 160.02) (end 132.08 88.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 179.07 160.02) (end 132.08 160.02) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 132.08 88.9) (end 179.07 88.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 132.08 160.02) (end 132.08 88.9) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 179.07 160.02) (end 132.08 160.02) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "PLAYER 1" (at 134.62 91.44) (layer F.SilkS))
  (gr_text "PLAYER 2" (at 176.53 91.44) (layer F.SilkS))
  (gr_text - (at 162.56 149.86) (layer F.SilkS))
  (gr_text + (at 157.48 149.86) (layer F.SilkS))
  (gr_text + (at 151.13 149.86) (layer F.SilkS))
  (gr_text - (at 148.59 149.86) (layer F.SilkS))
  (gr_text SELECT (at 172.72 153.67) (layer F.SilkS))
  (gr_text START (at 172.72 148.59) (layer F.SilkS))
  (gr_text SW6 (at 172.72 143.51) (layer F.SilkS))
  (gr_text SW5 (at 172.72 138.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text SW4 (at 172.72 132.08) (layer F.SilkS))
  (gr_text SW3 (at 172.72 127) (layer F.SilkS))
  (gr_text SW2 (at 172.72 121.92) (layer F.SilkS))
  (gr_text SW1 (at 172.72 116.84) (layer F.SilkS))
  (gr_text SELECT (at 138.43 153.67) (layer F.SilkS))
  (gr_text START (at 138.43 148.59) (layer F.SilkS))
  (gr_text SW6 (at 138.43 143.51) (layer F.SilkS))
  (gr_text SW5 (at 138.43 138.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text SW4 (at 138.43 132.08) (layer F.SilkS))
  (gr_text SW3 (at 138.43 127) (layer F.SilkS))
  (gr_text SW2 (at 138.43 121.92) (layer F.SilkS))
  (gr_text SW1 (at 138.43 116.84) (layer F.SilkS))
  (gr_text LEFT (at 172.72 100.33) (layer F.SilkS))
  (gr_text RIGHT (at 172.72 95.25) (layer F.SilkS))
  (gr_text UP (at 172.72 105.41) (layer F.SilkS))
  (gr_text DOWN (at 172.72 110.49) (layer F.SilkS))
  (gr_text DOWN (at 138.43 110.49) (layer F.SilkS))
  (gr_text UP (at 138.43 105.41) (layer F.SilkS))
  (gr_text LEFT (at 138.43 100.33) (layer F.SilkS))
  (gr_text RIGHT (at 138.43 95.25) (layer F.SilkS))
  (zone (net 1) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 179.07 160.02) (xy 132.08 160.02) (xy 132.08 88.9) (xy 179.07 88.9)
      )
    )
  )
)
