<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.1" y1="-0.2" x2="25.3" y2="-0.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.3" y1="-0.2" x2="25.3" y2="6.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.3" y1="6.2" x2="-0.1" y2="6.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.1" y1="6.2" x2="-0.1" y2="-0.2" width="0" layer="20"/>
<text>Designed In Thailand
By TinLethax
ELmodTI82REV2</text>
<text>2020/3/5</text>
<text>v EL v</text>
<text>6vIN</text>
<text>DANGER!
HIGH VOLTAGE</text>
<text>DANGER!
HIGH VOLTAGE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="C025-040X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 4 x 5 mm</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD-123_MINI-SMA">
<description>&lt;b&gt;Molded plasitc,JEDEC SOD-123/Mini SMA&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: Comchip CGRM4001-G.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP20SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="HV823">
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-9T200L">
<description>8-SOIC, 1.27 mm pitch, 6.00 mm span, 4.90 X 3.90 X 1.75 mm body, 2.00 X 2.00 mm thermal pad
&lt;p&gt;8-pin SOIC package with 1.27 mm pitch, 6.00 mm span with body size 4.90 X 3.90 X 1.75 mm and thermal pad size 2.00 X 2.00 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="561J-PF">
<packages>
<package name="INDC4526X50N">
<description>Chip, 4.50 X 2.60 X 0.50 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 4.50 X 2.60 X 0.50 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0603K" value="1nF 16V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C025-040X050" value="0.01uF 100V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD-123_MINI-SMA" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VA" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VB" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="HV823" package="SOIC127P600X175-9T200L" value="HV823">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="8-SOIC"/>
<attribute name="PARTNO" value="HV823"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="561J-PF" package="INDC4526X50N" value="NL453232T-561J-PF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="VCC" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="VA" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="VB" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
