<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="14.605" y1="13.97" x2="-14.605" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-14.605" y1="-13.97" x2="14.605" y2="-13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.605" y1="-13.97" x2="14.605" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-14.605" y1="-13.97" x2="-14.605" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<text>Copyright (C) 2017
Herbert Pötzl</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pic16f15386">
<packages>
<package name="UQFN40P600X600X100-49N-NSM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pads">
<packages>
<package name="40X80-MIL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="0402-C">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
<variantdef name="Beta"/>
<variantdef name="Min"/>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ICSP" library="pinhead-2" package="1X06-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="pic16f15386" package="UQFN40P600X600X100-49N-NSM" value="PIC16F15386-NSM"/>
<element name="RA0" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RA1" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RA2" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RA3" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RA4" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RA5" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RA6" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RA7" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RC0" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RC1" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RC2" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RC3" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RC4" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RC5" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RC6" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RC7" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RD0" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RD1" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RD2" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RD3" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RD4" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RD5" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RD6" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RD7" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RF0" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RF1" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RF2" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RF3" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RF4" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RF5" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RF6" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RF7" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RB0" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RB1" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RB2" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RB3" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RB4" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RB5" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RE0" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RE1" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RE2" library="pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PCLK">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PDAT">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
</signal>
<signal name="!MCLR">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUX">
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="RA0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="RA1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="RA2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="RA3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RA4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="RA5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="RA6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="RA7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="RC0" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="RC1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="RC2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="RC3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="41"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="RC4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="RC5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="RC6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="RC7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="RD0" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="RD1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="RD2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="RD3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="RD4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="RD5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="RD6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="RD7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="RF0" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="RF1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="RF2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="RF3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="RF4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="RF5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="RF6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="RF7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="RB0" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="RB1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="RB2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="RB3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="RB4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="RB5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="RE0" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="RE1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="RE2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
