<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="94.92" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94.92" y1="0" x2="94.92" y2="63.49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="94.92" y1="63.49" x2="0" y2="63.49" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="63.49" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>5 WATT GUITAR</text>
<text>AMPLIFIER</text>
<text>12 VDC</text>
<hole x="3.81" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="3.81" y="59.69" drill="3.2"/>
<hole x="91.44" y="59.69" drill="3.2"/>
<hole x="91.44" y="3.81" drill="3.2"/>
<text>SPKR+</text>
<text>SPKR-</text>
<text>7-6-2015</text>
</plain>
<libraries>
<library name="caleb-con-OST-termblock">
<packages>
<package name="2POSP200">
</package>
<package name="SN37A1">
</package>
<package name="PJ102A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="caleb-passive">
<packages>
<package name="R0400TH">
</package>
<package name="C5X2">
</package>
<package name="PTV09A">
</package>
<package name="CDX5">
</package>
<package name="MOV9MM">
</package>
<package name="KY10X5">
</package>
<package name="ECQE-13MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="caleb-ic">
<packages>
<package name="DIL-8">
</package>
<package name="TO92">
</package>
<package name="TO-263-10">
</package>
<package name="DO-41L">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_8X150_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="1M"/>
<element name="R2" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="1M"/>
<element name="R3" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="2.2k"/>
<element name="R4" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="2.2k"/>
<element name="R5" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="2.2k"/>
<element name="R8" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="39k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="82k"/>
<element name="R15" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="caleb-passive" package="C5X2" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="caleb-ic" package="DIL-8" value="LM833"/>
<element name="Q1" library="caleb-ic" package="TO92" value="2N7000">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="caleb-passive" package="C5X2" value="100u">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="caleb-passive" package="PTV09A" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="caleb-passive" package="C5X2" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="caleb-ic" package="TO92" value="78L10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="caleb-passive" package="CDX5" value="0.22u">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="caleb-passive" package="CDX5" value="0.22u">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="caleb-ic" package="TO-263-10" value="LM4950"/>
<element name="J3" library="caleb-con-OST-termblock" package="2POSP200" value="CON-OST-2POS-0200SPACING">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LOGO2" library="ohw-logo" package="OSHW_8X150_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_8MILX0150-NT"/>
<element name="J2" library="caleb-con-OST-termblock" package="SN37A1" value="1/4 INCH JACK">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="caleb-con-OST-termblock" package="PJ102A" value="5.5MM BARREL JACK">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOV1" library="caleb-passive" package="MOV9MM" value="MOV">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="caleb-ic" package="DO-41L" value="SB1H100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="caleb-ic" package="DO-41L" value="SB1H100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="caleb-passive" package="C5X2" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="caleb-passive" package="CDX5" value="82p">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="caleb-passive" package="CDX5" value="0.22u">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="caleb-passive" package="KY10X5" value="220u"/>
<element name="C8" library="caleb-passive" package="ECQE-13MM" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="22k"/>
<element name="R9" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="22k"/>
<element name="R12" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="69.8k"/>
<element name="R13" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="100k"/>
<element name="R14" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="100k"/>
<element name="R11" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="22k"/>
<element name="C11" library="caleb-passive" package="CDX5" value="0.39u"/>
<element name="C12" library="caleb-passive" package="CDX5" value="1u - TANTALUM">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="caleb-passive" package="CDX5" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="R6" library="caleb-passive" package="R0400TH" value="2.2k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="C8" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="NEG"/>
<contactref element="R17" pad="T1"/>
<contactref element="R17" pad="T2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="NEG"/>
<contactref element="C5" pad="P$2"/>
<contactref element="U3" pad="TAB"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="TAB"/>
<contactref element="J2" pad="S"/>
<contactref element="J1" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="P$3"/>
<contactref element="MOV1" pad="P$2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C7" pad="P$2"/>
<contactref element="C6" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="NEG"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="P$2"/>
<contactref element="C13" pad="P$2"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="DRAIN">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="POS"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VREF">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="10V">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="P$1"/>
<contactref element="C6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="INPUT">
<contactref element="J2" pad="T"/>
<contactref element="J2" pad="TS"/>
<contactref element="MOV1" pad="P$1"/>
<contactref element="C8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="POS"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="C1" pad="POS"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VOUTA">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VOUTB">
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="C13" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="POS"/>
</signal>
<signal name="PREAMP">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="P$2"/>
<contactref element="C11" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C3" pad="NEG"/>
<contactref element="R17" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="NEG"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C4" pad="POS"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
