(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 96)
    (no_connects 1)
    (area 147.879999 106.287499 167.080001 142.632501)
    (thickness 1.6)
    (drawings 10)
    (tracks 147)
    (zones 0)
    (modules 50)
    (nets 36)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 1.016)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.5)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (uvia_size 0.762)
    (uvia_drill 0.508)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0)
    (uvia_min_drill 0)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFCFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x020f0_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(D1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(D2-Pad1)")
  (net 4 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 5 "Net-(D3-Pad1)")
  (net 6 "Net-(D3-Pad2)")
  (net 7 "Net-(D4-Pad1)")
  (net 8 "Net-(D4-Pad2)")
  (net 9 "Net-(D5-Pad1)")
  (net 10 "Net-(D5-Pad2)")
  (net 11 "Net-(D6-Pad1)")
  (net 12 "Net-(D6-Pad2)")
  (net 13 "Net-(D7-Pad1)")
  (net 14 "Net-(D7-Pad2)")
  (net 15 "Net-(D8-Pad1)")
  (net 16 "Net-(D8-Pad2)")
  (net 17 "Net-(D9-Pad1)")
  (net 18 "Net-(D9-Pad2)")
  (net 19 "Net-(D10-Pad1)")
  (net 20 "Net-(D10-Pad2)")
  (net 21 "Net-(D11-Pad1)")
  (net 22 "Net-(D11-Pad2)")
  (net 23 "Net-(D12-Pad1)")
  (net 24 "Net-(D12-Pad2)")
  (net 25 "Net-(D13-Pad1)")
  (net 26 "Net-(D13-Pad2)")
  (net 27 "Net-(D14-Pad1)")
  (net 28 "Net-(D14-Pad2)")
  (net 29 "Net-(D15-Pad1)")
  (net 30 "Net-(D15-Pad2)")
  (net 31 "Net-(D16-Pad1)")
  (net 32 "Net-(D16-Pad2)")
  (net 33 "Net-(J1-Pad1)")
  (net 34 "Net-(J1-Pad3)")
  (net 35 GND)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.762)
    (uvia_drill 0.508)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D1-Pad2)")
    (add_net "Net-(D10-Pad1)")
    (add_net "Net-(D10-Pad2)")
    (add_net "Net-(D11-Pad1)")
    (add_net "Net-(D11-Pad2)")
    (add_net "Net-(D12-Pad1)")
    (add_net "Net-(D12-Pad2)")
    (add_net "Net-(D13-Pad1)")
    (add_net "Net-(D13-Pad2)")
    (add_net "Net-(D14-Pad1)")
    (add_net "Net-(D14-Pad2)")
    (add_net "Net-(D15-Pad1)")
    (add_net "Net-(D15-Pad2)")
    (add_net "Net-(D16-Pad1)")
    (add_net "Net-(D16-Pad2)")
    (add_net "Net-(D2-Pad1)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(D3-Pad1)")
    (add_net "Net-(D3-Pad2)")
    (add_net "Net-(D4-Pad1)")
    (add_net "Net-(D4-Pad2)")
    (add_net "Net-(D5-Pad1)")
    (add_net "Net-(D5-Pad2)")
    (add_net "Net-(D6-Pad1)")
    (add_net "Net-(D6-Pad2)")
    (add_net "Net-(D7-Pad1)")
    (add_net "Net-(D7-Pad2)")
    (add_net "Net-(D8-Pad1)")
    (add_net "Net-(D8-Pad2)")
    (add_net "Net-(D9-Pad1)")
    (add_net "Net-(D9-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad3)")
  )
  (module bosch_kf3:bosch_kf-mini-s_pll (layer F.Cu) (tedit 59C7C3E3)
    (at 149.86 107.95)
    (descr "Bosch KF-mini-S PLL")
    (tags "DIL DIP PDIP 2.54mm 15.24mm 600mil LongPads")
    (fp_text reference U1 (at 7.62 -2.39) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PLL (at 7.62 35.41) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 7.62 16.51) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 GND))
    (pad 15 thru_hole oval (at 15.24 33.02) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 "Net-(D14-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 16 thru_hole oval (at 15.24 30.48) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 "Net-(D13-Pad2)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 17 thru_hole oval (at 15.24 27.94) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 "Net-(D12-Pad2)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 18 thru_hole oval (at 15.24 25.4) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 "Net-(D11-Pad2)"))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 19 thru_hole oval (at 15.24 22.86) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 "Net-(D10-Pad2)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 20 thru_hole oval (at 15.24 20.32) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 "Net-(D9-Pad2)"))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 21 thru_hole oval (at 15.24 17.78) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 "Net-(D8-Pad2)"))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 22 thru_hole oval (at 15.24 15.24) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(D7-Pad2)"))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 23 thru_hole oval (at 15.24 12.7) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 "Net-(D6-Pad2)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 24 thru_hole oval (at 15.24 10.16) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(D5-Pad2)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 25 thru_hole oval (at 15.24 7.62) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 "Net-(D4-Pad2)"))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 26 thru_hole oval (at 15.24 5.08) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 "Net-(D3-Pad2)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 30.48) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 "Net-(D16-Pad2)"))
    (pad 27 thru_hole oval (at 15.24 2.54) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at 0 33.02) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 "Net-(D15-Pad2)"))
    (pad 28 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 2.4 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-Pad2)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD3E)
    (at 153.67 134.62)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J16 (at -1.7 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 31 "Net-(D16-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD54)
    (at 153.67 129.54)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J15 (at -1.7 0 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 29 "Net-(D15-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD63)
    (at 157.48 107.95 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J1 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD67)
    (at 157.48 110.49 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J2 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 3 "Net-(D2-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7ACF9)
    (at 157.48 113.03 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J3 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 5 "Net-(D3-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7ACFD)
    (at 157.48 115.57 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J4 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 7 "Net-(D4-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD03)
    (at 157.48 118.11 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J5 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 9 "Net-(D5-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD07)
    (at 157.48 120.65 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J6 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 11 "Net-(D6-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD0A)
    (at 157.48 123.19 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J7 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 13 "Net-(D7-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD0D)
    (at 157.48 125.73 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J8 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 15 "Net-(D8-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD22)
    (at 157.48 128.27 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J9 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 17 "Net-(D9-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD2D)
    (at 157.48 130.81 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J10 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 19 "Net-(D10-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD30)
    (at 157.48 133.35 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J11 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 21 "Net-(D11-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD34)
    (at 157.48 135.89 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J12 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 23 "Net-(D12-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD38)
    (at 157.48 138.43 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J13 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 25 "Net-(D13-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS3 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD5C)
    (at 157.48 140.97 270)
    (descr "3-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J14 (at -1.7 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS3 (at 1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 33 "Net-(J1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 27 "Net-(D14-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -1.27 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 34 "Net-(J1-Pad3)"))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD69)
    (at 161.29 107.95 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J17 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD61)
    (at 161.29 110.49 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J18 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 4 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7ACDB)
    (at 161.29 113.03 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J19 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 6 "Net-(D3-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7ACF4)
    (at 161.29 115.57 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J20 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 8 "Net-(D4-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD1A)
    (at 161.29 118.11 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J21 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 10 "Net-(D5-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD16)
    (at 161.29 120.65 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J22 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 12 "Net-(D6-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD12)
    (at 161.29 123.19 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J23 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 14 "Net-(D7-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD1F)
    (at 161.29 125.73 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J24 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 16 "Net-(D8-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD25)
    (at 161.29 128.27 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J25 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 18 "Net-(D9-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD59)
    (at 161.29 130.81 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J26 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 20 "Net-(D10-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD51)
    (at 161.29 133.35 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J27 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 22 "Net-(D11-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD4D)
    (at 161.29 135.89 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J28 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 24 "Net-(D12-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD4A)
    (at 161.29 138.43 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J29 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 26 "Net-(D13-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD47)
    (at 161.29 140.97 90)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J30 (at 1.78 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 28 "Net-(D14-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 90) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD44)
    (at 153.67 140.97 270)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J31 (at 1.78 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 30 "Net-(D15-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Connectors:GS2 (layer B.Cu) (tedit 59C7AD42)
    (at 153.67 138.43 270)
    (descr "2-pin solder bridge")
    (tags "solder bridge")
    (attr smd)
    (fp_text reference J32 (at 1.78 0 360) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value GS2 (at -1.8 0 540) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.64 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 32 "Net-(D16-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0 -0.64 270) (size 1.27 0.97) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 35 GND))
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA00)
    (at 161.29 107.95)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 2 "Net-(D1-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA04)
    (at 161.29 110.49)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D2 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 3 "Net-(D2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 4 "Net-(D2-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA08)
    (at 161.29 113.03)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 5 "Net-(D3-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 6 "Net-(D3-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA0D)
    (at 161.29 115.57)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 7 "Net-(D4-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 8 "Net-(D4-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA10)
    (at 161.29 118.11)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 9 "Net-(D5-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 10 "Net-(D5-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA1C)
    (at 161.29 120.65)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D6 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 11 "Net-(D6-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 12 "Net-(D6-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA1F)
    (at 161.29 123.19)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D7 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 13 "Net-(D7-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 14 "Net-(D7-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA23)
    (at 161.29 125.73)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D8 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 15 "Net-(D8-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 16 "Net-(D8-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA43)
    (at 161.29 128.27)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D9 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 17 "Net-(D9-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 18 "Net-(D9-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA3F)
    (at 161.29 130.81)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D10 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 19 "Net-(D10-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 20 "Net-(D10-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA3C)
    (at 161.29 133.35)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D11 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 21 "Net-(D11-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 22 "Net-(D11-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA39)
    (at 161.29 135.89)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D12 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 23 "Net-(D12-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 24 "Net-(D12-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA35)
    (at 161.29 138.43)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D13 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 25 "Net-(D13-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 26 "Net-(D13-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA31)
    (at 161.29 140.97)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D14 (at 0 -1.85) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 27 "Net-(D14-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 28 "Net-(D14-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7B9F6)
    (at 153.67 140.97 180)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D15 (at 0 -1.85 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 29 "Net-(D15-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 30 "Net-(D15-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Diodes_SMD:D_SOD-323_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 59C7BA2E)
    (at 153.67 138.43 180)
    (descr SOD-323)
    (tags SOD-323)
    (attr smd)
    (fp_text reference D16 (at 0 -1.85 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1N4148 (at 0.1 1.9 180) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 -1.85 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.25 0 180) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 31 "Net-(D16-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 1.25 0 180) (size 1 1) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 32 "Net-(D16-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Diodes_SMD.3dshapes/D_SOD-323.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module OSHW-logo:OSHW-logo_silkscreen-back_4mm (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 153.3525 109.22 270)
    (fp_text reference G*** (at 0 -2.1209 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value OSHW-logo_silkscreen-back_4mm (at 0 2.1209 270) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (gr_text RobinOlejnik.de (at 153.3525 119.38 90) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 147.955 142.5575) (end 147.955 106.3625) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 167.005 142.5575) (end 147.955 142.5575) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 167.005 106.3625) (end 167.005 142.5575) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 147.955 106.3625) (end 167.005 106.3625) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 35) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch none 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.381)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 148.59 106.9975) (xy 148.59 141.9225) (xy 166.37 141.9225) (xy 166.37 106.9975)
      )
    )
  )
  (zone (net 35) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch none 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.381)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 148.59 106.9975) (xy 166.37 106.9975) (xy 166.37 141.9225) (xy 148.59 141.9225)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.SilkS) (hatch none 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.381)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 151.4475 106.68) (xy 159.0675 106.68) (xy 159.0675 137.16) (xy 151.4475 137.16)
      )
    )
  )
)
