(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 48)
    (no_connects 0)
    (area 148.049999 98.299999 158.350001 104.625001)
    (thickness 0.8)
    (drawings 13)
    (tracks 205)
    (zones 0)
    (modules 22)
    (nets 19)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user hide)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user hide)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.16)
    (user_trace_width 0.16)
    (user_trace_width 0.2)
    (user_trace_width 0.22)
    (user_trace_width 0.33)
    (user_trace_width 0.35)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.45)
    (user_trace_width 0.7)
    (trace_clearance 0.16)
    (zone_clearance 0.05)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.16)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.36)
    (via_drill 0.26)
    (via_min_size 0.36)
    (via_min_drill 0.26)
    (user_via 0.45 0.26)
    (user_via 0.45 0.3)
    (user_via 0.5 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 0.9 1.2)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 149.61 101.43)
    (visible_elements 7FFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00000_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 4)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 VCC)
  (net 2 GND)
  (net 3 "Net-(J4-Pad1)")
  (net 4 "Net-(R1-Pad1)")
  (net 5 "Net-(R4-Pad2)")
  (net 6 "Net-(R5-Pad2)")
  (net 7 "Net-(R6-Pad2)")
  (net 8 /M_A)
  (net 9 /M_B)
  (net 10 /M_C)
  (net 11 "Net-(J7-Pad1)")
  (net 12 "Net-(J9-Pad1)")
  (net 13 "Net-(Q1-Pad3)")
  (net 14 "Net-(Q1-Pad1)")
  (net 15 "Net-(Q2-Pad3)")
  (net 16 "Net-(Q2-Pad1)")
  (net 17 "Net-(Q3-Pad3)")
  (net 18 "Net-(Q3-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.16)
    (trace_width 0.16)
    (via_dia 0.36)
    (via_drill 0.26)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(J4-Pad1)")
    (add_net "Net-(J7-Pad1)")
    (add_net "Net-(J9-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q1-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q1-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q2-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q2-Pad3)")
    (add_net "Net-(Q3-Pad1)")
    (add_net "Net-(Q3-Pad3)")
    (add_net "Net-(R1-Pad1)")
    (add_net "Net-(R4-Pad2)")
    (add_net "Net-(R5-Pad2)")
    (add_net "Net-(R6-Pad2)")
  )
  (net_class GND ""
    (clearance 0.16)
    (trace_width 0.54)
    (via_dia 0.45)
    (via_drill 0.35)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GND)
  )
  (net_class MOTOR ""
    (clearance 0.16)
    (trace_width 0.33)
    (via_dia 0.36)
    (via_drill 0.26)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /M_A)
    (add_net /M_B)
    (add_net /M_C)
  )
  (net_class VCC ""
    (clearance 0.16)
    (trace_width 0.54)
    (via_dia 0.45)
    (via_drill 0.35)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net VCC)
  )
  (module KiCad_custom:ESC_MOT_PAD (layer B.Cu) (tedit 59D48623)
    (at 154.05 98.85 180)
    (fp_text reference J3 (at 0 -1.6 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value C (at -0.1 1.6 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd oval (at 0 0 180) (size 0.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /M_C))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.25 180) (size 0.9 0.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /M_C))
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 59AD109A)
    (at 156.26 101.72 270)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 -1.5 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 47uf (at 0 1.5 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.8 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0402_NoSilk (layer F.Cu) (tedit 59AD10A2)
    (at 150.58 102.28 270)
    (descr "Capacitor SMD 0402, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0402")
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 -1.27 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 100n (at 0 1.27 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.27 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.55 0 270) (size 0.6 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.55 0 270) (size 0.6 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0402_NoSilk (layer F.Cu) (tedit 59AD0D91)
    (at 155.8 99.53)
    (descr "Resistor SMD 0402, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0402")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 -1.2) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1K (at 0 1.25) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.2) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.45 0) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.45 0) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /M_A))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0402_NoSilk (layer F.Cu) (tedit 59AD0D9C)
    (at 148.66 99.29 270)
    (descr "Resistor SMD 0402, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0402")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 -1.2 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1K (at 0 1.25 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.2 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.45 0 270) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.45 0 270) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /M_B))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0402_NoSilk (layer F.Cu) (tedit 59AD0DA0)
    (at 149.9 99.28 270)
    (descr "Resistor SMD 0402, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0402")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 -1.2 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1K (at 0 1.25 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.2 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.45 0 270) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.45 0 270) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /M_C))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0402_NoSilk (layer F.Cu) (tedit 59AD0EF4)
    (at 152.49 99.44 180)
    (descr "Resistor SMD 0402, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0402")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 -1.2 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 10K (at 0 1.25 180) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.2 180) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.45 0 180) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /M_A))
    (pad 2 smd rect (at 0.45 0 180) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(R4-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0402_NoSilk (layer F.Cu) (tedit 59AD0EEB)
    (at 149.27 100.79)
    (descr "Resistor SMD 0402, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0402")
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 -1.2) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 10K (at 0 1.25) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.2) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.45 0) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /M_B))
    (pad 2 smd rect (at 0.45 0) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(R5-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0402_NoSilk (layer F.Cu) (tedit 59AD0EBA)
    (at 150.86 100.2 270)
    (descr "Resistor SMD 0402, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0402")
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at 0 -1.2 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 10K (at 0 1.25 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.2 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.45 0 270) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /M_C))
    (pad 2 smd rect (at 0.45 0 270) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(R6-Pad2)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0402_NoSilk (layer F.Cu) (tedit 59AD0F75)
    (at 150.38 103.73)
    (descr "Resistor SMD 0402, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0402")
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 0 -1.2) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1K (at 0 1.25) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.2) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.45 0) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.45 0) (size 0.4 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(J9-Pad1)"))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module KiCad_custom:QFN20 (layer F.Cu) (tedit 59A7EE18)
    (at 153.41 102.25 270)
    (fp_text reference U1 (at -0.127 3.302 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value EFM8BB21 (at 0.381 5.08 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.45 1.45 270) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(R6-Pad2)"))
    (pad 16 smd rect (at -1.45 -1.45 270) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 21 smd rect (at 0 0 270) (size 1.6 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 20 smd rect (at -1.45 0.75) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(R4-Pad2)"))
    (pad 14 smd rect (at -0.25 -1.45 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(Q1-Pad1)"))
    (pad 15 smd rect (at -0.75 -1.45 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 13 smd rect (at 0.25 -1.45 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(Q1-Pad3)"))
    (pad 19 smd rect (at -1.45 0.25) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 18 smd rect (at -1.45 -0.25) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 17 smd rect (at -1.45 -0.75) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(J4-Pad1)"))
    (pad 12 smd rect (at 0.75 -1.45 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 11 smd rect (at 1.45 -1.45 270) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(Q2-Pad1)"))
    (pad 10 smd rect (at 1.45 -0.75) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(Q2-Pad3)"))
    (pad 6 smd rect (at 1.45 1.45 270) (size 0.7 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(J7-Pad1)"))
    (pad 7 smd rect (at 1.45 0.75) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 9 smd rect (at 1.45 -0.25) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(Q3-Pad1)"))
    (pad 8 smd rect (at 1.45 0.25) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(Q3-Pad3)"))
    (pad 5 smd rect (at 0.75 1.45 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(J9-Pad1)"))
    (pad 4 smd rect (at 0.25 1.45 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 3 smd rect (at -0.25 1.45 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at -0.75 1.45 270) (size 0.3 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(R5-Pad2)"))
    (model ${KIPRJMOD}/kicad_misc/3d/qfn20.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.8 0.8 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Capacitors_SMD:C_0402_NoSilk (layer F.Cu) (tedit 59AD5029)
    (at 149.66 102.28 270)
    (descr "Capacitor SMD 0402, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0402")
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0 -1.27 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 10uf (at 0 1.27 270) (layer F.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 -1.27 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.55 0 270) (size 0.6 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
    (pad 2 smd rect (at 0.55 0 270) (size 0.6 0.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0402.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module KiCad_custom:ESC_RC_PAD (layer F.Cu) (tedit 59AD593E)
    (at 157.62 98.93)
    (fp_text reference J4 (at -0.2 2.4) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value RC (at 0.1 -3.2) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 1 0.8) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(J4-Pad1)"))
  )
  (module KiCad_custom:Test_PAD_0.6 (layer B.Cu) (tedit 59AD6BD2)
    (at 151.49 103.76)
    (fp_text reference J7 (at 0 -2) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value C2D (at 0.1 2) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 "Net-(J7-Pad1)"))
  )
  (module KiCad_custom:Test_PAD_0.6 (layer B.Cu) (tedit 59AE589F)
    (at 150.52 103.76)
    (fp_text reference J9 (at 0 -2) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value C2CK (at 0.1 2) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd circle (at 0 0) (size 0.6 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 "Net-(J9-Pad1)"))
  )
  (module KiCad_custom:ESC_MOT_PAD (layer B.Cu) (tedit 59D48623)
    (at 150.7 98.85 180)
    (fp_text reference J2 (at 0 -1.6 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value B (at -0.1 1.6 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd oval (at 0 0 180) (size 0.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 /M_B))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.25 180) (size 0.9 0.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 /M_B))
  )
  (module KiCad_custom:ESC_MOT_PAD (layer B.Cu) (tedit 59D48623)
    (at 157.38 98.85 180)
    (fp_text reference J1 (at 0 -1.6 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value A (at -0.1 1.6 180) (layer B.Fab) hide)
    (pad 1 smd oval (at 0 0 180) (size 0.9 1) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 /M_A))
    (pad 1 smd rect (at 0 0.25 180) (size 0.9 0.5) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 /M_A))
  )
  (module KiCad_custom:ESC_PWR_PAD (layer F.Cu) (tedit 59AD59DE)
    (at 157.65 103.32 270)
    (fp_text reference J6 (at 0 1.6 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value V (at -0.1 -1.6 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0 0 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 VCC))
  )
  (module KiCad_custom:ESC_PWR_PAD (layer F.Cu) (tedit 59AD59DE)
    (at 157.71 101.04 270)
    (fp_text reference J5 (at 0 1.6 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value G (at -0.1 -1.6 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0 0 270) (size 1.2 1.2) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module KiCad_custom:SuperSOT-6_custom (layer B.Cu) (tedit 59D5D2A2)
    (at 149.75 101.13 90)
    (descr "6-pin SuperSOT package http://www.mouser.com/ds/2/149/FMB5551-889214.pdf")
    (tags "SuperSOT-6 SSOT-6")
    (attr smd)
    (fp_text reference Q2 (at -0.1 3.42 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value DUAL_NP (at 0 -2.5 90) (layer B.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.4 0.95 90) (size 0.8 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 "Net-(Q2-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1.3 0 90) (size 1 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 3 smd rect (at -1.4 -0.95 90) (size 0.8 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 15 "Net-(Q2-Pad3)"))
    (pad 4 smd rect (at 1.4 -0.95 90) (size 0.8 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 /M_B))
    (pad 6 smd rect (at 1.4 0.95 90) (size 0.8 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 /M_B))
    (pad 5 smd rect (at 1.3 0 90) (size 1 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SuperSOT-6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module KiCad_custom:SuperSOT-6_custom (layer B.Cu) (tedit 59D5D2A2)
    (at 153.1 101.13 90)
    (descr "6-pin SuperSOT package http://www.mouser.com/ds/2/149/FMB5551-889214.pdf")
    (tags "SuperSOT-6 SSOT-6")
    (attr smd)
    (fp_text reference Q3 (at -0.1 3.42 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value DUAL_NP (at 0 -2.5 90) (layer B.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.4 0.95 90) (size 0.8 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 18 "Net-(Q3-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1.3 0 90) (size 1 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 3 smd rect (at -1.4 -0.95 90) (size 0.8 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 "Net-(Q3-Pad3)"))
    (pad 4 smd rect (at 1.4 -0.95 90) (size 0.8 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /M_C))
    (pad 6 smd rect (at 1.4 0.95 90) (size 0.8 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /M_C))
    (pad 5 smd rect (at 1.3 0 90) (size 1 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SuperSOT-6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module KiCad_custom:SuperSOT-6_custom (layer B.Cu) (tedit 59D5D2A2)
    (at 156.44 101.13 90)
    (descr "6-pin SuperSOT package http://www.mouser.com/ds/2/149/FMB5551-889214.pdf")
    (tags "SuperSOT-6 SSOT-6")
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at -0.1 3.42 90) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value DUAL_NP (at 0 -2.5 90) (layer B.Fab) hide)
    (fp_text user %R (at 0 0 360) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.4 0.95 90) (size 0.8 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 "Net-(Q1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -1.3 0 90) (size 1 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 VCC))
    (pad 3 smd rect (at -1.4 -0.95 90) (size 0.8 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 "Net-(Q1-Pad3)"))
    (pad 4 smd rect (at 1.4 -0.95 90) (size 0.8 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 /M_A))
    (pad 6 smd rect (at 1.4 0.95 90) (size 0.8 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 /M_A))
    (pad 5 smd rect (at 1.3 0 90) (size 1 0.7) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 GND))
    (model ${KISYS3DMOD}/TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SuperSOT-6.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text 2A (at 157.36 103.86) (layer B.SilkS))
  (gr_text D (at 152.12 104.13) (layer B.SilkS))
  (gr_text C (at 149.93 104.11) (layer B.SilkS))
  (gr_text S (at 156.61 98.79 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text - (at 156.74 99.97 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text + (at 156.38 103.43) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 148.1 104.575) (end 148.1 98.35) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 158.3 98.35) (end 158.3 104.575) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 158.3 104.575) (end 148.1 104.575) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 148.1 98.35) (end 158.3 98.35) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
)
