<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.921" y1="34.32" x2="2.921" y2="22.742025" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.921" y1="22.742025" x2="3.1069875" y2="22.2930125" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="3.1069875" y1="22.2930125" x2="3.6240125" y2="21.7759875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.6240125" y1="21.7759875" x2="3.81" y2="21.326975" width="0" layer="20" curve="-45"/>
<wire x1="3.81" y1="21.326975" x2="3.81" y2="14.106025" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="14.106025" x2="3.6240125" y2="13.6570125" width="0" layer="20" curve="-45"/>
<wire x1="3.6240125" y1="13.6570125" x2="3.1069875" y2="13.1399875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.1069875" y1="13.1399875" x2="2.921" y2="12.690975" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="2.921" y1="12.690975" x2="2.921" y2="1.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.921" y1="1.23" x2="5.421" y2="-1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="5.421" y1="-1.27" x2="22.57" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.57" y1="-1.27" x2="25.07" y2="1.23" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="25.07" y1="1.23" x2="25.02030625" y2="12.43875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.02030625" y1="12.43875" x2="24.834328125" y2="12.884671875" width="0" layer="20" curve="44.718902"/>
<wire x1="24.834328125" y1="12.884671875" x2="24.3159875" y2="13.4030125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.3159875" y1="13.4030125" x2="24.13" y2="13.852025" width="0" layer="20" curve="-45"/>
<wire x1="24.13" y1="13.852025" x2="24.13" y2="21.326975" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="21.326975" x2="24.3159875" y2="21.7759875" width="0" layer="20" curve="-45"/>
<wire x1="24.3159875" y1="21.7759875" x2="24.8840125" y2="22.3440125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.8840125" y1="22.3440125" x2="25.07" y2="22.793025" width="0" layer="20" curve="45"/>
<wire x1="25.07" y1="22.793025" x2="25.07" y2="34.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.07" y1="34.32" x2="22.57" y2="36.82" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="22.57" y1="36.82" x2="5.421" y2="36.82" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.421" y1="36.82" x2="2.921" y2="34.32" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>John Park 2019</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>MIDI F-to-MIDI F
rev 0.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="CP-2350">
<description>Female &lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5 pins 90 deg. with shield, horizontal (DIN 41524)</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="adafruit" package="CP-2350" value="MIDIJACK">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="adafruit" package="CP-2350" value="MIDIJACK">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="M0805" value="880 Ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="M0805" value="470 Ohm">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="green">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value="red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
