<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-32" y1="-32" x2="-32" y2="32" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="-32" y1="32" x2="32" y2="32" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="32" x2="32" y2="-32" width="0.1" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="-32" x2="-32" y2="-32" width="0.1" layer="20"/>
<hole x="-28" y="18.5" drill="2.2"/>
<hole x="-28" y="-18.5" drill="2.2"/>
<hole x="28" y="18.5" drill="2.2"/>
<hole x="28" y="-18.5" drill="2.2"/>
<text>Revision 1.0</text>
<text>Atlas Wristband 3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="firefly">
<description>Generated from &lt;b&gt;firefly-ice.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="PROBE-0985">
</package>
<package name="SWD-10">
</package>
<package name="RACON8">
</package>
<package name="CON-HEADER-2X13">
</package>
<package name="CON-HEADER-2">
</package>
<package name="10118193">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="firefly" package="SWD-10" value="CON-10SWD">
<attribute name="ORDERING-CODE" value="M50-3500542"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Harwin Inc"/>
</element>
<element name="S1" library="firefly" package="RACON8" value="SPST-NORACON8">
<attribute name="MANUFACTURER" value="RAFI USA"/>
<attribute name="ORDERING-CODE" value="1.14100.5030000"/>
</element>
<element name="J4" library="firefly" package="CON-HEADER-2" value="CON-2CON-HEADER-2">
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="ORDERING-CODE" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="firefly" package="SWD-10" value="CON-10SWD">
<attribute name="ORDERING-CODE" value="M50-3500542"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Harwin Inc"/>
</element>
<element name="J5" library="firefly" package="CON-HEADER-2" value="CON-2CON-HEADER-2">
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="ORDERING-CODE" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J8" library="firefly" package="CON-HEADER-2X13" value="CON-26">
<attribute name="ORDERING-CODE" value="68021-226HLF"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Amphenol FCI"/>
</element>
<element name="J3" library="firefly" package="10118193" value="USB-5PIN10118193">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Amphenol FCI"/>
<attribute name="ORDERING-CODE" value="10118193-0001LF"/>
</element>
<element name="DUT_MCU1_VCC" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_VB" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="U$1" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="3V2B" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="HR_SDA" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="HR_SCL" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="HR_POST" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_USB_5V" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="VSYS" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_USB_D-" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_MCU1_NRESET" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_USB_D+" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_MCU1_SWDIO" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_MCU1_SWDCLK" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="PUSH_BTN1" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="PUSH_BTN2" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="PUSH_BTN3" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="PUSH_BTN4" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_BUTTON+" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DISP_LED_RTN" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="IMU_MISO" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="IMU_CS" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="IMU_INT1" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="IMU_INT2" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_BATTERY+" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_MCU2_SWDIO" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_MOTOR+" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_MCU2_SWDCLK" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="IMU_SCK" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="IMU_MOSI" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
<element name="DUT_MCU2_NRESET" library="firefly" package="PROBE-0985" value="TARGET-PINPROBE-0985"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="S1" pad="A1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="J8" pad="24"/>
<contactref element="J8" pad="23"/>
<contactref element="J8" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="S1" pad="A2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_USB_5V">
<contactref element="J8" pad="14"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="DUT_USB_5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_USB_D+">
<contactref element="J8" pad="12"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="DUT_USB_D+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_USB_D-">
<contactref element="J8" pad="13"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="DUT_USB_D-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_BUTTON+">
<contactref element="J8" pad="11"/>
<contactref element="S1" pad="B1"/>
<contactref element="S1" pad="B2"/>
<contactref element="DUT_BUTTON+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_BATTERY+">
<contactref element="J8" pad="16"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="DUT_BATTERY+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_MOTOR+">
<contactref element="J8" pad="26"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="DUT_MOTOR+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_MCU1_NRESET">
<contactref element="J8" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="DUT_MCU1_NRESET" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_MCU1_SWDCLK">
<contactref element="J8" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="DUT_MCU1_SWDCLK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_MCU1_SWDIO">
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="DUT_MCU1_SWDIO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_MCU1_VCC">
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="DUT_MCU1_VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_MCU2_NRESET">
<contactref element="J8" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="DUT_MCU2_NRESET" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_MCU2_SWDCLK">
<contactref element="J8" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="DUT_MCU2_SWDCLK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_MCU2_SWDIO">
<contactref element="J8" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="DUT_MCU2_SWDIO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_MCU2_VCC">
<contactref element="J8" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_MCU2_BOOT0">
<contactref element="J8" pad="10"/>
</signal>
<signal name="DUT_I2C_DRDY">
<contactref element="J8" pad="18"/>
</signal>
<signal name="DUT_I2C_SDA">
<contactref element="J8" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DUT_I2C_SCL">
<contactref element="J8" pad="20"/>
</signal>
<signal name="DUT_SPI_MOSI">
<contactref element="J8" pad="21"/>
</signal>
<signal name="DUT_SPI_MISO">
<contactref element="J8" pad="22"/>
</signal>
<signal name="DUT_SPI_SCLK">
<contactref element="J8" pad="19"/>
</signal>
<signal name="DUT_VB">
<contactref element="J8" pad="15"/>
<contactref element="DUT_VB" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DUT_MOTOR-">
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="25"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
