<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="114.6876" y1="24.004" x2="2" y2="24.004" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="24.004" x2="0" y2="22.004" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="22.004" x2="0" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="2" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2" y1="0" x2="47.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="47.8" y1="0" x2="49.8" y2="2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="49.8" y1="2" x2="49.8" y2="5.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.9" y1="0" x2="114.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="114.7" y1="0" x2="116.7" y2="2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="116.7" y1="2" x2="116.7" y2="22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="116.7" y1="22" x2="114.6876" y2="24.004" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>MIDI OUT-A</text>
<text>MIDI  INPUT</text>
<text>MIDI OUT-B</text>
<text>5V/USB</text>
<text>M A Q A M</text>
<text>{</text>
<text>}</text>
<text>{</text>
<text>}</text>
<text>M I D I  L O O P</text>
<text>A REAL-TIME MICRO TUNING CONTROLLER </text>
<wire x1="49.8" y1="5.3" x2="51.8" y2="7.3" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="51.8" y1="7.3" x2="64.9" y2="7.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="64.9" y1="7.3" x2="66.9" y2="5.3" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="66.9" y1="5.3" x2="66.9" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.9" y1="2" x2="68.9" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
</elements>
<signals>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
