(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5)
  (general
    (links 0)
    (no_connects 0)
    (area 0 0 0 0)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 4)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 1)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.5)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.11)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net_class Default "Ceci est la Netclass par défaut"
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
  )
  (module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 590BA78B)
    (at 141.75 91)
    (descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
    (tags "resistor 0805")
    (attr smd)
    (fp_text reference "" (at 0 -1.7) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 1.75) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at 1.35 0) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
    (model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Wire_Pads:SolderWirePad_2x_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 590BA7A9)
    (at 141.75 94.5)
    (fp_text reference "" (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0.635 2.54) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.905 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad 1 thru_hole circle (at 1.905 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (gr_line (start 138 96) (end 138 95.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 145.5 96) (end 138 96) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 145.5 89.5) (end 145.5 96) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 138 89.5) (end 145.5 89.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 138 95.5) (end 138 89.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text 0805 (at 141.75 90.75) (layer B.SilkS))
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.11))
    (min_thickness 0.11)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.11) (thermal_bridge_width 0.123))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.5 96) (xy 138 96) (xy 138 89.5) (xy 145.5 89.5)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.11))
    (min_thickness 0.11)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.11) (thermal_bridge_width 0.123))
    (polygon
      (pts
        (xy 145.5 96) (xy 138 96) (xy 138 89.5) (xy 145.5 89.5)
      )
    )
  )
)
