<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-6" y1="-9" x2="6" y2="-9" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="-9" x2="6" y2="-23" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6" y1="-23" x2="7.5" y2="-24.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="7.5" y1="-24.5" x2="7.5" y2="-31.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="7.5" y1="-31.5" x2="-7.5" y2="-31.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-7.5" y1="-31.5" x2="-7.5" y2="-24.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-7.5" y1="-24.5" x2="-6" y2="-23" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-6" y1="-23" x2="-6" y2="-9" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="smd_pads">
<packages>
<package name="0.075X0.2-IN">
</package>
<package name="40X80-MIL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="smd_pads" package="0.075X0.2-IN" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD2" library="smd_pads" package="0.075X0.2-IN" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD3" library="smd_pads" package="0.075X0.2-IN" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD4" library="smd_pads" package="0.075X0.2-IN" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD5" library="smd_pads" package="0.075X0.2-IN" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD6" library="smd_pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD7" library="smd_pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD8" library="smd_pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD9" library="smd_pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD10" library="smd_pads" package="40X80-MIL" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead-2" package="1X05-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="!MCLR">
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ICSPDAT">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ICSPCLK">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
