<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="10.16" y1="2.54" x2="41.91" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.91" y1="2.54" x2="41.91" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.91" y1="22.86" x2="10.16" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="22.86" x2="10.16" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<text>Discharge</text>
<text>V-IN</text>
<text>V-OUT  + 3.3V</text>
<text>C-STORE</text>
<text>VOUT2_EN</text>
<text>PGD</text>
<text>VOUT2</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>External</text>
<text>VLDO</text>
<text>MuonRay 2016</text>
<text>Designed and Assembled in  
The Republic of Ireland</text>
<text>MuonRay 2016</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wa7iut">
<packages>
<package name="COILCRAFT_LPR6235">
</package>
<package name="SSOP-GN-16">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microbuilder">
<packages>
<package name="0603">
<description>0603 (1608 Metric)</description>
</package>
<package name="EIA7343-31/D-R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET D / EIA 7343-21 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET V / EIA 7343-20, KEMET X / EIA 7343-43 Reflow solder</description>
</package>
<package name="1X06_ROUND">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="L1" library="wa7iut" package="COILCRAFT_LPR6235" value="100:1"/>
<element name="C1" library="microbuilder" package="EIA7343-31/D-R" value="220uF"/>
<element name="C2" library="microbuilder" package="0603" value="1nF"/>
<element name="C3" library="microbuilder" package="0603" value="330pF"/>
<element name="C4" library="microbuilder" package="EIA7343-31/D-R" value="220uF"/>
<element name="C7" library="microbuilder" package="0603" value="2.2uF"/>
<element name="C5" library="microbuilder" package="EIA7343-31/D-R" value="220uF"/>
<element name="C6" library="microbuilder" package="0603" value="2.2uF"/>
<element name="R1" library="microbuilder" package="0603" value="100"/>
<element name="C8" library="microbuilder" package="EIA7343-31/D-R" value="220uF"/>
<element name="R2" library="microbuilder" package="0603" value=""/>
<element name="JP1" library="microbuilder" package="1X06_ROUND" value=""/>
<element name="JP2" library="microbuilder" package="1X06_ROUND" value=""/>
<element name="LTC3108" library="wa7iut" package="SSOP-GN-16" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="L1" pad="P$3"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$9"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$10"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$8"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$16"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$14"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="L1" pad="P$4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$2"/>
<contactref element="LTC3108" pad="P$11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
