<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.89" x2="1.27" y2="10.16" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="10.16" x2="11.43" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="10.16" x2="12.7" y2="8.89" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="12.7" y1="8.89" x2="12.7" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="1.27" x2="11.43" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="11.43" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>TSSOP-10</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MAF_UPS">
<packages>
<package name="SOP50P490X110-10N">
</package>
<package name="68000-105HLF">
</package>
<package name="68000-105HLF-NO-SQUARE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="MAF_UPS" package="SOP50P490X110-10N" value="IC_GENERIC_10TSSOP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="MAF_UPS" package="68000-105HLF" value="CONNECTOR_5">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$3" library="MAF_UPS" package="68000-105HLF-NO-SQUARE" value="CONNECTOR_5NO_SQUARE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
