<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="9.287" x2="0" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="1" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="25.67" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.67" y1="0" x2="26.67" y2="1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="26.67" y1="1" x2="26.67" y2="9.287" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.67" y1="9.287" x2="25.67" y2="10.287" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="25.67" y1="10.287" x2="1" y2="10.287" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="10.287" x2="0" y2="9.287" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>Implant 5.3</text>
<text>Anterior</text>
<text>Posterior</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Andy-library">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="LASERDIODE_5.6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Cerebro-library">
<packages>
<package name="USB_VERT_MICRO_SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R2" library="Andy-library" package="0805" value="20k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="Cerebro-library" package="USB_VERT_MICRO_SMD" value="USB_MICRO_SOCKET_VERT"/>
<element name="R1" library="Andy-library" package="0805" value="20k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Andy-library" package="0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Andy-library" package="0805" value="10k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="Andy-library" package="LASERDIODE_5.6" value="LASERDIODE5.6MM"/>
<element name="U$7" library="Andy-library" package="LASERDIODE_5.6" value="LASERDIODE5.6MM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="L2_CATHODE">
<contactref element="U$2" pad="P5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LD_VOLTAGE">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$7" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P3"/>
</signal>
<signal name="FB1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P2"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="FB2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P4"/>
<contactref element="U$7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="L1_CATHODE">
<contactref element="U$2" pad="P1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
