<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Magnetometer: ±200 μT</text>
<text>Seeeduino XIAO</text>
<wire x1="1.778" y1="18.796" x2="36.322" y2="18.796" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="37.846" y1="17.272" x2="37.846" y2="1.524" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="36.322" y1="0" x2="1.778" y2="0" width="0.0508" layer="20"/>
<text>Designed at:</text>
<text>RM3100</text>
<text>OPEN-SOURCE HARDWARE</text>
<text>2021</text>
<wire x1="0.254" y1="1.524" x2="0.254" y2="17.272" width="0.0508" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="17.272" x2="1.778" y2="18.796" width="0.0508" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0.254" y1="1.524" x2="1.778" y2="0" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="36.322" y1="0" x2="37.846" y2="1.524" width="0.0508" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="36.322" y1="18.796" x2="37.846" y2="17.272" width="0.0508" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="OSHWLOGO_TOP_0.2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CLK" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="MISO" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="MOSI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SS" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VCC" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DRDY" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3V3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="0" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="adafruit" package="OSHWLOGO_TOP_0.2" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="3V3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DRDY">
<contactref element="DRDY" pad="1"/>
<contactref element="7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SS">
<contactref element="SS" pad="1"/>
<contactref element="6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="CLK" pad="1"/>
<contactref element="8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="MISO" pad="1"/>
<contactref element="9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="MOSI" pad="1"/>
<contactref element="10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
