<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="14" y1="70" x2="8" y2="64" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="64" x2="8" y2="54" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="54" x2="2" y2="48" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="48" x2="2" y2="22" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="22" x2="8" y2="16" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="16" x2="8" y2="6" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="6" x2="14" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="116" y1="0" x2="122" y2="6" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="122" y1="6" x2="122" y2="16" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="122" y1="16" x2="128" y2="22" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="128" y1="22" x2="128" y2="48" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="128" y1="48" x2="122" y2="54" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="122" y1="54" x2="122" y2="64" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="122" y1="64" x2="116" y2="70" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="38" y1="64" x2="32" y2="70" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="70" x2="14" y2="70" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="92" y1="64" x2="98" y2="70" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="98" y1="70" x2="116" y2="70" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="38" y1="64" x2="92" y2="64" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="14" y1="0" x2="32" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="0" x2="38" y2="6" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="38" y1="6" x2="92" y2="6" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="92" y1="6" x2="98" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="98" y1="0" x2="116" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30" y1="67" x2="16" y2="67" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="67" x2="14" y2="64" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="14" y1="64" x2="32" y2="64" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="64" x2="30" y2="67" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="67" x2="114" y2="67" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="114" y1="67" x2="116" y2="64" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="116" y1="64" x2="98" y2="64" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="98" y1="64" x2="100" y2="67" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="16" y1="3" x2="30" y2="3" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30" y1="3" x2="32" y2="6" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="6" x2="14" y2="6" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="14" y1="6" x2="16" y2="3" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="3" x2="114" y2="3" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="114" y1="3" x2="116" y2="6" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="116" y1="6" x2="98" y2="6" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="98" y1="6" x2="100" y2="3" width="0.1524" layer="20"/>
<circle x="27" y="59.5" radius="1.425" width="0.1524" layer="20"/>
<circle x="38" y="10.5" radius="1.425" width="0.1524" layer="20"/>
<circle x="92" y="10.5" radius="1.425" width="0.1524" layer="20"/>
<circle x="103" y="59.5" radius="1.425" width="0.1524" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>IO22</text>
<text>GND</text>
<text>IO23</text>
<text>ESP I2C SCL
</text>
<text>I2C
SDA</text>
<text>IO17</text>
<text>IO12</text>
<text>IO13</text>
<text>SENSOR
VP</text>
<text>SD3</text>
<text>CLK</text>
<text>SD1</text>
<text>GND</text>
<text>IO25</text>
<text>IO27</text>
<text>IO32</text>
<text>IO34</text>
<text>VCC1
3.7v-
5v</text>
<text>GND</text>
<text>SENSOR VN</text>
<text>IO14</text>
<text>GND</text>
<text>SD2</text>
<text>CMD</text>
<text>SDO</text>
<text>IO15</text>
<text>IO16</text>
<text>IO26</text>
<text>IO33</text>
<text>IO35</text>
<text>VIN
3.7V</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>LCD_CS</text>
<text>LCD_RESET</text>
<text>LCD_DATA_CMD</text>
<text>LCD_MOSI</text>
<text>LCD_SCK</text>
<text>LCD_BACKLIGHT</text>
<text>SD_CS</text>
<text>SD_MOSI</text>
<text>SD_MISO</text>
<text>SD_SCK</text>
<text>VCC</text>
<text>I2C
SDA</text>
<text>I2C
SCL</text>
<text>PB5</text>
<text>PB3</text>
<text>NRST</text>
<text>PA7</text>
<text>GND</text>
<text>SDMOSI</text>
<text>SD MISO</text>
<text>ESP
INTER</text>
<text>PA15</text>
<text>PA1</text>
<text>PC6</text>
<text>PA13</text>
<text>PB15</text>
<text>SD SCK</text>
<text>PB0</text>
<text>PA0</text>
<text>UART
2TX</text>
<text>UART
2RX</text>
<text>PA4</text>
<text>PA5</text>
<text>PA6</text>
<text>PB1</text>
<text>SD
CS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dc-26">
<packages>
<package name="APA102_5050">
<description>APA102 RGB LED</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
</package>
<package name="JST-PH-2-THM-RA">
<description>&lt;b&gt;S2B-PH-K-S&lt;/b&gt; 
&lt;p&gt;
JST PH 2-pin thru-home side entry</description>
</package>
<package name="SOD-323">
</package>
<package name="TACTILE-2PIN-NARROW">
</package>
<package name="2X20">
</package>
<package name="SERIAL_HEADER_4">
</package>
<package name="BEADC1608X75N">
<description>&lt;b&gt;BLM18KG_T&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
<description>&lt;b&gt;SO-8 batwing&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="ST7735S_LCD_DISPLAY">
</package>
<package name="LED-1206">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="1X04">
</package>
<package name="DISPLAY-OLED-128X32">
<description>&lt;b&gt;128x32 Dot Matrix OLED Module&lt;/b&gt; with &lt;b&gt;I2C&lt;/b&gt; interface</description>
</package>
<package name="SPDT_SSAJ120100">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="PTC-1206">
<description>PTC RESET FUSE 6V NANOSMDH075F-02</description>
</package>
<package name="ESP-WROOM-32">
</package>
<package name="SOT-26P-XBP15SRV05W-G">
</package>
<package name="DX4R005JJ2">
<description>DX4R005JJ2</description>
</package>
<package name="DC26SHITTY_ADDON_CONNECTOR">
</package>
<package name="WS2812F5_STRAIGHT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="STM32F411RET6">
<description>&lt;32-Bit MCU+DSP 512K Flash 100MHz LQFP64 STMicroelectronics STM32F411RET6, 32bit ARM Cortex M4 MCU, 100MHz, 512 kB Flash, 64-Pin LQFP&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="QFP50P1200X1200X160-64N">
<description>&lt;b&gt;LQFP, 10 X 10 X 1.4 PKG, 0.5 PITCH, 64LD&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ABL-8.000MHZ-B2">
<description>&lt;ABRACON - ABL-8.000MHZ-B2 - CRYSTAL, 8MHZ, 18PF, HC-49US&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC/49US_(AT49)PTH">
<description>&lt;b&gt;HC/49US_(AT49)PTH&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="darknet_parts_library">
<packages>
<package name="KRUX_LOGO">
</package>
<package name="CMD_C0DE_LOGO">
</package>
<package name="DN26_KRUX_PUZZLE_1">
</package>
<package name="DN26_KRUX_PUZZLE_2">
</package>
<package name="CONRAD_LOGO">
</package>
<package name="DN_LOGO_DC26">
</package>
<package name="FIDUCIAL_BOX">
</package>
<package name="FIDUCIAL_CORNER">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="102-1" library="dc-26" package="APA102_5050" value="APA1025050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="102-2" library="dc-26" package="APA102_5050" value="APA1025050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="102-3" library="dc-26" package="APA102_5050" value="APA1025050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="102-4" library="dc-26" package="APA102_5050" value="APA1025050">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="dc-26" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C12" library="dc-26" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="dc-26" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C14" library="dc-26" package="C0805" value="15pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C15" library="dc-26" package="C0805" value="20pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C16" library="dc-26" package="C0805" value="20pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="dc-26" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C18" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C19" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="dc-26" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C20" library="dc-26" package="C0805" value="15pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C21" library="dc-26" package="C0805" value="15pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C22" library="dc-26" package="C0805" value="15pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C23" library="dc-26" package="C0805" value="15pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C24" library="dc-26" package="C0805" value="15pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C25" library="dc-26" package="C0805" value="15pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C26" library="dc-26" package="C0805" value="15pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C27" library="dc-26" package="C0805" value="15pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="dc-26" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C31" library="dc-26" package="C0805" value="15pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C35" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C36" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C37" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C38" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C39" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="dc-26" package="C0805" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="dc-26" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CHARGE" library="dc-26" package="SOT23-5" value="MCP73831">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CN1" library="dc-26" package="JST-PH-2-THM-RA" value="JST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="dc-26" package="SOD-323" value="1N4148WS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="DIO-09646"/>
</element>
<element name="DNB" library="dc-26" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="UserButton">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ESP-BREAKOUT" library="dc-26" package="2X20" value="M20X2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ESP-PROG" library="dc-26" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="UserButton">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ESP-RST" library="dc-26" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="UserButton">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ESP32PH" library="dc-26" package="SERIAL_HEADER_4" value="SERIAL_4"/>
<element name="FB1" library="dc-26" package="BEADC1608X75N" value="BLM18TG221TN1D">
<attribute name="3D_PACKAGE" value=""/>
<attribute name="ALLIED_NUMBER" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Ferrite bead SMD 0603 220R Murata Ferrite Bead (Chip Ferrite Bead), 1.6 x 0.8 x 0.6mm (0603), 1000 impedance at 100 MHz"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.75mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="BLM18TG221TN1D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OTHER_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value="6197526"/>
<attribute name="SUPPLIER_NAME" value="RS"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FIRE1" library="dc-26" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="UserButton">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="dc-26" package="SOIC127P600X175-8N" value="LDL112D33R">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value="LDL112D33R"/>
<attribute name="ARROW_PRICE/STOCK" value="https://www.arrow.com/en/products/ldl112d33r/stmicroelectronics"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="LDO Voltage Regulators 1.2 A low quiescent current LDO with reverse current protection"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.75mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="STMicroelectronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LDL112D33R"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PRICE/STOCK" value=""/>
</element>
<element name="LCD1" library="dc-26" package="ST7735S_LCD_DISPLAY" value="ST7735S_LCD_MODULE"/>
<element name="LED1" library="dc-26" package="LED-1206" value="MF-LED-1206-GREEN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED2" library="dc-26" package="LED3MM" value="LED2-3MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LINK1" library="dc-26" package="1X04" value="STLINK-V2-CONNECTOR"/>
<element name="LTB" library="dc-26" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="UserButton">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="MIDB" library="dc-26" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="UserButton">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OLED1" library="dc-26" package="DISPLAY-OLED-128X32" value="DISPLAY-OLED-128X32">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="P1" library="dc-26" package="SPDT_SSAJ120100" value="SPDT_SSAJ120100"/>
<element name="R1" library="dc-26" package="0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="dc-26" package="0805" value="56">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="dc-26" package="0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="dc-26" package="0805" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="dc-26" package="0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="dc-26" package="0805" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="dc-26" package="0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="dc-26" package="0805" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="dc-26" package="0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="dc-26" package="0805" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="dc-26" package="0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="dc-26" package="0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R20" library="dc-26" package="0805" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R21" library="dc-26" package="0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R22" library="dc-26" package="0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="dc-26" package="0805" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="dc-26" package="0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="dc-26" package="0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="dc-26" package="0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="dc-26" package="0805" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="dc-26" package="0805" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="dc-26" package="0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F1" library="dc-26" package="PTC-1206" value="NANOSMDH075F-02">
<attribute name="MANUFACTURE_ID" value="NANOSMDH075F-02"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PROD_ID" value="NANOSMDH075F-02"/>
</element>
<element name="RTB" library="dc-26" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="UserButton">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SOC1" library="STM32F411RET6" package="QFP50P1200X1200X160-64N" value="STM32F411RET6">
<attribute name="3D_PACKAGE" value=""/>
<attribute name="ALLIED_NUMBER" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="32-Bit MCU+DSP 512K Flash 100MHz LQFP64 STMicroelectronics STM32F411RET6, 32bit ARM Cortex M4 MCU, 100MHz, 512 kB Flash, 64-Pin LQFP"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="STMicroelectronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="STM32F411RET6"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OTHER_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value="1106617P"/>
<attribute name="SUPPLIER_NAME" value="RS"/>
</element>
<element name="SOC2" library="dc-26" package="ESP-WROOM-32" value="ESP-WROOM-32">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="STM32-BREAKOUT" library="dc-26" package="2X20" value="M20X2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="STMRESET" library="dc-26" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="UserButton">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$17" library="dc-26" package="SOT-26P-XBP15SRV05W-G" value="XBP15SRV05W-G">
<attribute name="DIGI_KEY_PART_NUMBER" value="893-1422-1-ND"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="XBP15SRV05W-G"/>
</element>
<element name="UPB" library="dc-26" package="TACTILE-2PIN-NARROW" value="UserButton">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="USB" library="dc-26" package="DX4R005JJ2" value="DX4R005JJ2DX4R005JJ2"/>
<element name="Y1" library="ABL-8.000MHZ-B2" package="HC/49US_(AT49)PTH" value="ABL-8.000MHZ-B2">
<attribute name="3D_PACKAGE" value=""/>
<attribute name="ALLIED_NUMBER" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="ABRACON - ABL-8.000MHZ-B2 - CRYSTAL, 8MHZ, 18PF, HC-49US"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="ABRACON"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ABL-8.000MHZ-B2"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OTHER_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="RS_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="SUPPLIER_NAME" value="RS"/>
</element>
<element name="LED3" library="dc-26" package="LED3MM" value="LED2-3MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R23" library="dc-26" package="0805" value="56">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="dc-26" package="DC26SHITTY_ADDON_CONNECTOR" value="DC26 Shitty AddOn"/>
<element name="C28" library="dc-26" package="C0805" value="15pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="106-1" library="dc-26" package="WS2812F5_STRAIGHT" value="APA-106"/>
<element name="106-2" library="dc-26" package="WS2812F5_STRAIGHT" value="APA-106"/>
<element name="106-3" library="dc-26" package="WS2812F5_STRAIGHT" value="APA-106"/>
<element name="106-4" library="dc-26" package="WS2812F5_STRAIGHT" value="APA-106"/>
<element name="106-5" library="dc-26" package="WS2812F5_STRAIGHT" value="APA-106"/>
<element name="106-6" library="dc-26" package="WS2812F5_STRAIGHT" value="APA-106"/>
<element name="106-7" library="dc-26" package="WS2812F5_STRAIGHT" value="APA-106"/>
<element name="J2" library="dc-26" package="DC26SHITTY_ADDON_CONNECTOR" value="DC26 Shitty AddOn"/>
<element name="C4" library="dc-26" package="C0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="darknet_parts_library" package="KRUX_LOGO" value="KRUX_LOGO"/>
<element name="U$2" library="darknet_parts_library" package="CMD_C0DE_LOGO" value="CMD_C0DE_LOGO"/>
<element name="U$3" library="darknet_parts_library" package="DN26_KRUX_PUZZLE_1" value="DC26_KRUX_PUZZLE_1"/>
<element name="U$4" library="darknet_parts_library" package="DN26_KRUX_PUZZLE_2" value="DC26_KRUX_PUZZLE_2"/>
<element name="U$5" library="darknet_parts_library" package="CONRAD_LOGO" value="CONRAD_LOGO"/>
<element name="U$6" library="darknet_parts_library" package="DN_LOGO_DC26" value="DN_LOGODC26"/>
<element name="U$7" library="darknet_parts_library" package="FIDUCIAL_BOX" value="FIDUCIAL_DNBOX"/>
<element name="U$8" library="darknet_parts_library" package="FIDUCIAL_BOX" value="FIDUCIAL_DNBOX"/>
<element name="U$9" library="darknet_parts_library" package="FIDUCIAL_CORNER" value="FIDUCIAL_DNCORNER"/>
<element name="U$10" library="darknet_parts_library" package="FIDUCIAL_CORNER" value="FIDUCIAL_DNCORNER"/>
<element name="U$11" library="darknet_parts_library" package="FIDUCIAL_CORNER" value="FIDUCIAL_DNCORNER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="CHARGE" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="LINK1" pad="GND"/>
<contactref element="USB" pad="GND"/>
<contactref element="USB" pad="P$6"/>
<contactref element="USB" pad="P$7"/>
<contactref element="USB" pad="P$8"/>
<contactref element="USB" pad="P$9"/>
<contactref element="USB" pad="P$10"/>
<contactref element="USB" pad="P$11"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="ESP32PH" pad="GND"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="U$17" pad="P2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="SOC1" pad="47"/>
<contactref element="SOC1" pad="63"/>
<contactref element="SOC1" pad="18"/>
<contactref element="SOC1" pad="12"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="SOC1" pad="31"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="STMRESET" pad="P$1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="MIDB" pad="P$1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="UPB" pad="P$1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="DNB" pad="P$1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="LTB" pad="P$1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="RTB" pad="P$1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="FIRE1" pad="P$1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="102-1" pad="6"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="102-2" pad="6"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="102-3" pad="6"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="102-4" pad="6"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="SOC2" pad="GND"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="SOC2" pad="1"/>
<contactref element="SOC2" pad="38"/>
<contactref element="SOC2" pad="24"/>
<contactref element="SOC2" pad="15"/>
<contactref element="ESP-RST" pad="P$2"/>
<contactref element="ESP-PROG" pad="P$2"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="1"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="15"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="24"/>
<contactref element="LCD1" pad="GND"/>
<contactref element="OLED1" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="GND"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="106-1" pad="2"/>
<contactref element="106-2" pad="2"/>
<contactref element="106-3" pad="2"/>
<contactref element="106-4" pad="2"/>
<contactref element="106-5" pad="2"/>
<contactref element="106-6" pad="2"/>
<contactref element="106-7" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="GND"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="40"/>
</signal>
<signal name="VCC1">
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="CHARGE" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="CHARGE" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VCC0">
<contactref element="CHARGE" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="USB" pad="+5V"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="CHARGE" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SOC1" pad="19"/>
<contactref element="SOC1" pad="32"/>
<contactref element="SOC1" pad="48"/>
<contactref element="SOC1" pad="64"/>
<contactref element="SOC1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="FB1" pad="1"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="2"/>
<contactref element="SOC2" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="LCD1" pad="VCC"/>
<contactref element="OLED1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="VCC"/>
<contactref element="J2" pad="VCC"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN-EN">
<contactref element="P1" pad="C"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="102-1" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="102-2" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="102-3" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="102-4" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="106-1" pad="3"/>
<contactref element="106-2" pad="3"/>
<contactref element="106-3" pad="3"/>
<contactref element="106-4" pad="3"/>
<contactref element="106-5" pad="3"/>
<contactref element="106-6" pad="3"/>
<contactref element="106-7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SYS_JTCK_SWCLK">
<contactref element="LINK1" pad="SWDCLK"/>
<contactref element="SOC1" pad="49"/>
</signal>
<signal name="SYS_JTMS_SWDIO">
<contactref element="LINK1" pad="SWDIO"/>
<contactref element="SOC1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="USB_DM">
<contactref element="USB" pad="D+"/>
<contactref element="U$17" pad="P6"/>
<contactref element="SOC1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="USB_DP">
<contactref element="USB" pad="D-"/>
<contactref element="U$17" pad="P1"/>
<contactref element="SOC1" pad="45"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="LINK1" pad="VCC"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="ESP32PH" pad="VCC"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="39"/>
</signal>
<signal name="ESP-RX">
<contactref element="ESP32PH" pad="RX"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ESP-TX0">
<contactref element="ESP32PH" pad="TX"/>
<contactref element="SOC2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="VDDA">
<contactref element="SOC1" pad="13"/>
<contactref element="FB1" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OSC_IN">
<contactref element="SOC1" pad="5"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OSC_OUT">
<contactref element="SOC1" pad="6"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LCD_DATA_CMD">
<contactref element="SOC1" pad="8"/>
<contactref element="LCD1" pad="A0"/>
</signal>
<signal name="LCD_CS">
<contactref element="SOC1" pad="9"/>
<contactref element="LCD1" pad="CS"/>
</signal>
<signal name="SPI2_LCD_MOSI">
<contactref element="SOC1" pad="11"/>
<contactref element="LCD1" pad="SDA"/>
</signal>
<signal name="LCD_RESET">
<contactref element="SOC1" pad="25"/>
<contactref element="LCD1" pad="RESET"/>
</signal>
<signal name="LCD_BACKLIGHT">
<contactref element="SOC1" pad="28"/>
<contactref element="LCD1" pad="LED"/>
</signal>
<signal name="SPI2_LCD_SCK">
<contactref element="SOC1" pad="29"/>
<contactref element="LCD1" pad="SCK"/>
</signal>
<signal name="SD_CS">
<contactref element="SOC1" pad="24"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="39"/>
<contactref element="LCD1" pad="SD_CS"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="11"/>
<contactref element="SOC1" pad="7"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="STMRESET" pad="P$2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="23"/>
<contactref element="SOC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="SOC1" pad="15"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="31"/>
<contactref element="SOC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="33"/>
<contactref element="SOC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="35"/>
<contactref element="SOC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="SOC1" pad="23"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PA15">
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="10"/>
<contactref element="SOC1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="PC6">
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="24"/>
<contactref element="SOC1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="PB15">
<contactref element="SOC1" pad="36"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="36"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="SOC1" pad="27"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="37"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="SOC1" pad="26"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PB13">
<contactref element="SOC1" pad="34"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="38"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="SOC1" pad="60"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="SOC1" pad="55"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="SOC1" pad="57"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="SOC1" pad="30"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USART1_RX_TO_ESP_TX_PIN_4">
<contactref element="SOC1" pad="43"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USART2_TX">
<contactref element="SOC1" pad="16"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="27"/>
</signal>
<signal name="USART2_RX">
<contactref element="SOC1" pad="17"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="29"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_DOWN">
<contactref element="SOC1" pad="62"/>
<contactref element="DNB" pad="P$2"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_UP">
<contactref element="SOC1" pad="61"/>
<contactref element="UPB" pad="P$2"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ESP_I2C_SDA">
<contactref element="SOC1" pad="59"/>
<contactref element="SOC2" pad="30"/>
<contactref element="OLED1" pad="4"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="8"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ESP_I2C_SCL">
<contactref element="SOC1" pad="58"/>
<contactref element="SOC2" pad="31"/>
<contactref element="OLED1" pad="3"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="9"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ESP_INTER">
<contactref element="SOC1" pad="54"/>
<contactref element="SOC2" pad="33"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SPI3_SD_MOSI">
<contactref element="SOC1" pad="53"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="4"/>
<contactref element="LCD1" pad="SD_MOSI"/>
</signal>
<signal name="SPI3_SD_MISO">
<contactref element="SOC1" pad="52"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="6"/>
<contactref element="LCD1" pad="SD_MISO"/>
</signal>
<signal name="TIM_APA102_CLK">
<contactref element="SOC1" pad="40"/>
<contactref element="102-1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GPIO_APA102_DATA">
<contactref element="SOC1" pad="39"/>
<contactref element="102-1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO_APA106_DATA">
<contactref element="SOC1" pad="38"/>
<contactref element="106-1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SPI3_SD_SCK">
<contactref element="SOC1" pad="33"/>
<contactref element="LCD1" pad="SD_SCK"/>
<contactref element="STM32-BREAKOUT" pad="40"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_LEFT">
<contactref element="SOC1" pad="10"/>
<contactref element="LTB" pad="P$2"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_FIRE1">
<contactref element="SOC1" pad="4"/>
<contactref element="FIRE1" pad="P$2"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BUTTON_RIGHT">
<contactref element="SOC1" pad="3"/>
<contactref element="RTB" pad="P$2"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MID_BUTTON">
<contactref element="SOC1" pad="2"/>
<contactref element="MIDB" pad="P$2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIMPLE_LED1">
<contactref element="SOC1" pad="51"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USART1_TX_TO_ESP_RX_PIN_5">
<contactref element="SOC1" pad="42"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="102-1" pad="2"/>
<contactref element="102-2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="102-2" pad="2"/>
<contactref element="102-3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="102-3" pad="2"/>
<contactref element="102-4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="102-4" pad="4"/>
<contactref element="102-3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="102-3" pad="4"/>
<contactref element="102-2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="102-2" pad="4"/>
<contactref element="102-1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ESP-RX0">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="SOC2" pad="34"/>
</signal>
<signal name="ESP-EN">
<contactref element="ESP-RST" pad="P$1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SOC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ESP-IO0">
<contactref element="ESP-PROG" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SOC2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_VP">
<contactref element="SOC2" pad="4"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="16"/>
</signal>
<signal name="IO34">
<contactref element="SOC2" pad="6"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="34"/>
</signal>
<signal name="SENSOR_VN">
<contactref element="SOC2" pad="5"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="11"/>
</signal>
<signal name="IO35">
<contactref element="SOC2" pad="7"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="33"/>
</signal>
<signal name="IO33">
<contactref element="SOC2" pad="9"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="31"/>
</signal>
<signal name="IO26">
<contactref element="SOC2" pad="11"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="29"/>
</signal>
<signal name="IO14">
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="13"/>
<contactref element="SOC2" pad="13"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD2">
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="17"/>
<contactref element="SOC2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="CMD">
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="19"/>
<contactref element="SOC2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="SDO">
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="21"/>
<contactref element="SOC2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="IO16">
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="27"/>
<contactref element="SOC2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="ESP_RX_PIN_5">
<contactref element="SOC2" pad="29"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO23">
<contactref element="SOC2" pad="37"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IO32">
<contactref element="SOC2" pad="8"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="30"/>
</signal>
<signal name="IO25">
<contactref element="SOC2" pad="10"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="26"/>
</signal>
<signal name="IO27">
<contactref element="SOC2" pad="12"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="28"/>
</signal>
<signal name="SD3">
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="18"/>
<contactref element="SOC2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="CLK">
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="20"/>
<contactref element="SOC2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="SD1">
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="22"/>
<contactref element="SOC2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="ESP_TX_PIN_4">
<contactref element="SOC2" pad="26"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO17">
<contactref element="SOC2" pad="28"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="10"/>
</signal>
<signal name="IO22">
<contactref element="SOC2" pad="36"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IO12">
<contactref element="SOC2" pad="14"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="12"/>
</signal>
<signal name="IO13">
<contactref element="SOC2" pad="16"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="14"/>
</signal>
<signal name="IO15">
<contactref element="SOC2" pad="23"/>
<contactref element="ESP-BREAKOUT" pad="23"/>
</signal>
<signal name="SHITTY_ADD_ON_BADGE_I2C_SCL">
<contactref element="SOC1" pad="41"/>
<contactref element="J1" pad="SCL"/>
<contactref element="J2" pad="SCL"/>
</signal>
<signal name="SHITTY_ADD_ON_BADGE_I2C_SDA">
<contactref element="SOC1" pad="56"/>
<contactref element="J1" pad="SDA"/>
<contactref element="J2" pad="SDA"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="106-1" pad="1"/>
<contactref element="106-2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="106-2" pad="1"/>
<contactref element="106-3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="106-3" pad="1"/>
<contactref element="106-4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="106-4" pad="1"/>
<contactref element="106-5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="106-5" pad="1"/>
<contactref element="106-6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="106-6" pad="1"/>
<contactref element="106-7" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
