<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="65" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="0" x2="65" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="65" y1="55" x2="0" y2="55" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>DOW
Spotlight18</text>
<text>TRICORDER II</text>
<text>V1.0</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>3.3V</text>
<text>GPIO6</text>
<text>GPIO5</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>3.3V</text>
<text>3.3V</text>
<text>3.3V</text>
<text>3.3V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>3.3V</text>
<text>3.3V</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>3.3V ONLY!</text>
<text>3.3V ONLY!</text>
<text>3.3V ONLY!</text>
<text>3.3V ONLY!</text>
<text>3.3V ONLY!</text>
<text>3.3V ONLY!</text>
<text>3.3V ONLY!</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FEATHERWING_DIM">
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MS1" library="adafruit" package="FEATHERWING_DIM" value="FEATHERWING_NODIM"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/7" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/7" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04/90" value="I2C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04/90" value="I2C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X03/90" value=""/>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X04/90" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="SCL">
<contactref element="MS1" pad="18"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="MS1" pad="17"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="MS1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DGND">
<contactref element="MS1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="JP9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO5">
<contactref element="MS1" pad="19"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO6">
<contactref element="MS1" pad="20"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GPIO10">
<contactref element="MS1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="MS1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="MS1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="MS1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="MS1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="MS1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="MS1" pad="9"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
