<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-6.096" y1="4.826" x2="-6.096" y2="-4.826" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="-6.096" y1="-4.826" x2="6.096" y2="-4.826" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.096" y1="-4.826" x2="6.096" y2="4.826" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.096" y1="4.826" x2="-6.096" y2="4.826" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05_1.27_SMT">
</package>
<package name="20_2.54_SMT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="pinhead" package="2X05_1.27_SMT" value=""/>
<element name="E$2" library="pinhead" package="20_2.54_SMT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$3">
</signal>
<signal name="S$4">
</signal>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="S$6">
</signal>
<signal name="S$7">
</signal>
<signal name="S$8">
</signal>
<signal name="S$9">
</signal>
<signal name="S$10">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
