<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="87.63" y1="39.37" x2="0" y2="39.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39.37" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="87.63" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.63" y1="0" x2="87.63" y2="39.37" width="0" layer="20"/>
<hole x="16.51" y="24.13" drill="20"/>
<hole x="29.21" y="36.83" drill="2.8"/>
<text>QUIET</text>
<text>PRESSURE
WARNING</text>
<text>COM</text>
<text>OK</text>
<text>WARN</text>
<hole x="64.77" y="6.35" drill="6.7564"/>
<hole x="28.575" y="6.35" drill="6.7564"/>
<text>BUZZER</text>
<text>v1.0.0
ZSS
AUG 2016</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rlc-jqi">
<packages>
<package name="0805">
<description>0805 SMT Package</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jump-0r-smd">
<description>Soldering jumper and bridges</description>
<packages>
<package name="B0R-JMP">
<description>&lt;b&gt;0R Jumper Variant B&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip 0805</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PressureWarning">
<packages>
<package name="DUAL-LED-1608X2">
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
reflow soldering</description>
</package>
<package name="SO8">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TL3305BF260QG">
</package>
<package name="1-2834011-2">
</package>
<package name="1-2834011-3">
</package>
<package name="PDIP-8">
</package>
<package name="PJ-058AH-(CNEG)">
<description>DC Power Jack</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="555164-1">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;without Panel Stops</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rlc-jqi" package="0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rlc-jqi" package="0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rlc-jqi" package="0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rlc-jqi" package="0805" value="300k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rlc-jqi" package="0805" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rlc-jqi" package="0805" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rlc-jqi" package="0805" value="10uF"/>
<element name="JMP1" library="jump-0r-smd" package="B0R-JMP" value="0R-JUMPB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="PressureWarning" package="DUAL-LED-1608X2" value="LTST-C195KGJRKT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="PressureWarning" package="SOT23" value="BAV99L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="PressureWarning" package="SO8" value="IRF731">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rlc-jqi" package="0805" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rlc-jqi" package="0805" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="PressureWarning" package="TL3305BF260QG" value="TL3305BF260QG"/>
<element name="J1" library="PressureWarning" package="1-2834011-2" value="1-2834011-2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="PressureWarning" package="1-2834011-3" value="1-2834011-3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="PressureWarning" package="PDIP-8" value="LTV-826S">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rlc-jqi" package="0805" value="300">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rlc-jqi" package="0805" value="300"/>
<element name="J4" library="PressureWarning" package="PJ-058AH-(CNEG)" value="+5V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="con-amp" package="555164-1" value="LOGGER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="7"/>
<contactref element="Q1" pad="8"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="JMP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q1" pad="6"/>
<contactref element="Q1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="JMP1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="1-PIN"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JMP1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J4" pad="3-SWITCH"/>
<contactref element="J4" pad="2-SLEEVE"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="NC">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
