<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="38.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.5" y1="0" x2="38.5" y2="22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.5" y1="22" x2="0" y2="22" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>L7805</text>
<text>100uF</text>
<text>10uF</text>
<text>LED</text>
<text>330Ohm</text>
<text>1N4004</text>
<text>Tiny Voltage Regulator</text>
<text>By fgarci03</text>
<text>Output - 5v</text>
<text>Input  - 9v</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C025-050X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="C050-075X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 7.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="adafruit" package="TO220H" value="7805T"/>
<element name="C1" library="adafruit" package="C025-050X050" value="10uF"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C050-075X075" value="100uF"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0204/7" value="330Ohm"/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="LED5MM" value="2.2v"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X02" value="+/-"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="+/-"/>
<element name="D1" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
