<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="24.2064" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.2064" y1="0" x2="24.2064" y2="25.771" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.2064" y1="25.771" x2="0" y2="25.771" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.771" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>8</text>
<text>1</text>
<text>5</text>
<text>REV C</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PAULS">
<packages>
<package name="XL7105-SY-B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor 223&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PLASTIC PACKAGE CASE 318E-04&lt;br&gt;
Source: http://www.onsemi.co.jp .. LM137M-D.PDF</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="murata-filter">
<description>&lt;b&gt;Murata Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Distributor RS Components&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CSTCE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="TQFP32-08" value="ATMEGA328">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="73M8863"/>
<attribute name="MPN" value="ATMEGA8-16AU"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9171371"/>
</element>
<element name="U$1" library="PAULS" package="XL7105-SY-B" value="XL7105-SL-B"/>
<element name="SIG" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+5" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="v-reg" package="SOT223" value="LD117AS33">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="100nf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805K" value="100nf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805K" value="4.7uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="murata-filter" package="CSTCE" value=""/>
<element name="J2" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="M0805" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="M0805" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TXRX" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0805" value="blue">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_0805" value="red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="M0805" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="SIG" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="SIG" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="SIG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SIG" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="SIG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="SIG" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="SIG" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SIG" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="+5" pad="1"/>
<contactref element="+5" pad="2"/>
<contactref element="+5" pad="3"/>
<contactref element="+5" pad="4"/>
<contactref element="+5" pad="5"/>
<contactref element="+5" pad="6"/>
<contactref element="+5" pad="7"/>
<contactref element="+5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="8"/>
<contactref element="GND" pad="7"/>
<contactref element="GND" pad="6"/>
<contactref element="GND" pad="5"/>
<contactref element="GND" pad="4"/>
<contactref element="GND" pad="3"/>
<contactref element="GND" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="Q1" pad="P$2"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="Q1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="Q1" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="TXRX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="TXRX" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
