<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.5" y1="0" x2="12.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14" y1="1.5" x2="14" y2="6.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.5" y1="8" x2="1.5" y2="8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.5" y1="8" x2="0" y2="6.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="6.5" x2="0" y2="1.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.5" x2="1.5" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="14" y1="6.5" x2="12.5" y2="8" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="12.5" y1="0" x2="14" y2="1.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>OUT</text>
<text>IN</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-transistors">
<packages>
<package name="SOT-23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-rcl">
<packages>
<package name="0603_DENSE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="my-led">
<packages>
<package name="0603">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X2" library="pinhead" package="1X02/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="24"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="pinhead" package="1X02/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="24"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VT1" library="my-transistors" package="SOT-23" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="1.1"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="my-led" package="0603" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="0.8"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="my-rcl" package="0603_DENSE" value="">
<attribute name="HEIGHT" value="0.5"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="VT1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="VT1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="VT1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
