<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="5.08" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.875" y1="7.874" x2="15.875" y2="27.686" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="35.56" x2="0" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="35.56" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="0" x2="15.875" y2="7.874" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="35.56" x2="15.875" y2="27.686" width="0" layer="20"/>
<text>TPDD Cable (C) Rick Shear</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="M25D">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<description>&lt;b&gt;PNP Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DB-25M" library="con-subd" package="M25D" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-pnp" package="SOT23" value="DTA114EKA - SMT3"/>
<element name="Q2" library="transistor-pnp" package="SOT23" value="DTA114EKA - SMT3"/>
<element name="Q3" library="transistor-pnp" package="SOT23" value="DTA114EKA - SMT3"/>
<element name="1" library="con-lstb" package="MA08-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="DB-25M" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="1" pad="7"/>
<contactref element="DB-25M" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="1" pad="6"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="1" pad="5"/>
<contactref element="DB-25M" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="1" pad="4"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="1" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RTS">
<contactref element="1" pad="2"/>
<contactref element="DB-25M" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="DB-25M" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="DB-25M" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DSR">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="DB-25M" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
