<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="13.64" x2="0" y2="3.81" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3.81" x2="3.81" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.81" y1="0" x2="43.16" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.16" y1="0" x2="46.97" y2="3.81" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="46.97" y1="3.81" x2="46.97" y2="13.64" width="0" layer="20"/>
<wire x1="46.97" y1="13.64" x2="43.16" y2="17.45" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="43.16" y1="17.45" x2="3.81" y2="17.45" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="17.45" x2="0" y2="13.64" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>MMXXII</text>
<text>006</text>
<text>PE-65535NL
Operating Range:
200Hz - 7.5MHz</text>
<text>50 Ohm Input</text>
<text>25 Ohm Output</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ruark2">
<packages>
<package name="0731385033">
</package>
<package name="PE-65535NL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="ruark2" package="0731385033" value="0731385033">
<attribute name="PARTNO" value="WM5515-ND"/>
</element>
<element name="J2" library="ruark2" package="0731385033" value="0731385033">
<attribute name="PARTNO" value="WM5515-ND"/>
</element>
<element name="L1" library="ruark2" package="PE-65535NL" value="PE-65535NL">
<attribute name="PARTNO" value="553-1579-5-ND"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="PN">
<contactref element="L1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="N"/>
<contactref element="J2" pad="S1"/>
<contactref element="J2" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J2" pad="P"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SN">
<contactref element="L1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="N"/>
<contactref element="J1" pad="S1"/>
<contactref element="J1" pad="S2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="L1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="P"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
