<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="111.3536" y1="68.9102" x2="132.5426" y2="68.834" width="0" layer="20"/>
<wire x1="132.5426" y1="68.834" x2="132.5426" y2="100.294640625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="132.5426" y1="100.294640625" x2="111.4552" y2="100.320040625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="111.4552" y1="100.320040625" x2="111.3536" y2="68.9102" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Reflectometry">
<packages>
<package name="4XMINICOAX_RA">
</package>
<package name="SMPCONN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Reflectometry" package="4XMINICOAX_RA" value="4XMINICOAX_RA"/>
<element name="U$3" library="Reflectometry" package="SMPCONN" value="SMPCONN"/>
<element name="U$4" library="Reflectometry" package="SMPCONN" value="SMPCONN"/>
<element name="U$5" library="Reflectometry" package="SMPCONN" value="SMPCONN"/>
<element name="U$6" library="Reflectometry" package="SMPCONN" value="SMPCONN"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
<contactref element="U$5" pad="P$2"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="U$5" pad="P$3"/>
<contactref element="U$5" pad="P$4"/>
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$3"/>
<contactref element="U$6" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$4" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$5" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$6" pad="P$5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
