<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="31.75" x2="92.38" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="92.38" y1="31.75" x2="92.38" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="92.38" y1="80" x2="5.08" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.08" y1="80" x2="5.08" y2="31.75" width="0" layer="20"/>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A7</text>
<text>A6</text>
<text>A5</text>
<text>A4</text>
<text>GND</text>
<text>Vin</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Bourns">
<packages>
<package name="PTV09A-4">
<description>PTV09 Series -9mm Potentiometer Vertical</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Teensy_3_and_LC_Series_Boards_v1.1">
<packages>
<package name="TEENSY3-ALL_PINS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="P1" library="Bourns" package="PTV09A-4" value="10k"/>
<element name="P2" library="Bourns" package="PTV09A-4" value="10k"/>
<element name="P3" library="Bourns" package="PTV09A-4" value="10k"/>
<element name="P4" library="Bourns" package="PTV09A-4" value="10k"/>
<element name="P5" library="Bourns" package="PTV09A-4" value="10k"/>
<element name="P6" library="Bourns" package="PTV09A-4" value="10k"/>
<element name="P7" library="Bourns" package="PTV09A-4" value="10k"/>
<element name="P8" library="Bourns" package="PTV09A-4" value="10k"/>
<element name="U1" library="Teensy_3_and_LC_Series_Boards_v1.1" package="TEENSY3-ALL_PINS" value="TEENSY 3.1"/>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="U1" pad="AGND"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="U1" pad="VBAT"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="U1" pad="AREF"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="U1" pad="VUSB"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
<contactref element="P3" pad="1"/>
<contactref element="P4" pad="1"/>
<contactref element="P5" pad="1"/>
<contactref element="P6" pad="1"/>
<contactref element="P7" pad="1"/>
<contactref element="P8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="VIN"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="14/A0"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="15/A1"/>
<contactref element="P2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="16/A2"/>
<contactref element="P3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="17/A3"/>
<contactref element="P4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="18/A4"/>
<contactref element="P5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="19/A5"/>
<contactref element="P6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="20/A6"/>
<contactref element="P7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="21/A7"/>
<contactref element="P8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="GND"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="P1" pad="3"/>
<contactref element="P2" pad="3"/>
<contactref element="P3" pad="3"/>
<contactref element="P4" pad="3"/>
<contactref element="P5" pad="3"/>
<contactref element="P6" pad="3"/>
<contactref element="P7" pad="3"/>
<contactref element="P8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U1" pad="3.3V"/>
<contactref element="U1" pad="3.3V1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
