<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="30.48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="0" x2="30.48" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="30.48" x2="0" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>LTC1043</text>
<text>LTC1043 Mux Board</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ic-package">
<description>&lt;b&gt;IC Packages an Sockets&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL18">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="ic-package" package="DIL18" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ALM1000" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MUX-IN" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANALOG2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ1" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ALM1000" pad="4"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="MUXC">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="MUX-IN" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MUXD">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="MUX-IN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MUXA">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="MUX-IN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MUXB">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="MUX-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BIN">
<contactref element="ALM1000" pad="8"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="ALM1000" pad="7"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="ALM1000" pad="6"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="ALM1000" pad="5"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="ALM1000" pad="3"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CHA">
<contactref element="ANALOG2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AIN">
<contactref element="ALM1000" pad="1"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
<contactref element="ALM1000" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
