<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="32" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="0" x2="32" y2="26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32" y1="26" x2="0" y2="26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>HEADSET 1</text>
<text>HEADSET 2</text>
<text>BATTERY 1</text>
<text>BATTERY 2</text>
<text>COMPUTER</text>
<text>SOLENOID</text>
<text>SENSOR 1</text>
<text>SENSOR 2</text>
<text>SENSOR 3</text>
<text>BUZZER</text>
<text>SCN</text>
<text>GND</text>
<text>SIG</text>
<text>S1</text>
<text>S2</text>
<text>S3</text>
<text>SN</text>
<text>BK</text>
<text>GN</text>
<text>RD</text>
<text>YW</text>
<text>VT</text>
<text>GY</text>
<text>BN</text>
<text>WE</text>
<text>OE</text>
<text>BE</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>(c)2014</text>
<text>risko.org</text>
<text>APD Classic</text>
</plain>
<libraries>
<library name="apd-classic">
<packages>
<package name="CONTROLLER">
</package>
<package name="3PIN">
</package>
<package name="COMPUTER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="HEADSET1" library="apd-classic" package="CONTROLLER" value="CONTROLLER"/>
<element name="HEADSET2" library="apd-classic" package="CONTROLLER" value="CONTROLLER"/>
<element name="BAT1" library="apd-classic" package="3PIN" value="BATTERY"/>
<element name="BAT2" library="apd-classic" package="3PIN" value="BATTERY"/>
<element name="BUZZER" library="apd-classic" package="3PIN" value="BUZZER"/>
<element name="COMPUTER" library="apd-classic" package="COMPUTER" value="COMPUTER"/>
<element name="SENSOR1" library="apd-classic" package="3PIN" value="SENSOR"/>
<element name="SENSOR2" library="apd-classic" package="3PIN" value="SENSOR"/>
<element name="SENSOR3" library="apd-classic" package="3PIN" value="SENSOR"/>
<element name="SOLENOID" library="apd-classic" package="3PIN" value="SOLENOID"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="HEADSET2" pad="P$1"/>
<contactref element="HEADSET1" pad="P$1"/>
<contactref element="BAT2" pad="P$1"/>
<contactref element="BAT1" pad="P$1"/>
<contactref element="SOLENOID" pad="P$1"/>
<contactref element="BUZZER" pad="P$1"/>
<contactref element="SENSOR1" pad="P$1"/>
<contactref element="SENSOR2" pad="P$1"/>
<contactref element="SENSOR3" pad="P$1"/>
<contactref element="HEADSET2" pad="P$3"/>
<contactref element="HEADSET1" pad="P$3"/>
<contactref element="HEADSET1" pad="P$2"/>
<contactref element="HEADSET2" pad="P$2"/>
<contactref element="BAT2" pad="P$2"/>
<contactref element="BAT1" pad="P$2"/>
<contactref element="SOLENOID" pad="P$2"/>
<contactref element="BUZZER" pad="P$2"/>
<contactref element="SENSOR1" pad="P$2"/>
<contactref element="SENSOR2" pad="P$2"/>
<contactref element="SENSOR3" pad="P$2"/>
<contactref element="COMPUTER" pad="P$4"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="BAT2" pad="P$3"/>
<contactref element="HEADSET2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="BAT1" pad="P$3"/>
<contactref element="HEADSET1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="HEADSET2" pad="P$5"/>
<contactref element="HEADSET1" pad="P$5"/>
<contactref element="SOLENOID" pad="P$3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="HEADSET1" pad="P$6"/>
<contactref element="HEADSET2" pad="P$6"/>
<contactref element="SENSOR1" pad="P$3"/>
<contactref element="COMPUTER" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="HEADSET2" pad="P$7"/>
<contactref element="HEADSET1" pad="P$7"/>
<contactref element="SENSOR2" pad="P$3"/>
<contactref element="COMPUTER" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="HEADSET1" pad="P$8"/>
<contactref element="HEADSET2" pad="P$8"/>
<contactref element="SENSOR3" pad="P$3"/>
<contactref element="COMPUTER" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="HEADSET2" pad="P$9"/>
<contactref element="HEADSET1" pad="P$9"/>
<contactref element="BUZZER" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="HEADSET1" pad="P$10"/>
<contactref element="HEADSET2" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="HEADSET2" pad="P$11"/>
<contactref element="HEADSET1" pad="P$11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
