<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="FIDUCIAL_1MM">
</package>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PocketNC">
<packages>
<package name="TEMP_DRIVER">
</package>
<package name="LMC555-PDSO-G8">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$7" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="U$8" library="adafruit" package="FIDUCIAL_1MM" value="FIDUCIAL"/>
<element name="R12" library="adafruit" package="R0603" value="460">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIPLED_0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="PocketNC" package="TEMP_DRIVER" value="TESTDRIVER"/>
<element name="U$22" library="PocketNC" package="LMC555-PDSO-G8" value="LMC555-PDSO-G8">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="adafruit" package="C0603" value="3.3uf / 6.3v ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="adafruit" package="C0603" value=".01uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="adafruit" package="R0603" value="1m">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="adafruit" package="C0603" value=".1uf">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Z-TORQUE" library="adafruit" package="CHIP-LED0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="adafruit" package="R0603" value="460">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="adafruit" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2N7002P,2" library="adafruit" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2N7002P,3" library="adafruit" package="SOT23" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$21"/>
<contactref element="U$1" pad="P$23"/>
<contactref element="U$1" pad="P$25"/>
<contactref element="U$1" pad="P$29"/>
<contactref element="U$1" pad="P$31"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND@1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND@2"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U$22" pad="P$1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="2N7002P,2" pad="2"/>
<contactref element="2N7002P,3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OA1">
</signal>
<signal name="OA2">
</signal>
<signal name="OB1">
</signal>
<signal name="U_SUPPLY">
</signal>
<signal name="DIR">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="U$1" pad="DIR"/>
</signal>
<signal name="STEP">
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="U$1" pad="STEP"/>
<contactref element="U$1" pad="#0"/>
<contactref element="2N7002P,2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ENN">
</signal>
<signal name="SG_TST">
</signal>
<signal name="SCK">
</signal>
<signal name="SCK_JUMPER">
</signal>
<signal name="OB2">
</signal>
<signal name="VM">
<contactref element="U$1" pad="VM"/>
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
<contactref element="U$1" pad="P$33"/>
</signal>
<signal name="ENBL">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="U$1" pad="SLEEP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="TRQ">
<contactref element="U$1" pad="TRQ1"/>
<contactref element="U$1" pad="TRQ0"/>
<contactref element="U$1" pad="#1"/>
<contactref element="2N7002P,3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="V3P3">
<contactref element="U$1" pad="V3P3"/>
<contactref element="U$1" pad="BAT"/>
<contactref element="Z-TORQUE" pad="A"/>
<contactref element="U$22" pad="P$8"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="U$22" pad="P$4"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="U$1" pad="P$24"/>
<contactref element="U$1" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="B2">
<contactref element="U$1" pad="P$26"/>
<contactref element="U$1" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U$1" pad="P$28"/>
<contactref element="U$1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="U$1" pad="P$30"/>
<contactref element="U$1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="M1">
<contactref element="U$1" pad="M1"/>
<contactref element="U$1" pad="#4"/>
</signal>
<signal name="M0">
<contactref element="U$1" pad="M0"/>
<contactref element="U$1" pad="#3"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U$22" pad="P$3"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="2N7002P,3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U$22" pad="P$2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="2N7002P,2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="U$22" pad="P$7"/>
<contactref element="U$22" pad="P$6"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U$22" pad="P$5"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="Z-TORQUE" pad="C"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
