<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="39.04" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.04" y1="0" x2="39.04" y2="57.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.04" y1="57.14" x2="0" y2="57.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="57.14" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>RF</text>
<text>1.  RXD
2.  TXD
3.  MIC_IN
4.  H/L
5.  PTT
6.  AF_OUT
7.  SQ
8.  PD
9.  VBAT
10. GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sam210723">
<packages>
<package name="DRA818V/U">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="SMA_EDGELAUNCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA10-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="sam210723" package="DRA818V/U" value="DRA818V/U">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA10-1" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="X1" pad="P"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="GND@4"/>
<contactref element="X1" pad="GND@3"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PTT">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PD">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="H/L">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SQ">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AF">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MIC">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND3">
<contactref element="X1" pad="GND@2"/>
</signal>
<signal name="GND4">
<contactref element="X1" pad="GND@1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
