<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>ADM213E</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>D+</text>
<text>D-</text>
<text>FT232RL</text>
<text>RS232</text>
<text>USB</text>
<wire x1="12.3347" y1="8.3771" x2="42.5347" y2="8.3771" width="0.14" layer="20"/>
<wire x1="42.5347" y1="8.3771" x2="42.5347" y2="25.4771" width="0.14" layer="20"/>
<wire x1="42.5347" y1="25.4771" x2="12.3347" y2="25.4771" width="0.14" layer="20"/>
<wire x1="12.3347" y1="25.4771" x2="12.3347" y2="8.3771" width="0.14" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="USB-RS232">
<packages>
<package name="CAP_0805_0PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;CAP_0805&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CAP_0805_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;CAP_0805&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CAP_0805_2PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;CAP_0805&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CAP_0805_3PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;CAP_0805&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CAP_0805_4PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;CAP_0805&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CAP_0805_5PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;CAP_0805&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CAP_1206_6PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;CAP_1206&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="CAP_0805_7PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;CAP_0805&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="LED_8PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="LED_9PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="HOLE_10PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;Hole&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="HOLE_11PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;Hole&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="HOLE_12PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;Hole&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="PAD_13PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;Pad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="COMP_14PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;comp&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="PAD_15PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;Pad&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="RES_1206_16PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;RES_1206&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="RES_1206_17PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;RES_1206&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="FT232RL_18PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;FT232RL&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="MAX213CAI_19PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;MAX213CAI&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="USB-RS232" package="CAP_0805_0PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="USB-RS232" package="CAP_0805_1PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="USB-RS232" package="CAP_0805_2PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="USB-RS232" package="CAP_0805_3PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="USB-RS232" package="CAP_0805_4PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="USB-RS232" package="CAP_0805_5PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="USB-RS232" package="CAP_1206_6PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C10" library="USB-RS232" package="CAP_0805_7PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="USB-RS232" package="LED_8PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="USB-RS232" package="LED_9PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HOLE1" library="USB-RS232" package="HOLE_10PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HOLE2" library="USB-RS232" package="HOLE_11PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HOLE3" library="USB-RS232" package="HOLE_12PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HOLE4" library="USB-RS232" package="HOLE_12PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD1" library="USB-RS232" package="PAD_13PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD1_1" library="USB-RS232" package="COMP_14PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD2" library="USB-RS232" package="PAD_13PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD2_1" library="USB-RS232" package="COMP_14PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD3" library="USB-RS232" package="PAD_13PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD3_1" library="USB-RS232" package="COMP_14PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD4" library="USB-RS232" package="PAD_13PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD4_1" library="USB-RS232" package="COMP_14PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD5" library="USB-RS232" package="PAD_13PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD6" library="USB-RS232" package="PAD_15PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD7" library="USB-RS232" package="PAD_15PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD8" library="USB-RS232" package="PAD_15PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD9" library="USB-RS232" package="PAD_15PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="USB-RS232" package="RES_1206_16PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="USB-RS232" package="RES_1206_17PRIMARY" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="USB-RS232" package="FT232RL_18PRIMARY" value="">
<attribute name="DATASHEET" value="http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="FTDI"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="USB-RS232" package="MAX213CAI_19PRIMARY" value="">
<attribute name="DATASHEET" value="http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX200-MAX213.pdf"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="NAOU_0">
<contactref element="PAD1_1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="NAOU_27">
<contactref element="PAD2_1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="NAOU_28">
<contactref element="PAD3_1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="NAOU_29">
<contactref element="PAD4_1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="NET_17">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="NET_16">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="NET_14">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="NET_19">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="NET_20">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="NET_15">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="NET_18">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="NET_9">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="NET_21">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="NAOU_3">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="NAOU_23">
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="NAOU_24">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NAOU_25">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NAOU_26">
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="NAOU_30">
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="NAOU_31">
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="NAOU_32">
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="NET_1">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="NET_4">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="NET_5">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="NET_6">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="NET_7">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NET_8">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="NET_10">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="NET_11">
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NET_12">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="NET_13">
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
