(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.1-stable)
  (general
    (links 0)
    (no_connects 14)
    (area 110.707099 88.520199 189.025601 102.005201)
    (thickness 1.6)
    (drawings 9)
    (tracks 72)
    (zones 0)
    (modules 6)
    (nets 10)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user hide)
    (38 B.Mask user hide)
    (39 F.Mask user hide)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 1.2192)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.5588)
    (user_trace_width 0.8128)
    (user_trace_width 1.2192)
    (user_trace_width 1.6256)
    (user_trace_width 1.8288)
    (user_trace_width 2.54)
    (trace_clearance 0.2032)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.2)
    (via_size 0.7366)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (user_via 0.9906 0.5842)
    (user_via 1.2446 0.8382)
    (user_via 1.4986 1.0922)
    (user_via 1.7526 1.3462)
    (uvia_size 0.7366)
    (uvia_drill 0.3302)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 3.3 3.3)
    (pad_drill 3.3)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(10k1-Pad1)")
  (net 2 "Net-(10k1-Pad2)")
  (net 3 "Net-(P1-Pad2)")
  (net 4 "Net-(P1-Pad3)")
  (net 5 "Net-(P1-Pad4)")
  (net 6 GND)
  (net 7 +5V)
  (net 8 "Net-(P3-Pad2)")
  (net 9 "Net-(P4-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2032)
    (trace_width 0.2032)
    (via_dia 0.7366)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.7366)
    (uvia_drill 0.3302)
    (add_net +5V)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(10k1-Pad1)")
    (add_net "Net-(10k1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad2)")
    (add_net "Net-(P1-Pad3)")
    (add_net "Net-(P1-Pad4)")
    (add_net "Net-(P3-Pad2)")
    (add_net "Net-(P4-Pad1)")
  )
  (module Connect:AK300-3 (layer F.Cu) (tedit 54791EF3)
    (at 122.7366 95.1992)
    (descr CONNECTOR)
    (tags CONNECTOR)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P2 (at -1.945 -6.995) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X03 (at 2.754 7.737) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 0) (size 1.9812 3.9624) (drill 1.3208) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 2 "Net-(10k1-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole oval (at 5 0) (size 1.9812 3.9624) (drill 1.3208) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 6 GND))
    (pad 3 thru_hole oval (at 10 0) (size 1.9812 3.9624) (drill 1.3208) (layers *.Cu F.Paste F.SilkS F.Mask)
      (net 7 +5V))
  )
  (module Connect:USB_A (layer F.Cu) (tedit 5543E289)
    (at 148.8186 100.1522 180)
    (descr "USB A connector")
    (tags "USB USB_A")
    (fp_text reference P3 (at 0 -2.35 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value USB_A (at 3.83794 7.43458 180) (layer F.Fab))
    (pad 4 thru_hole circle (at 7.11286 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 GND))
    (pad 3 thru_hole circle (at 4.57286 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(P3-Pad2)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54086 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 "Net-(P3-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0.00086 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 +5V))
    (pad 5 thru_hole circle (at 10.16086 2.66488 90) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 GND))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.55514 2.66488 90) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 GND))
    (model Connect.3dshapes/USB_A.wrl
      (at (xyz 0.14 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Resistors_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 5415CC62)
    (at 175.4886 97.2312 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference 10k1 (at 0 -1.9 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value R_Small (at 0 1.9 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(10k1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.5 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(10k1-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Connect:USB_Mini-B (layer F.Cu) (tedit 5543E571)
    (at 184.13476 95.07728 180)
    (descr "USB Mini-B 5-pin SMD connector")
    (tags "USB USB_B USB_Mini connector")
    (attr smd)
    (fp_text reference P1 (at 0 6.90118 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value USB_OTG (at 0 -7.0993 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 3.44932 -1.6002 180) (size 2.30124 0.50038) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(10k1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 3.44932 -0.8001 180) (size 2.30124 0.50038) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 3 smd rect (at 3.44932 0 180) (size 2.30124 0.50038) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 4 smd rect (at 3.44932 0.8001 180) (size 2.30124 0.50038) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(P1-Pad4)"))
    (pad 5 smd rect (at 3.44932 1.6002 180) (size 2.30124 0.50038) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 GND))
    (pad 6 smd rect (at 3.35026 -4.45008 180) (size 2.49936 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 GND))
    (pad 6 smd rect (at -2.14884 -4.45008 180) (size 2.49936 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 GND))
    (pad 6 smd rect (at 3.35026 4.45008 180) (size 2.49936 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 GND))
    (pad 6 smd rect (at -2.14884 4.45008 180) (size 2.49936 1.99898) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 GND))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0.8509 -2.19964 180) (size 0.89916 0.89916) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
    (pad "" np_thru_hole circle (at 0.8509 2.19964 180) (size 0.89916 0.89916) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  )
  (module Connect:USB_A (layer F.Cu) (tedit 5543E289)
    (at 167.36146 100.15008 180)
    (descr "USB A connector")
    (tags "USB USB_A")
    (fp_text reference P4 (at 0 -2.35 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value USB_A (at 3.83794 7.43458 180) (layer F.Fab))
    (pad 4 thru_hole circle (at 7.11286 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 GND))
    (pad 3 thru_hole circle (at 4.57286 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 "Net-(P1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.54086 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 "Net-(P1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0.00086 -0.00212 90) (size 1.50114 1.50114) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 "Net-(P4-Pad1)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at 10.16086 2.66488 90) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 GND))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.55514 2.66488 90) (size 2.99974 2.99974) (drill 2.30124) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 GND))
    (model Connect.3dshapes/USB_A.wrl
      (at (xyz 0.14 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23 (layer F.Cu) (tedit 553634F8)
    (at 175.4886 94.41942)
    (descr "SOT-23, Standard")
    (tags SOT-23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at 0 -2.25) (layer F.SilkS))
    (fp_text value Q_PMOS_GSD (at 0 2.3) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.95 1.00076) (size 0.8001 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(10k1-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.95 1.00076) (size 0.8001 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(10k1-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 0 -0.99822) (size 0.8001 0.8001) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(P4-Pad1)"))
    (model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_line (start 119.7356 88.5952) (end 119.7356 90.8177) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 115.2271 99.7077) (end 119.7356 99.7077) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 115.2271 90.8177) (end 119.7356 90.8177) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 115.2271 95.2627) (end 115.2271 99.7077) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_circle (center 115.2271 95.2627) (end 115.2271 93.6117) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 188.9506 88.5952) (end 119.7356 88.5952) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 188.9506 101.9302) (end 188.9506 88.5952) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 119.7356 101.9302) (end 188.9506 101.9302) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 119.7356 99.7077) (end 119.7356 101.9302) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
