<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="5.08" y1="9.04875" x2="1.11125" y2="5.08" width="0" layer="20" curve="-270"/>
<wire x1="1.11125" y1="5.08" x2="5.159375" y2="9.04875" width="0" layer="20" curve="-91.145763"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="WS2812B">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="LED1" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B5050"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="LED1" pad="1-VDD"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LED1" pad="3-GND"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
