<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="10.16" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="0" x2="10.16" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="20.32" x2="0" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>INPUT</text>
<text>OUT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="0-Lantzer">
<packages>
<package name="TP1">
</package>
<package name="CN1J2T">
</package>
<package name="SOIC08-FAIRCHILD">
<description>&lt;b&gt;8-pin SOIC Surface Mount&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
high = 3.13 - 3.63mm&lt;br&gt;
Source: &lt;a href="http://www.fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOCD207-M.pdf"&gt; Data sheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="I1" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="I2" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V+" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="O1" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="O2" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VCC" library="0-Lantzer" package="TP1" value="TESTPOINT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RP1" library="0-Lantzer" package="CN1J2T" value="2.2K">
<attribute name="KOASPEER_PN" value="CN1J2TBK222J"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RP2" library="0-Lantzer" package="CN1J2T" value="10K">
<attribute name="KOASPEER_PN" value="CN1J2TBK103J"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="0-Lantzer" package="SOIC08-FAIRCHILD" value="MOCD217M">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="TEST_IN">
<contactref element="RP1" pad="1"/>
<contactref element="I1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TRIG_IN">
<contactref element="RP1" pad="2"/>
<contactref element="I2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="V+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="RP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="RP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="RP2" pad="4"/>
<contactref element="RP2" pad="3"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TEST">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="RP2" pad="1"/>
<contactref element="O1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TRIG">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="RP2" pad="2"/>
<contactref element="O2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
