<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Nintendo multiout connector for easy rgb</text>
<text>Frank Strasser</text>
<wire x1="28.792425" y1="44.24718125" x2="41.621990625" y2="44.24718125" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="28.792425" y1="44.24718125" x2="27.649196875" y2="43.103953125" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="27.649196875" y1="43.103953125" x2="27.649196875" y2="38.1499625" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="27.649196875" y1="38.1499625" x2="28.580715625" y2="37.218440625" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="33.577046875" y1="35.609453125" x2="33.577046875" y2="29.46989375" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="33.577046875" y1="29.46989375" x2="34.76261875" y2="28.284321875" width="0.2032" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="34.76261875" y1="28.284321875" x2="42.89224375" y2="28.284321875" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="43.823765625" y1="41.706671875" x2="41.621990625" y2="44.24718125" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="28.580715625" y1="37.21844375" x2="29.08881875" y2="36.795025" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="29.08881875" y1="36.795025" x2="32.43381875" y2="36.75268125" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="32.43381875" y1="36.75268125" x2="33.577046875" y2="35.609453125" width="0.2032" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="42.89224375" y1="28.284321875" x2="43.9507875" y2="29.258184375" width="0.2032" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="43.9507875" y1="29.258184375" x2="43.823765625" y2="41.706671875" width="0.2032" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="via">
<packages>
<package name="VIA4">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="U$1" library="via" package="VIA4" value="VIA4"/>
<element name="U$2" library="via" package="VIA4" value="VIA4"/>
<element name="U$3" library="via" package="VIA4" value="VIA4"/>
<element name="U$4" library="via" package="VIA4" value="VIA4"/>
<element name="U$5" library="via" package="VIA4" value="VIA4"/>
<element name="U$6" library="via" package="VIA4" value="VIA4"/>
<element name="U$7" library="via" package="VIA4" value="VIA4"/>
<element name="U$8" library="via" package="VIA4" value="VIA4"/>
<element name="U$9" library="via" package="VIA4" value="VIA4"/>
<element name="U$10" library="via" package="VIA4" value="VIA4"/>
<element name="U$11" library="via" package="VIA4" value="VIA4"/>
<element name="U$12" library="via" package="VIA4" value="VIA4"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
