<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.2" y1="0" x2="7.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.7" y1="0" x2="7.7" y2="8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.7" y1="8" x2="-0.2" y2="8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.2" y1="8" x2="-0.2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>THE REAL PHOENIX</text>
<text>PIC12F629</text>
<text>REPLACE F41x
on CARTRIDGE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microchip (2)">
<packages>
<package name="SOIC-8">
<description>SOIC-8</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TRP_Custom">
<packages>
<package name="SMD_SOIC_BOTTOM">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SUPER_CIC" library="microchip (2)" package="SOIC-8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PAD1" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD10" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD11" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD12" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD13" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD14" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD15" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD16" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD17" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD18" library="TRP_Custom" package="SMD_SOIC_BOTTOM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="SUPER_CIC" pad="8"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="PAD18" pad="1"/>
<contactref element="SUPER_CIC" pad="1"/>
<contactref element="SUPER_CIC" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SUPER_CIC" pad="2"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SUPER_CIC" pad="5"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SUPER_CIC" pad="6"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SUPER_CIC" pad="7"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
