<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="0" x2="8" y2="8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="8" x2="0" y2="8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SCL</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>SDA</text>
<text>BME280</text>
</plain>
<libraries>
<library name="CRAIG_SMD_PACKS_000004">
<packages>
<package name="0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="bosch_sensor">
<packages>
<package name="BME280">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="C2" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="M1" library="bosch_sensor" package="BME280" value="BME280"/>
<element name="R1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="4.7K"/>
<element name="R2" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="4.7K"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="M1" pad="8"/>
<contactref element="M1" pad="6"/>
<contactref element="M1" pad="5"/>
<contactref element="M1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="M1" pad="7"/>
<contactref element="M1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="M1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="M1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
