(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5+dfsg1-4)
  (general
    (links 45)
    (no_connects 0)
    (area 121.590999 99.873999 175.335001 134.949001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 19)
    (tracks 147)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 52)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 A15)
  (net 2 A14)
  (net 3 A13)
  (net 4 A12)
  (net 5 A11)
  (net 6 A10)
  (net 7 A9)
  (net 8 A8)
  (net 9 A19)
  (net 10 "Net-(P1-Pad10)")
  (net 11 WE)
  (net 12 RESET)
  (net 13 "Net-(P1-Pad13)")
  (net 14 "Net-(P1-Pad14)")
  (net 15 RY/BY)
  (net 16 A18)
  (net 17 A17)
  (net 18 A7)
  (net 19 A6)
  (net 20 A5)
  (net 21 A4)
  (net 22 A3)
  (net 23 A2)
  (net 24 A1)
  (net 25 "Net-(P2-Pad9)")
  (net 26 "Net-(P2-Pad10)")
  (net 27 "Net-(P2-Pad13)")
  (net 28 "Net-(P2-Pad14)")
  (net 29 A16)
  (net 30 BYTE)
  (net 31 GND)
  (net 32 Q15/A-1)
  (net 33 Q7)
  (net 34 Q14)
  (net 35 Q6)
  (net 36 Q13)
  (net 37 Q5)
  (net 38 Q12)
  (net 39 Q4)
  (net 40 VCC)
  (net 41 Q11)
  (net 42 Q3)
  (net 43 Q10)
  (net 44 Q2)
  (net 45 Q9)
  (net 46 Q1)
  (net 47 Q8)
  (net 48 Q0)
  (net 49 OE)
  (net 50 CE)
  (net 51 A0)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net A0)
    (add_net A1)
    (add_net A10)
    (add_net A11)
    (add_net A12)
    (add_net A13)
    (add_net A14)
    (add_net A15)
    (add_net A16)
    (add_net A17)
    (add_net A18)
    (add_net A19)
    (add_net A2)
    (add_net A3)
    (add_net A4)
    (add_net A5)
    (add_net A6)
    (add_net A7)
    (add_net A8)
    (add_net A9)
    (add_net BYTE)
    (add_net CE)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(P1-Pad10)")
    (add_net "Net-(P1-Pad13)")
    (add_net "Net-(P1-Pad14)")
    (add_net "Net-(P2-Pad10)")
    (add_net "Net-(P2-Pad13)")
    (add_net "Net-(P2-Pad14)")
    (add_net "Net-(P2-Pad9)")
    (add_net OE)
    (add_net Q0)
    (add_net Q1)
    (add_net Q10)
    (add_net Q11)
    (add_net Q12)
    (add_net Q13)
    (add_net Q14)
    (add_net Q15/A-1)
    (add_net Q2)
    (add_net Q3)
    (add_net Q4)
    (add_net Q5)
    (add_net Q6)
    (add_net Q7)
    (add_net Q8)
    (add_net Q9)
    (add_net RESET)
    (add_net RY/BY)
    (add_net VCC)
    (add_net WE)
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x12 (layer F.Cu) (tedit 5A53C01F)
    (at 124.079 104.521)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P1 (at -1.27 -2.159) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TSOP48-L (at 1.27 -2.921) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 A15))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 A14))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 A13))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 A12))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 A11))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 A10))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 A9))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 A8))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 A19))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 "Net-(P1-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 WE))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 RESET))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 "Net-(P1-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at 2.54 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 "Net-(P1-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 RY/BY))
    (pad 16 thru_hole oval (at 2.54 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 A18))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 A17))
    (pad 18 thru_hole oval (at 2.54 20.32) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 A7))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 A6))
    (pad 20 thru_hole oval (at 2.54 22.86) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 A5))
    (pad 21 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 A4))
    (pad 22 thru_hole oval (at 2.54 25.4) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 A3))
    (pad 23 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 A2))
    (pad 24 thru_hole oval (at 2.54 27.94) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 A1))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x12.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.55 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x12 (layer F.Cu) (tedit 5A53C038)
    (at 130.175 104.521)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P2 (at -1.27 -2.159) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SOP44-L (at 1.27 -2.921) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 A15))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 A14))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 A13))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 A12))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 A11))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 A10))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 A9))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 A8))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 "Net-(P2-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 "Net-(P2-Pad10)"))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 A19))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 WE))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 "Net-(P2-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at 2.54 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 28 "Net-(P2-Pad14)"))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 RESET))
    (pad 16 thru_hole oval (at 2.54 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 A18))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 A17))
    (pad 18 thru_hole oval (at 2.54 20.32) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 A7))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 A6))
    (pad 20 thru_hole oval (at 2.54 22.86) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 A5))
    (pad 21 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 A4))
    (pad 22 thru_hole oval (at 2.54 25.4) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 A3))
    (pad 23 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 A2))
    (pad 24 thru_hole oval (at 2.54 27.94) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 A1))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x12.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.55 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x12 (layer F.Cu) (tedit 5A53C09A)
    (at 164.084 104.521)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P3 (at -1.27 -2.159) (layer F.SilkS))
    (fp_text value TSOP48-R (at 1.524 -2.921) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 A16))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 BYTE))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 GND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 Q15/A-1))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 Q7))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 Q14))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 Q6))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 Q13))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 Q5))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 Q12))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 Q4))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 VCC))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 Q11))
    (pad 14 thru_hole oval (at 2.54 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 Q3))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 Q10))
    (pad 16 thru_hole oval (at 2.54 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 44 Q2))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 45 Q9))
    (pad 18 thru_hole oval (at 2.54 20.32) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 Q1))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 Q8))
    (pad 20 thru_hole oval (at 2.54 22.86) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 Q0))
    (pad 21 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 49 OE))
    (pad 22 thru_hole oval (at 2.54 25.4) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 GND))
    (pad 23 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 50 CE))
    (pad 24 thru_hole oval (at 2.54 27.94) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 51 A0))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x12.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.55 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x12 (layer F.Cu) (tedit 5A53C0A4)
    (at 170.18 104.521)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P4 (at -1.27 -2.159) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SOP44-R (at 1.27 -2.921) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 29 A16))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 30 BYTE))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 GND))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 32 Q15/A-1))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 33 Q7))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 34 Q14))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 35 Q6))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 36 Q13))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 37 Q5))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 38 Q12))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 39 Q4))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 40 VCC))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 41 Q11))
    (pad 14 thru_hole oval (at 2.54 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 42 Q3))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 43 Q10))
    (pad 16 thru_hole oval (at 2.54 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 44 Q2))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 45 Q9))
    (pad 18 thru_hole oval (at 2.54 20.32) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 46 Q1))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 47 Q8))
    (pad 20 thru_hole oval (at 2.54 22.86) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 48 Q0))
    (pad 21 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 49 OE))
    (pad 22 thru_hole oval (at 2.54 25.4) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 31 GND))
    (pad 23 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 50 CE))
    (pad 24 thru_hole oval (at 2.54 27.94) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 51 A0))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x12.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.55 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (gr_text BOTTOM (at 148.336 117.856) (layer B.SilkS))
  (gr_text TOP (at 156.591 102.235) (layer F.SilkS))
  (gr_text "(2018) Martin Hejnfelt (martin@hejnfelt.com)" (at 148.717 133.985) (layer B.SilkS))
  (gr_text SOP44-R (at 171.45 101.6) (layer F.SilkS))
  (gr_text TSOP48-R (at 165.608 101.6) (layer F.SilkS))
  (gr_text SOP44-L (at 131.445 101.6) (layer F.SilkS))
  (gr_text TSOP48-L (at 125.349 101.6) (layer F.SilkS))
  (gr_text "TL866x\nTSOP-48 TO SOP-44\nADAPTER BOARD\n\nSELECT TSOP-48\nVERSION\nOF SOP-44 CHIP\nIN SOFTWARE" (at 148.463 123.317) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 121.666 99.949) (end 121.666 134.874) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 175.26 99.949) (end 121.666 99.949) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 175.26 134.874) (end 175.26 99.949) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 121.666 134.874) (end 175.26 134.874) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
