(kicad_pcb (version 20170123) (host pcbnew no-vcs-found-29557e4~58~ubuntu17.04.1)
  (general
    (links 10)
    (no_connects 0)
    (area 24.896 23.8885 61.023501 43.243501)
    (thickness 1.6)
    (drawings 66)
    (tracks 546)
    (zones 0)
    (modules 11)
    (nets 28)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.1524)
    (user_trace_width 0.2)
    (user_trace_width 0.25)
    (user_trace_width 0.3)
    (user_trace_width 0.4)
    (user_trace_width 0.5)
    (user_trace_width 0.6)
    (user_trace_width 0.8)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 1.2)
    (user_trace_width 1.5)
    (user_trace_width 2)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.1524)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.127)
    (edge_width 0.127)
    (via_size 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (via_min_size 0.6858)
    (via_min_drill 0.3302)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.127)
    (pcb_text_size 0.6 0.6)
    (mod_edge_width 0.127)
    (mod_text_size 0.6 0.6)
    (mod_text_width 0.127)
    (pad_size 3.048 8.89)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.05)
    (pad_to_paste_clearance -0.04)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFEF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x3ffff_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (usegerberattributes true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.127000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory CAM/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 GND)
  (net 2 /0)
  (net 3 /1)
  (net 4 /2)
  (net 5 /3)
  (net 6 /4)
  (net 7 /5)
  (net 8 /6)
  (net 9 /7)
  (net 10 /8)
  (net 11 /9)
  (net 12 /10)
  (net 13 /11)
  (net 14 /12)
  (net 15 /13)
  (net 16 /14)
  (net 17 /15)
  (net 18 /16)
  (net 19 /17)
  (net 20 /18)
  (net 21 /19)
  (net 22 /20)
  (net 23 /21)
  (net 24 /22)
  (net 25 /23)
  (net 26 VCC)
  (net 27 Vin)
  (net_class Default "Dit is de standaard class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /0)
    (add_net /1)
    (add_net /10)
    (add_net /11)
    (add_net /12)
    (add_net /13)
    (add_net /14)
    (add_net /15)
    (add_net /16)
    (add_net /17)
    (add_net /18)
    (add_net /19)
    (add_net /2)
    (add_net /20)
    (add_net /21)
    (add_net /22)
    (add_net /23)
    (add_net /3)
    (add_net /4)
    (add_net /5)
    (add_net /6)
    (add_net /7)
    (add_net /8)
    (add_net /9)
    (add_net GND)
    (add_net VCC)
    (add_net Vin)
  )
  (net_class 0.2mm ""
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.2)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (net_class Minimal ""
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.1524)
    (via_dia 0.6858)
    (via_drill 0.3302)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (module Touch:pad120x350 (layer F.Cu) (tedit 5938220B)
    (at 58.42 34.29)
    (fp_text reference "" (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 16 smd rect (at 0 0) (size 3.048 8.89) (layers F.Cu)
      (net 18 /16))
  )
  (module Perfboard:1x14 (layer F.Cu) (tedit 5931A313)
    (at 25.4 40.64)
    (fp_text reference "" (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 13 thru_hole circle (at 34.29 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /13))
    (pad 14 thru_hole circle (at 31.75 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /14))
    (pad 15 thru_hole circle (at 29.21 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /15))
    (pad 16 thru_hole circle (at 26.67 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /16))
    (pad 17 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /17))
    (pad 18 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /18))
    (pad 19 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /19))
    (pad 20 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /20))
    (pad 21 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 /21))
    (pad 22 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 /22))
    (pad 23 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 /23))
    (pad VCC thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 VCC))
    (pad GND thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
    (pad Vin thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 Vin))
  )
  (module Perfboard:1x14 (layer F.Cu) (tedit 5931A285)
    (at 25.4 25.4)
    (fp_text reference "" (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 12 thru_hole circle (at 34.29 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /12))
    (pad 11 thru_hole circle (at 31.75 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /11))
    (pad 10 thru_hole circle (at 29.21 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /10))
    (pad 9 thru_hole circle (at 26.67 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /9))
    (pad 8 thru_hole circle (at 24.13 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /8))
    (pad 7 thru_hole circle (at 21.59 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /7))
    (pad 6 thru_hole circle (at 19.05 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /6))
    (pad 5 thru_hole circle (at 16.51 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /5))
    (pad 4 thru_hole circle (at 13.97 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /4))
    (pad 3 thru_hole circle (at 11.43 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /3))
    (pad 2 thru_hole circle (at 8.89 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /2))
    (pad 1 thru_hole circle (at 6.35 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /1))
    (pad 0 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /0))
    (pad GND thru_hole circle (at 1.27 1.27) (size 1.55 1.55) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 GND))
  )
  (module Touch:pad120x350 (layer F.Cu) (tedit 593817C5)
    (at 54.61 34.29)
    (fp_text reference "" (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 17 smd rect (at 0 0) (size 3.048 8.89) (layers F.Cu)
      (net 19 /17))
  )
  (module Touch:pad120x350 (layer F.Cu) (tedit 593817DB)
    (at 50.8 34.29)
    (fp_text reference "" (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 4 smd rect (at 0 0) (size 3.048 8.89) (layers F.Cu)
      (net 6 /4))
  )
  (module Touch:pad120x350 (layer F.Cu) (tedit 593817E6)
    (at 46.99 34.29)
    (fp_text reference "" (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 18 smd rect (at 0 0) (size 3.048 8.89) (layers F.Cu)
      (net 20 /18))
  )
  (module Touch:pad120x350 (layer F.Cu) (tedit 593817EF)
    (at 43.18 34.29)
    (fp_text reference "" (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 19 smd rect (at 0 0) (size 3.048 8.89) (layers F.Cu)
      (net 21 /19))
  )
  (module Touch:pad120x350 (layer F.Cu) (tedit 593817F8)
    (at 39.37 34.29)
    (fp_text reference "" (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 3 smd rect (at 0 0) (size 3.048 8.89) (layers F.Cu)
      (net 5 /3))
  )
  (module Touch:pad120x350 (layer F.Cu) (tedit 59381802)
    (at 35.56 34.29)
    (fp_text reference "" (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 22 smd rect (at 0 0) (size 3.048 8.89) (layers F.Cu)
      (net 24 /22))
  )
  (module Touch:pad120x350 (layer F.Cu) (tedit 5938180A)
    (at 31.75 34.29)
    (fp_text reference "" (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 23 smd rect (at 0 0) (size 3.048 8.89) (layers F.Cu)
      (net 25 /23))
  )
  (module Touch:pad120x350 (layer F.Cu) (tedit 59381815)
    (at 27.94 34.29)
    (fp_text reference "" (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "" (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
    (pad 0 smd rect (at 0 0) (size 3.048 8.89) (layers F.Cu)
      (net 2 /0))
  )
  (gr_text "Teensy LC touch pads bottom" (at 52.705 37.465) (layer B.SilkS))
  (gr_text Vin (at 26.67 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 29.21 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text VCC (at 31.75 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text 23 (at 34.29 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text 22 (at 36.83 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text 21 (at 39.37 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text 20 (at 41.91 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text 19 (at 44.45 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text 18 (at 46.99 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text 17 (at 49.53 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text 16 (at 52.07 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text 15 (at 54.61 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text 14 (at 57.15 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text 13 (at 59.69 40.64) (layer B.SilkS))
  (gr_text 12 (at 59.69 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 11 (at 57.15 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 10 (at 54.61 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 9 (at 52.07 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 8 (at 49.53 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 7 (at 46.99 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 6 (at 44.45 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 5 (at 41.91 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 4 (at 39.37 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 3 (at 36.83 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 2 (at 34.29 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 1 (at 31.75 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 29.21 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text GND (at 26.67 27.94) (layer B.SilkS))
  (gr_text 0 (at 27.94 32.385) (layer B.SilkS))
  (gr_text 23 (at 31.75 32.385) (layer B.SilkS))
  (gr_text 22 (at 35.56 32.385) (layer B.SilkS))
  (gr_text 3 (at 39.37 32.385) (layer B.SilkS))
  (gr_text 19 (at 43.18 32.385) (layer B.SilkS))
  (gr_text 18 (at 46.99 32.385) (layer B.SilkS))
  (gr_text 4 (at 50.8 32.385) (layer B.SilkS))
  (gr_text 17 (at 54.61 32.385) (layer B.SilkS))
  (gr_text 16 (at 58.42 32.385) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 25.4 43.18) (end 25.4 25.4) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 60.96 43.18) (end 25.4 43.18) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 60.96 25.4) (end 60.96 43.18) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
  (gr_line (start 25.4 25.4) (end 60.96 25.4) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.127))
)
