<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="23" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="23" y1="0" x2="23" y2="19" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="23" y1="19" x2="0" y2="19" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<text>CS</text>
<text>DO</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>SCK</text>
<text>DI</text>
<text>CD</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X07">
</package>
<package name="MICRO-SD-SOCKET-PP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X07" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="SparkFun" package="MICRO-SD-SOCKET-PP" value="microSD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="CS">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DI">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="U1" pad="GND2"/>
</signal>
<signal name="DO">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CD1">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="CD2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
