<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="60.96" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100.076" y1="60.96" x2="0" y2="60.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100.076" y1="60.96" x2="100.076" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="100.076" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Printrboard</text>
<text>printrbot.com</text>
<text>Rev. F</text>
<text>Laine Walker-Avina (C) 2013</text>
<text>Reset</text>
<text>CC-BY-SA</text>
<text>Printrboard</text>
<text>printrbot.com</text>
<text>Rev. F4</text>
<text>Laine Walker-Avina (C) 2013</text>
<text>Reset</text>
<text>CC-BY-SA</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>C8</text>
<text>C9</text>
<text>C10</text>
<text>C11</text>
<text>C12</text>
<text>C13</text>
<text>C14</text>
<text>C15</text>
<text>C16</text>
<text>C17</text>
<text>C18</text>
<text>C19</text>
<text>C20</text>
<text>C21</text>
<text>C22</text>
<text>C23</text>
<text>C24</text>
<text>C25</text>
<text>C26</text>
<text>C27</text>
<text>C28</text>
<text>C29</text>
<text>C30</text>
<text>C31</text>
<text>C32</text>
<text>C33</text>
<text>C34</text>
<text>C35</text>
<text>C36</text>
<text>C37</text>
<text>C38</text>
<text>C39</text>
<text>C40</text>
<text>C41</text>
<text>C42</text>
<text>C43</text>
<text>C44</text>
<text>D1</text>
<text>D2</text>
<text>F1</text>
<text>J1</text>
<text>HOTBED</text>
<text>PWR</text>
<text>Y-MOT</text>
<text>EXP1</text>
<text>Z-MOT</text>
<text>ICSP</text>
<text>E-MOT</text>
<text>HOTEND</text>
<text>I2C</text>
<text>Y-STOP</text>
<text>X-MOT</text>
<text>Z-STOP</text>
<text>EXP2</text>
<text>X-STOP</text>
<text>BOOT</text>
<text>T-BED</text>
<text>T-EXT</text>
<text>FAN</text>
<text>L1</text>
<text>5V</text>
<text>MS-E</text>
<text>MS-X</text>
<text>MS-Y</text>
<text>MS-Z</text>
<text>Q1</text>
<text>Q2</text>
<text>Q3</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>R7</text>
<text>R8</text>
<text>R9</text>
<text>R10</text>
<text>R11</text>
<text>R12</text>
<text>R13</text>
<text>R14</text>
<text>R15</text>
<text>R16</text>
<text>R17</text>
<text>R18</text>
<text>R19</text>
<text>R20</text>
<text>R21</text>
<text>R22</text>
<text>R24</text>
<text>R25</text>
<text>R26</text>
<text>R27</text>
<text>R28</text>
<text>R30</text>
<text>R31</text>
<text>R32</text>
<text>R33</text>
<text>R34</text>
<text>R35</text>
<text>R36</text>
<text>R37</text>
<text>R38</text>
<text>U1</text>
<text>U2</text>
<text>U3</text>
<text>U4</text>
<text>U5</text>
<text>U6</text>
<text>U7</text>
<text>U8</text>
<text>U9</text>
<text>U10</text>
<text>USBPWR</text>
<text>X1</text>
<text>/home/ceriand/Downloads/pbrd-logo.bmp</text>
<text>See datasheet for connector for milling requirement</text>
<wire x1="9.906" y1="-2.032" x2="11.684" y2="-0.254" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="10.414" y1="-0.254" x2="11.684" y2="-0.254" width="0.4064" layer="46"/>
<wire x1="11.684" y1="-0.254" x2="11.684" y2="-1.27" width="0.4064" layer="46"/>
<text>USB</text>
<text>Z-VSEL</text>
<text>HV</text>
<text>5V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="FIDUCIAL-1X2.5">
</package>
<package name="1X02">
</package>
<package name="TO220V">
<description>&lt;b&gt;TO 220 Vertical&lt;/b&gt; Package works with various parts including N-Channel MOSFET SparkFun SKU: COM-10213</description>
</package>
<package name="MOLEX-1X4">
</package>
<package name="MOLEX-1X3">
</package>
<package name="SJ_2S-NO">
<description>Small solder jumper with no paste layer so it will open after reflow.</description>
</package>
<package name="1X03">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ipc-7351-capacitor">
<packages>
<package name="CAPC2012X145AN">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ipc-7351-resistor">
<packages>
<package name="RESC2012X70N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Atmel-at90usb-teensy">
<packages>
<package name="TQFP64-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ipc-7351-transistor">
<packages>
<package name="SOT95P280X135-3N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="PANASONIC_D">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="printrbot">
<packages>
<package name="SMA">
<description>&lt;b&gt;SMA&lt;/b&gt; CASE 403D-02&lt;p&gt;
Source: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MBRA340T3-D.PDF</description>
</package>
<package name="SDR1006">
</package>
<package name="SJ_3_CONNECTED">
</package>
<package name="SOT23C">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="AMPHENOL-MICROSD">
</package>
<package name="JP7Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TSSOP14">
</package>
<package name="TSOT6">
</package>
<package name="TSSOP-24">
</package>
<package name="JP3Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TACTILE_SWITCH_TALL">
</package>
<package name="PHOENIX-5MM-2POS">
</package>
<package name="5566-6">
<description>&lt;b&gt;Mini FIT connector 6 pol&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com</description>
</package>
<package name="MINISMDC">
</package>
<package name="USB-MICROB-PTH">
</package>
<package name="SOT23-6">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt; 6 lead</description>
</package>
<package name="MSOP10">
</package>
<package name="NDK-XTAL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP15" library="SparkFun" package="1X02" value="B-THERM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP16" library="SparkFun" package="1X02" value="E-THERM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="R10" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
</element>
<element name="JP12" library="SparkFun" package="MOLEX-1X3" value="X-STOP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="SparkFun" package="TO220V" value="RFP30N06LE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="SparkFun" package="TO220V" value="RFP30N06LE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U6" library="Atmel-at90usb-teensy" package="TQFP64-2" value="AT90USB1286">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="22">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="22">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C11" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP26" library="SparkFun" package="FIDUCIAL-1X2.5" value="FIDUCIAL1X2.5"/>
<element name="JP33" library="SparkFun" package="FIDUCIAL-1X2.5" value="FIDUCIAL1X2.5"/>
<element name="R14" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="ipc-7351-transistor" package="SOT95P280X135-3N" value="RFP30N06LE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP17" library="SparkFun" package="1X02" value="FAN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP14" library="SparkFun" package="1X02" value="BOOT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="CHIP-LED0805" value="PWR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="printrbot" package="TSSOP-24" value="A4982">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="0.11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="0.11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="SparkFun" package="MOLEX-1X4" value="MOT-X">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="printrbot" package="TSSOP-24" value="A4982">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="0.11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="0.11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="MOLEX-1X4" value="MOT-Y">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="printrbot" package="TSSOP-24" value="A4982">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="0.11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="0.11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="MOLEX-1X4" value="MOT-Z">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="printrbot" package="TSSOP-24" value="A4982">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="0.11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="0.11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="SparkFun" package="MOLEX-1X4" value="MOT-E">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="printrbot" package="AMPHENOL-MICROSD" value="MICROSD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="5.6k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="0.1%"/>
</element>
<element name="C1" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="0.1%"/>
</element>
<element name="U1" library="printrbot" package="TSOT6" value="LM2841">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="printrbot" package="SMA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="printrbot" package="SDR1006" value="47uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MS-X" library="printrbot" package="SJ_3_CONNECTED" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MS-Y" library="printrbot" package="SJ_3_CONNECTED" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MS-Z" library="printrbot" package="SJ_3_CONNECTED" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MS-E" library="printrbot" package="SJ_3_CONNECTED" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="printrbot" package="SOT23C" value="AP7313">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="printrbot" package="TSSOP14" value="TXB0104">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="SparkFun" package="MOLEX-1X4" value="HOTEND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="SparkFun" package="MOLEX-1X3" value="Y-STOP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="SparkFun" package="MOLEX-1X3" value="Z-STOP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="printrbot" package="JP7Q" value="EXP1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP11" library="printrbot" package="JP7Q" value="EXP2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="printrbot" package="JP3Q" value="ICSP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="PANASONIC_D" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USBPWR" library="SparkFun" package="SJ_2S-NO" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="printrbot" package="TACTILE_SWITCH_TALL" value="Reset"/>
<element name="C38" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C39" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="printrbot" package="PHOENIX-5MM-2POS" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="printrbot" package="5566-6" value="PCIE">
<attribute name="OC_NEWARK" value="22K8620"/>
<attribute name="MPN" value="95566-61002"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="printrbot" package="MINISMDC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="printrbot" package="USB-MICROB-PTH" value="USB-MICRO-PTH"/>
<element name="U9" library="printrbot" package="SOT23-6" value="PRTR5V0U4D">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP7" library="SparkFun" package="MOLEX-1X4" value="I2C">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U10" library="printrbot" package="MSOP10" value="MCP4728">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="ipc-7351-resistor" package="RESC2012X70N" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="printrbot" package="NDK-XTAL" value="16MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C44" library="ipc-7351-capacitor" package="CAPC2012X145AN" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="printrbot" package="SMA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="ipc-7351-transistor" package="SOT95P280X135-3N" value="RFP30N06LE"/>
<element name="JP13" library="SparkFun" package="1X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="JP16" pad="2"/>
<contactref element="JP15" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="JP12" pad="3"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="22"/>
<contactref element="U6" pad="53"/>
<contactref element="U6" pad="63"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="PAD"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="13"/>
<contactref element="U3" pad="24"/>
<contactref element="U3" pad="PAD"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="13"/>
<contactref element="U4" pad="24"/>
<contactref element="U4" pad="PAD"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="13"/>
<contactref element="U5" pad="24"/>
<contactref element="U5" pad="PAD"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="C4"/>
<contactref element="J1" pad="C3"/>
<contactref element="J1" pad="C2"/>
<contactref element="J1" pad="C1"/>
<contactref element="J1" pad="CD1"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C16" pad="-"/>
<contactref element="C18" pad="-"/>
<contactref element="C23" pad="-"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="7"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="JP10" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="S1" pad="B2"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="2"/>
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
<contactref element="U9" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="GND5"/>
<contactref element="J3" pad="GND"/>
<contactref element="J3" pad="GND4"/>
<contactref element="U10" pad="10"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="C43" pad="1"/>
<contactref element="C44" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="J3" pad="GND1"/>
<contactref element="J3" pad="GND2"/>
<contactref element="J3" pad="GND3"/>
<contactref element="J3" pad="GND6"/>
<contactref element="J3" pad="GND7"/>
<contactref element="J3" pad="GND8"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="20"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U6" pad="13"/>
<contactref element="U8" pad="13"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U6" pad="12"/>
<contactref element="U8" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HOTEND-GND">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HOTBED-GND">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="E-THERM">
<contactref element="JP16" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="60"/>
</signal>
<signal name="B-THERM">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="JP15" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="61"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="U6" pad="58"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PD3-TX1">
<contactref element="U6" pad="28"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PD2-RX1">
<contactref element="U6" pad="27"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="Y-STEP">
<contactref element="U6" pad="49"/>
<contactref element="U3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="Y-DIR">
<contactref element="U6" pad="48"/>
<contactref element="U3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="!HOTBED">
<contactref element="U6" pad="39"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!HOTEND">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="40"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X-STOP">
<contactref element="JP12" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="Y-STOP">
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="Z-STOP">
<contactref element="U6" pad="18"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="X-STEP">
<contactref element="U6" pad="51"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="X-DIR">
<contactref element="U6" pad="50"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="Z-STEP">
<contactref element="U6" pad="47"/>
<contactref element="U4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="Z-DIR">
<contactref element="U6" pad="46"/>
<contactref element="U4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="E-STEP">
<contactref element="U6" pad="45"/>
<contactref element="U5" pad="11"/>
</signal>
<signal name="E-DIR">
<contactref element="U6" pad="44"/>
<contactref element="U5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SCLK">
<contactref element="U6" pad="11"/>
<contactref element="U8" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MCU_DN">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="D-"/>
<contactref element="U9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MCU_DP">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="D+"/>
<contactref element="U9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PD5">
<contactref element="U6" pad="30"/>
<contactref element="JP11" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PD7">
<contactref element="U6" pad="32"/>
<contactref element="JP11" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ALE">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="43"/>
<contactref element="JP14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="U6" pad="24"/>
<contactref element="X1" pad="P$1"/>
<contactref element="C44" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="U6" pad="23"/>
<contactref element="C43" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="U6" pad="37"/>
<contactref element="JP11" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="U6" pad="36"/>
<contactref element="JP11" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="U6" pad="35"/>
<contactref element="JP11" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PE1">
<contactref element="U6" pad="34"/>
<contactref element="JP11" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PE0">
<contactref element="U6" pad="33"/>
<contactref element="JP11" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="U6" pad="59"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="!Z-ENABLE">
<contactref element="U6" pad="42"/>
<contactref element="U4" pad="23"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!E-ENABLE">
<contactref element="U6" pad="38"/>
<contactref element="U5" pad="23"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!X-ENABLE">
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!Y-ENABLE">
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="23"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!PWM-FAN">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="41"/>
</signal>
<signal name="PD4">
<contactref element="U6" pad="29"/>
<contactref element="JP11" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="USBPWR" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="VBUS"/>
<contactref element="U9" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDCS">
<contactref element="U8" pad="10"/>
<contactref element="U6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="8"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDCD">
<contactref element="U6" pad="17"/>
<contactref element="J1" pad="CD2"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="U6" pad="57"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="U6" pad="55"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="U6" pad="54"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PD6">
<contactref element="U6" pad="31"/>
<contactref element="JP11" pad="7"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="62"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="U6" pad="56"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VREF_X">
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="MS-X" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="MS-X" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U3" pad="20"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VREF_Y">
<contactref element="U3" pad="12"/>
<contactref element="C38" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="MS-Y" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="MS-Y" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="U4" pad="17"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="U4" pad="20"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VREF_Z">
<contactref element="U4" pad="12"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="9"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="MS-Z" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="MS-Z" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="U5" pad="17"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="U5" pad="20"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VREF_E">
<contactref element="U5" pad="12"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="9"/>
<contactref element="U5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="MS-E" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="MS-E" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="JP9" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U2" pad="22"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U3" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U3" pad="22"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U3" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U3" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="U3" pad="17"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="U4" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="U4" pad="18"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="U4" pad="19"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="U4" pad="22"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="U5" pad="15"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="U5" pad="18"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="U5" pad="19"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="U5" pad="22"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="JP17" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="16"/>
<contactref element="U3" pad="21"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="16"/>
<contactref element="U4" pad="21"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="16"/>
<contactref element="U5" pad="21"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C16" pad="+"/>
<contactref element="C18" pad="+"/>
<contactref element="C23" pad="+"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="JP13" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U6" pad="21"/>
<contactref element="U6" pad="52"/>
<contactref element="U6" pad="64"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="JP12" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="MS-X" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="10"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="MS-Y" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="10"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="MS-Z" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="10"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="MS-E" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="14"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="JP11" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="USBPWR" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
<contactref element="U10" pad="1"/>
<contactref element="U10" pad="4"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDDO">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDCLK">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDDI">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDCSH">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB5">
<contactref element="U6" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PE5">
<contactref element="U6" pad="19"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB6">
<contactref element="U6" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="F1" pad="P$2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="F1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U6" pad="25"/>
<contactref element="U10" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U6" pad="26"/>
<contactref element="U10" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP10" pad="2"/>
<contactref element="JP13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
