<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="22.5425" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.5425" y1="0" x2="23.8125" y2="1.5875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="23.8125" y1="1.5875" x2="23.8125" y2="16.8275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.8125" y1="16.8275" x2="22.5425" y2="18.415" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="22.5425" y1="18.415" x2="21.2725" y2="18.415" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.2725" y1="18.415" x2="18.7325" y2="20.955" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="18.7325" y1="20.955" x2="18.7325" y2="69.85" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.7325" y1="69.85" x2="21.2725" y2="72.39" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="21.2725" y1="72.39" x2="22.5425" y2="72.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.5425" y1="72.39" x2="23.8125" y2="73.66" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="23.8125" y1="73.66" x2="23.8125" y2="77.46125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.8125" y1="77.47" x2="23.8125" y2="77.46125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.8125" y1="77.46125" x2="22.5425" y2="79.04875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="22.5425" y1="79.04875" x2="2.54" y2="79.04875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="79.04875" x2="1.27" y2="77.77875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="77.77875" x2="1.27" y2="73.66" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="73.66" x2="2.54" y2="72.39" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="72.39" x2="3.81" y2="72.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="72.39" x2="6.35" y2="69.85" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="6.35" y1="69.85" x2="6.35" y2="20.955" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="20.955" x2="3.81" y2="18.415" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3.81" y1="18.415" x2="2.54" y2="18.415" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="18.415" x2="1.27" y2="17.145" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.27" y1="17.145" x2="1.27" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="1.27" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>1.6 GHz L-Band QFH</text>
<text>0418</text>
<text>1.6 GHz L-Band QFH</text>
<text>0418</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0711-821/826">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="L_GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L_CEN" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L_B1" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L_B2" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="SMA-142-0711-821/826">
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="MPN" value="142-0711-821"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019328"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F3627"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="X1" pad="G@4"/>
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
<contactref element="L_GND" pad="1"/>
<contactref element="L_B1" pad="1"/>
<contactref element="L_B2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="L2">
</signal>
<signal name="LARGE">
</signal>
<signal name="CEN">
<contactref element="L_CEN" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
