<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.635" y1="40.945" x2="-0.635" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.635" y1="40.9575" x2="3.4925" y2="40.9575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.4925" y1="40.9575" x2="9.525" y2="34.925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.525" y1="34.925" x2="14.2875" y2="34.925" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.2875" y1="34.925" x2="14.2875" y2="5.715" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.2875" y1="5.715" x2="9.2075" y2="5.715" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.2075" y1="5.715" x2="3.175" y2="-0.3175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.175" y1="-0.3175" x2="-0.3175" y2="-0.3175" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.3175" y1="-0.3175" x2="-0.635" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X16">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-3m">
<description>&lt;b&gt;3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PCMCIA-CompactFlash Connectors&lt;p&gt;
Zero Insertion Force Socked&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PAK100/2500-16">
<description>&lt;b&gt;3M (TM) Pak 100 4-Wall Header&lt;/b&gt; Straight&lt;p&gt;
Source: 3M</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X16" value=""/>
<element name="P2" library="con-3m" package="PAK100/2500-16" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="P2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="P2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="P2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="P2" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="P2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="P2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="P2" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="P2" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="P2" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="P2" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="P2" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="P2" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="P2" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="P2" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="P2" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="P2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
