<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6.35" y1="10.16" x2="1.29" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="10.16" x2="7.62" y2="8.89" width="0" layer="20" curve="-89.661374"/>
<wire x1="7.62" y1="8.89" x2="7.62" y2="1.27" width="0" layer="20" curve="-0.436592"/>
<wire x1="7.62" y1="1.27" x2="6.35" y2="0" width="0" layer="20" curve="-89.661515"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="6.33" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="8.89" width="0" layer="20" curve="-0.472974"/>
<wire x1="0" y1="8.89" x2="1.27" y2="10.16" width="0" layer="20" curve="-89.661515"/>
<text>1</text>
<text>SnapEDA
SOT-23-5</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SnapEDA">
<packages>
<package name="SOT95P284X122-5N">
</package>
<package name="68000-103HLF">
</package>
<package name="68000-101HLF_NO_SQUARE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="SnapEDA" package="SOT95P284X122-5N" value="LM4132BMF-4.1">
<attribute name="AVAILABILITY" value="Warning"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value=" Voltage Reference, Precision, Low Dropout, Series - Fixed, LM4132 Series, 4.096V, SOT-23-5 "/>
<attribute name="MF" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MP" value="LM4132BMF-4.1"/>
<attribute name="PACKAGE" value="SOT-23-5 Texas Instruments"/>
<attribute name="PRICE" value="None"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="SnapEDA" package="68000-103HLF" value="CONNECTOR_3"/>
<element name="J2" library="SnapEDA" package="68000-101HLF_NO_SQUARE" value="CONNECTOR_1-NO_SQUARE"/>
<element name="J3" library="SnapEDA" package="68000-101HLF_NO_SQUARE" value="CONNECTOR_1-NO_SQUARE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="4">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="1">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
