<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="50.47" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="0" x2="50.47" y2="30.724" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.47" y1="30.724" x2="0" y2="30.724" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.724" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<circle x="24.892" y="12.954" radius="2.032" width="0.1524" layer="20"/>
<text>suchahardfuzz</text>
<text>USE NPN TRANSISTORS
WATCH ORIENTATION
+9V IS DEFAULT

TRANSISTORS USED:</text>
<text>V3</text>
<text>T2</text>
<text>T3</text>
<text>F3</text>
<text>F2</text>
<text>F1</text>
<text>GND</text>
<text>9V</text>
<text>IN</text>
<text>v1.2   2018
Berlin, Germany</text>
<text>S/N:</text>
</plain>
<libraries>
<library name="caps-elec">
<packages>
<package name="050.AXIAL">
<description>&lt;b&gt;6mm diameter, 22.86mm spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="050.FLAT">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2.5mm lead spacing, flat-to-PCB&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="AXIAL">
</package>
<package name="BOX_MED">
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="TRIM1">
<description>&lt;b&gt;Bourns 3362p&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
&lt;a href="http://www.taydaelectronics.com/potentiometer-variable-resistors/cermet-potentiometers/3362p.html"&gt;http://www.taydaelectronics.com/potentiometer-variable-resistors/cermet-potentiometers/3362p.html&lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors-GERM">
<packages>
<package name="TO-5">
<description>&lt;b&gt;TO-5&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="0.4&quot;">
<description>0.4"  (10.16mm) lead spacing, 1/4W (flat)</description>
</package>
<package name="0.6&quot;">
<description>0.6"  (15.24mm) lead spacing, 1W (flat)</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="PAD2">
<description>&lt;b&gt;Round Pad (no label) - 76mil Diameter, 39mil Drill&lt;b&gt;</description>
</package>
<package name="PAD4">
<description>&lt;b&gt;Square (no label) - 76mil Diameter, 39mil Drill&lt;b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors-BJT">
<packages>
<package name="TO92">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="caps-elec" package="050.AXIAL" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="AXIAL" value="0.01uF"/>
<element name="C3" library="caps-elec" package="050.AXIAL" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IR" library="potentiometers" package="TRIM1" value="50k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistors-GERM" package="TO-5" value="GE NPN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="transistors-GERM" package="TO-5" value="GE NPN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="resistors" package="0.4&quot;" value="33k"/>
<element name="R2" library="resistors" package="0.4&quot;" value="2.2k"/>
<element name="R3" library="resistors" package="0.4&quot;" value="100k"/>
<element name="R4" library="resistors" package="0.4&quot;" value="470R"/>
<element name="U$2" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="U$3" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="U$4" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="U$5" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="U$6" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="U$7" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="U$1" library="supply pins" package="PAD2" value="PADS.RND_NL"/>
<element name="U$8" library="supply pins" package="PAD4" value="PADS.SQR_NL"/>
<element name="GND" library="supply pins" package="PAD4" value="PADS.SQR_NL"/>
<element name="C1_" library="caps-elec" package="050.FLAT" value=""/>
<element name="C5" library="caps-elec" package="050.FLAT" value=""/>
<element name="C2_" library="capacitors-film" package="BOX_MED" value=""/>
<element name="C1__" library="capacitors-film" package="BOX_MED" value=""/>
<element name="Q3" library="transistors-BJT" package="TO92" value="2N5088"/>
<element name="Q4" library="transistors-BJT" package="TO92" value="2N5088"/>
<element name="R5" library="resistors" package="0.6&quot;" value=""/>
<element name="R6" library="resistors" package="0.6&quot;" value=""/>
<element name="R7" library="resistors" package="0.6&quot;" value=""/>
<element name="R8" library="resistors" package="0.6&quot;" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IR" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C1_" pad="-"/>
<contactref element="C1__" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
<contactref element="IR" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1_" pad="+"/>
<contactref element="C1__" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="C2_" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="C2_" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IR" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
