<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="37.77" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="0" x2="37.77" y2="48.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.77" y1="48.25" x2="0" y2="48.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="48.25" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="34.29" y="3.81" drill="0.508"/>
<text>Eric's Blinky Board</text>
<text>REVA</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="CR1220-SMD">
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SO08">
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BATTERY" library="adafruit" package="CR1220-SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value=".01uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="adafruit" package="SO08" value="NE555D">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="Green">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="Green">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0805" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="BATTERY" pad="-"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CONN">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="BATTERY" pad="+$1"/>
<contactref element="BATTERY" pad="+$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
