(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-07-07 BZR 4022)-stable")
  (general
    (links 266)
    (no_connects 0)
    (area 65.170999 88.399999 214.600001 176.600001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 59)
    (tracks 1647)
    (zones 0)
    (modules 89)
    (nets 79)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 1.524)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 6.17 2.4)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 284983297)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotothertext false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk true)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory output/Gerber/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /ERR)
  (net 2 /FIN)
  (net 3 /MISO)
  (net 4 /MOSI)
  (net 5 /ON)
  (net 6 /RST)
  (net 7 /SCK)
  (net 8 /SS)
  (net 9 /tlcs_1-3/BLANK)
  (net 10 /tlcs_1-3/GSCLK)
  (net 11 /tlcs_1-3/MODE)
  (net 12 /tlcs_1-3/SCLK)
  (net 13 /tlcs_1-3/SIN)
  (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
  (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
  (net 16 /tlcs_1-3/XLAT)
  (net 17 GND)
  (net 18 N-0000017)
  (net 19 N-0000020)
  (net 20 N-0000021)
  (net 21 N-0000022)
  (net 22 N-0000024)
  (net 23 N-0000037)
  (net 24 N-0000038)
  (net 25 N-0000039)
  (net 26 N-000004)
  (net 27 N-0000040)
  (net 28 N-0000041)
  (net 29 N-0000042)
  (net 30 N-0000043)
  (net 31 N-0000044)
  (net 32 N-0000045)
  (net 33 N-0000046)
  (net 34 N-0000047)
  (net 35 N-0000048)
  (net 36 N-0000049)
  (net 37 N-000005)
  (net 38 N-0000050)
  (net 39 N-0000051)
  (net 40 N-0000052)
  (net 41 N-0000053)
  (net 42 N-0000054)
  (net 43 N-0000055)
  (net 44 N-0000056)
  (net 45 N-0000057)
  (net 46 N-0000058)
  (net 47 N-0000059)
  (net 48 N-000006)
  (net 49 N-0000060)
  (net 50 N-0000061)
  (net 51 N-0000062)
  (net 52 N-0000063)
  (net 53 N-0000064)
  (net 54 N-0000065)
  (net 55 N-0000066)
  (net 56 N-0000067)
  (net 57 N-0000068)
  (net 58 N-0000069)
  (net 59 N-0000070)
  (net 60 N-0000071)
  (net 61 N-0000072)
  (net 62 N-0000073)
  (net 63 N-0000074)
  (net 64 N-0000075)
  (net 65 N-0000076)
  (net 66 N-0000077)
  (net 67 N-0000078)
  (net 68 N-0000079)
  (net 69 N-0000080)
  (net 70 N-0000081)
  (net 71 N-0000082)
  (net 72 N-0000083)
  (net 73 N-0000084)
  (net 74 N-0000085)
  (net 75 N-0000086)
  (net 76 N-0000087)
  (net 77 N-0000088)
  (net 78 N-0000089)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net /ERR)
    (add_net /FIN)
    (add_net /MISO)
    (add_net /MOSI)
    (add_net /ON)
    (add_net /RST)
    (add_net /SCK)
    (add_net /SS)
    (add_net /tlcs_1-3/BLANK)
    (add_net /tlcs_1-3/GSCLK)
    (add_net /tlcs_1-3/MODE)
    (add_net /tlcs_1-3/SCLK)
    (add_net /tlcs_1-3/SIN)
    (add_net /tlcs_1-3/VCC)
    (add_net /tlcs_1-3/VIN)
    (add_net /tlcs_1-3/XLAT)
    (add_net GND)
    (add_net N-0000017)
    (add_net N-0000020)
    (add_net N-0000021)
    (add_net N-0000022)
    (add_net N-0000024)
    (add_net N-0000037)
    (add_net N-0000038)
    (add_net N-0000039)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-0000040)
    (add_net N-0000041)
    (add_net N-0000042)
    (add_net N-0000043)
    (add_net N-0000044)
    (add_net N-0000045)
    (add_net N-0000046)
    (add_net N-0000047)
    (add_net N-0000048)
    (add_net N-0000049)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-0000050)
    (add_net N-0000051)
    (add_net N-0000052)
    (add_net N-0000053)
    (add_net N-0000054)
    (add_net N-0000055)
    (add_net N-0000056)
    (add_net N-0000057)
    (add_net N-0000058)
    (add_net N-0000059)
    (add_net N-000006)
    (add_net N-0000060)
    (add_net N-0000061)
    (add_net N-0000062)
    (add_net N-0000063)
    (add_net N-0000064)
    (add_net N-0000065)
    (add_net N-0000066)
    (add_net N-0000067)
    (add_net N-0000068)
    (add_net N-0000069)
    (add_net N-0000070)
    (add_net N-0000071)
    (add_net N-0000072)
    (add_net N-0000073)
    (add_net N-0000074)
    (add_net N-0000075)
    (add_net N-0000076)
    (add_net N-0000077)
    (add_net N-0000078)
    (add_net N-0000079)
    (add_net N-0000080)
    (add_net N-0000081)
    (add_net N-0000082)
    (add_net N-0000083)
    (add_net N-0000084)
    (add_net N-0000085)
    (add_net N-0000086)
    (add_net N-0000087)
    (add_net N-0000088)
    (add_net N-0000089)
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.35)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
  )
  (module TLC5940_THERMVIAS2 (layer B.Cu) (tedit 53BC3300)
    (at 114.5 133.5 270)
    (descr "TSSOP 28 pins")
    (tags "CMS TSSOP SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference U3 (at 0.127 1.524 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TLC5941 (at 0 -1.143 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -4.191 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at -3.556 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 /tlcs_1-3/BLANK)
    )
    (pad 3 smd rect (at -2.8956 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 /tlcs_1-3/XLAT)
    )
    (pad 4 smd rect (at -2.2352 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 /tlcs_1-3/SCLK)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.6002 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 /tlcs_1-3/SIN)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.9398 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 /tlcs_1-3/MODE)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.2794 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 71 N-0000082)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.3556 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 70 N-0000081)
    )
    (pad 9 smd rect (at 1.016 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 69 N-0000080)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.651 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 68 N-0000079)
    )
    (pad 11 smd rect (at 2.3114 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 67 N-0000078)
    )
    (pad 12 smd rect (at 2.9718 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 66 N-0000077)
    )
    (pad 13 smd rect (at 3.6068 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 72 N-0000083)
    )
    (pad 14 smd rect (at 4.2672 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 73 N-0000084)
    )
    (pad 15 smd rect (at 4.2672 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 51 N-0000062)
    )
    (pad 16 smd rect (at 3.6068 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 52 N-0000063)
    )
    (pad 17 smd rect (at 2.9972 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 53 N-0000064)
    )
    (pad 18 smd rect (at 2.3114 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 54 N-0000065)
    )
    (pad 19 smd rect (at 1.651 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 55 N-0000066)
    )
    (pad 20 smd rect (at 1.016 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 56 N-0000067)
    )
    (pad 21 smd rect (at 0.3556 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 57 N-0000068)
    )
    (pad 22 smd rect (at -0.2794 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 58 N-0000069)
    )
    (pad 23 smd rect (at -0.9398 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -1.6002 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 74 N-0000085)
    )
    (pad 25 smd rect (at -2.2352 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /tlcs_1-3/GSCLK)
    )
    (pad 26 smd rect (at -2.8956 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 27 smd rect (at -3.556 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 75 N-0000086)
    )
    (pad 28 smd rect (at -4.191 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad "" smd rect (at 0 0 270) (size 9.7 3.4)
      (layers B.Cu)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" smd rect (at 0 0 270) (size 6.17 2.4)
      (layers B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -3.9 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -3.9 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -2.6 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.3 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 0 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.3 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 2.6 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 3.9 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 3.9 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 2.6 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.3 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.3 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -2.6 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -3.9 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -2.6 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.3 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 0 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.3 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 2.6 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 3.9 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/cms_soj28.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.256 0.5 0.25))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 195.5 155)
    (fp_text reference D23 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 N-0000052)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 195.5 144)
    (fp_text reference D22 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 N-0000054)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 195.5 137)
    (fp_text reference D21 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 N-0000037)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 195.5 126)
    (fp_text reference D20 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 N-0000041)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 195.5 119)
    (fp_text reference D19 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 N-0000040)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 195.5 108)
    (fp_text reference D18 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 N-0000039)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 195.5 101)
    (fp_text reference D17 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 N-0000038)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 159.5 162)
    (fp_text reference D16 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 N-0000051)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 159.5 155)
    (fp_text reference D15 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 N-0000061)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 159.5 144)
    (fp_text reference D14 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 N-0000060)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 159.5 137)
    (fp_text reference D13 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 N-0000059)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 195.5 162)
    (fp_text reference D24 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 N-0000053)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 159.5 119)
    (fp_text reference D11 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 N-0000057)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 159.5 108)
    (fp_text reference D10 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 N-0000056)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 159.5 101)
    (fp_text reference D9 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 N-0000055)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 123.5 162)
    (fp_text reference D8 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 73 N-0000084)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 123.5 155)
    (fp_text reference D7 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 72 N-0000083)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 123.5 144)
    (fp_text reference D6 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 66 N-0000077)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 123.5 137)
    (fp_text reference D5 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 67 N-0000078)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 123.5 126)
    (fp_text reference D4 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 68 N-0000079)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 123.5 119)
    (fp_text reference D3 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 69 N-0000080)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 123.5 108)
    (fp_text reference D2 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 70 N-0000081)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 123.5 101)
    (fp_text reference D1 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 71 N-0000082)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 159.5 126)
    (fp_text reference D12 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 N-0000058)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 177.5 155)
    (fp_text reference D47 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 60 N-0000071)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 177.5 144)
    (fp_text reference D46 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 61 N-0000072)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 177.5 137)
    (fp_text reference D45 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 62 N-0000073)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 177.5 126)
    (fp_text reference D44 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 63 N-0000074)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 177.5 119)
    (fp_text reference D43 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 64 N-0000075)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 177.5 108)
    (fp_text reference D42 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 65 N-0000076)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 177.5 162)
    (fp_text reference D48 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 N-0000042)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 141.5 162)
    (fp_text reference D40 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 N-0000050)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 141.5 155)
    (fp_text reference D39 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 N-0000049)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 141.5 144)
    (fp_text reference D38 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 N-0000048)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 141.5 137)
    (fp_text reference D37 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 N-0000047)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 141.5 126)
    (fp_text reference D36 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 N-0000046)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 177.5 101)
    (fp_text reference D41 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 59 N-0000070)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 105.5 108)
    (fp_text reference D26 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 57 N-0000068)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 105.5 119)
    (fp_text reference D27 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 56 N-0000067)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 105.5 126)
    (fp_text reference D28 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 N-0000066)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 105.5 137)
    (fp_text reference D29 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 N-0000065)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 105.5 144)
    (fp_text reference D30 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 N-0000064)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 105.5 155)
    (fp_text reference D31 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 N-0000063)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 105.5 162)
    (fp_text reference D32 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 N-0000062)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 141.5 101)
    (fp_text reference D33 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 N-0000043)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 141.5 108)
    (fp_text reference D34 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 N-0000044)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 141.5 119)
    (fp_text reference D35 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 N-0000045)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module PCV220_LEDSOCKET (layer F.Cu) (tedit 53AB4396)
    (at 105.5 101)
    (fp_text reference D25 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 5.08) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.41) (size 1.52 1.52) (drill 1.02)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 58 N-0000069)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.52 1.52) (drill 1.52)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 114.5 127)
    (attr smd)
    (fp_text reference C6 (at 0 0.3175) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "0.1 uF" (at 0 -0.381) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 114.5 125 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 2.2K (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 75 N-0000086)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 150.5 127)
    (attr smd)
    (fp_text reference C7 (at 0 0.3175) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "0.1 uF" (at 0 -0.381) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 150.5 125 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 2.2K (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 76 N-0000087)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 186.5 127)
    (attr smd)
    (fp_text reference C8 (at 0 0.3175) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "0.1 uF" (at 0 -0.381) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 186.5 125 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 2.2K (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 77 N-0000088)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SD_CONN (layer B.Cu) (tedit 53627957)
    (at 68.5 137 180)
    (fp_text reference U1 (at -5 1 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value SD_CARD (at -5 -1.5 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text user "TRACE KEEP OUT" (at -17 -1 450) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -24.31 6.1 180) (size 1.5 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 /SS)
    )
    (pad 2 smd rect (at -24.31 3.6 180) (size 1.5 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 /MOSI)
    )
    (pad 3 smd rect (at -24.31 0.2 180) (size 1.5 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 4 smd rect (at -24.31 -1.45 180) (size 1.5 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 5 smd rect (at -24.31 -3.9 180) (size 1.5 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 /SCK)
    )
    (pad 6 smd rect (at -24.31 -6.4 180) (size 1.5 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 7 smd rect (at -24.31 -8.83 180) (size 1.5 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 /MISO)
    )
    (pad 8 smd rect (at -24.31 -10.53 180) (size 1.5 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 18 N-0000017)
    )
    (pad 9 smd rect (at -24.31 8.6 180) (size 1.5 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 19 N-0000020)
    )
    (pad WP smd rect (at -24.31 -13.88 180) (size 1.5 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad GND smd rect (at -2.1 -14.4 180) (size 2 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad GND smd rect (at -3.3 13.6 180) (size 2 1.2)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad CD smd rect (at -24.31 1.9 180) (size 1.5 1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad H thru_hole circle (at 0 11.3 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.5)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad H thru_hole circle (at 0 -12.85 180) (size 1.6 1.6) (drill 1.5)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 84.5 147.5)
    (attr smd)
    (fp_text reference R19 (at 0 -0.3175) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 50k (at 0 0.381) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 N-0000017)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 84.5 145)
    (attr smd)
    (fp_text reference R18 (at 0 -0.3175) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 50k (at 0 0.381) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /MISO)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 84.5 133.5)
    (attr smd)
    (fp_text reference R17 (at 0 -0.3175) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 50k (at 0 0.381) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /MOSI)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 84.5 131)
    (attr smd)
    (fp_text reference R16 (at 0 -0.3175) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 50k (at 0 0.381) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /SS)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 84.5 128.5)
    (attr smd)
    (fp_text reference R15 (at 0 -0.3175) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 50k (at 0 0.381) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 N-0000020)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 89 113 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "0.1 uF" (at 0 -0.381 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 73 118)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 0.3175) (layer B.SilkS))
    (fp_text value "0.1 uF" (at 0 -0.381) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_elec_6.3x5.3 (layer B.Cu) (tedit 49F5C06F)
    (at 79 156)
    (descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 6.3x5.3")
    (fp_text reference C3 (at 0 3.937) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 47uF (at 0 -3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 2.75082 0) (size 3.59918 1.6002)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.75082 0) (size 3.59918 1.6002)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_elec_6_3x5_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 83.5 166 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C5 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10uF (at 0 -0.381 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_elec_6.3x5.3 (layer B.Cu) (tedit 49F5C06F)
    (at 79 163)
    (descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 6.3x5.3")
    (fp_text reference C4 (at 0 3.937) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 47uF (at 0 -3.81) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 2.75082 0) (size 3.59918 1.6002)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 N-0000024)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.75082 0) (size 3.59918 1.6002)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_elec_6_3x5_3.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1210 (layer B.Cu) (tedit 42806E94)
    (at 86 157.5 270)
    (tags "CMS SM")
    (attr smd)
    (fp_text reference L1 (at 0 0.508 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10uH (at 0 -0.508 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.524 0 270) (size 1.27 2.54)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.524 0 270) (size 1.27 2.54)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 N-0000024)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.2 0.17))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 71 104.5)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN5 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 93.5 104.5)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN6 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 93.5 158.5)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN4 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 71 158.5)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN3 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 207 104.5)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN2 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 200000)
    (at 207 158.5)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN1 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module crystal_smd (layer B.Cu) (tedit 52165451)
    (at 90.5 117.5 90)
    (fp_text reference Y1 (at 0 4.826 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value RESONATEUR (at 0 3.302 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -1.5 0 90) (size 0.7 4.1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 21 N-0000022)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 0 90) (size 1 4.1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 3 smd rect (at 1.5 0 90) (size 0.7 4.1)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 N-0000021)
    )
  )
  (module pin_array_3x2 (layer B.Cu) (tedit 42931587)
    (at 70.5 113 270)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 4 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P2 (at 0 3.81 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_3X2 (at 0 -3.81 270) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 -1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 3 /MISO)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -2.54 1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 -1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 7 /SCK)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at 0 1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 /MOSI)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at 2.54 -1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 6 /RST)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at 2.54 1.27 270) (size 1.524 1.524) (drill 1.016)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (model pin_array/pins_array_3x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 75.5 103.5 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 -0.381 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 /RST)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 86.7 108.6 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 -0.381 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 /tlcs_1-3/BLANK)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 86 103 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R_FIN1 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /FIN)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 48 N-000006)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 82.5 103 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R_ERR1 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /ERR)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 37 N-000005)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 79 103 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R_ON1 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value 330 (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 /ON)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 N-000004)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 86 99 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference FIN1 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 48 N-000006)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 82.5 99 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference ERR1 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 37 N-000005)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805 (layer B.Cu) (tedit 5091495C)
    (at 79 99 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference ON1 (at 0 0.3175 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 -0.381 90) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 26 N-000004)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 90) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOT223 (layer B.Cu) (tedit 200000)
    (at 89.5 164.5 90)
    (descr "module CMS SOT223 4 pins")
    (tags "CMS SOT")
    (attr smd)
    (fp_text reference U2 (at 0 0.762 90) (layer B.SilkS))
    (fp_text value LD1117S33 (at 0 -0.762 90) (layer B.SilkS))
    (pad 4 smd rect (at 0 3.302 90) (size 3.6576 2.032)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -3.302 90) (size 1.016 2.032)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 3 smd rect (at 2.286 -3.302 90) (size 1.016 2.032)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 22 N-0000024)
    )
    (pad 1 smd rect (at -2.286 -3.302 90) (size 1.016 2.032)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/SOT223.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SW_PUSH_SMD (layer F.Cu) (tedit 53611933)
    (at 72.5 98 180)
    (fp_text reference RESET1 (at 0 -3.5 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SW_PUSH (at 0 4 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at 3.975 -2.25 180) (size 1.55 1.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /RST)
    )
    (pad 2 smd rect (at 3.975 2.25 180) (size 1.55 1.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at -3.975 2.25 180) (size 1.55 1.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 1 smd rect (at -3.975 -2.25 180) (size 1.55 1.3)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /RST)
    )
  )
  (module TQFP32_FIXED (layer B.Cu) (tedit 5227C394)
    (at 81 113 180)
    (fp_text reference IC1 (at 0 1.27 180) (layer B.SilkS))
    (fp_text value ATMEGA328-A (at 0 -1.905 180) (layer B.SilkS))
    (pad 8 smd rect (at -4.81584 -2.77622 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 21 N-0000022)
    )
    (pad 7 smd rect (at -4.81584 -1.97612 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 N-0000021)
    )
    (pad 6 smd rect (at -4.81584 -1.17602 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 5 smd rect (at -4.81584 -0.37592 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 4 smd rect (at -4.81584 0.42418 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 3 smd rect (at -4.81584 1.22428 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at -4.81584 2.02438 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 /tlcs_1-3/SCLK)
    )
    (pad 1 smd rect (at -4.81584 2.82448 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 /tlcs_1-3/BLANK)
    )
    (pad 24 smd rect (at 4.7498 2.8194 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 17 smd rect (at 4.7498 -2.794 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 /SCK)
    )
    (pad 18 smd rect (at 4.7498 -1.9812 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 19 smd rect (at 4.7498 -1.1684 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 20 smd rect (at 4.7498 -0.381 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 21 smd rect (at 4.7498 0.4318 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 22 smd rect (at 4.7498 1.2192 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 23 smd rect (at 4.7498 2.032 180) (size 1.99898 0.44958)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 32 smd rect (at -2.82448 4.826 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 /tlcs_1-3/MODE)
    )
    (pad 31 smd rect (at -2.02692 4.826 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 /tlcs_1-3/SIN)
    )
    (pad 30 smd rect (at -1.22428 4.826 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 29 smd rect (at -0.42672 4.826 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 /RST)
    )
    (pad 28 smd rect (at 0.37592 4.826 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 /FIN)
    )
    (pad 27 smd rect (at 1.17348 4.826 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 /ERR)
    )
    (pad 26 smd rect (at 1.97612 4.826 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 /ON)
    )
    (pad 25 smd rect (at 2.77368 4.826 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at -2.8194 -4.7752 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at -2.032 -4.7752 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 11 smd rect (at -1.2192 -4.7752 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -0.4318 -4.7752 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /tlcs_1-3/GSCLK)
    )
    (pad 13 smd rect (at 0.3556 -4.7752 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 /tlcs_1-3/XLAT)
    )
    (pad 14 smd rect (at 1.1684 -4.7752 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 /SS)
    )
    (pad 15 smd rect (at 1.9812 -4.7752 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 /MOSI)
    )
    (pad 16 smd rect (at 2.794 -4.7752 180) (size 0.44958 1.99898)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 /MISO)
    )
    (model smd/tqfp32.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1_3960um (layer F.Cu) (tedit 536E987A)
    (at 72 164.5 270)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference P1 (at -0.1 -4.8 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_2 (at 0 -3.5 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.98 0 270) (size 2.3 2.3) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /tlcs_1-3/VIN)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.98 0 270) (size 2.5 2.5) (drill 1.8)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TLC5940_THERMVIAS2 (layer B.Cu) (tedit 53BC3300)
    (at 150.5 133.5 270)
    (descr "TSSOP 28 pins")
    (tags "CMS TSSOP SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference U4 (at 0.127 1.524 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TLC5941 (at 0 -1.143 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -4.191 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at -3.556 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 /tlcs_1-3/BLANK)
    )
    (pad 3 smd rect (at -2.8956 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 /tlcs_1-3/XLAT)
    )
    (pad 4 smd rect (at -2.2352 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 /tlcs_1-3/SCLK)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.6002 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 74 N-0000085)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.9398 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 /tlcs_1-3/MODE)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.2794 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 43 N-0000055)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.3556 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 44 N-0000056)
    )
    (pad 9 smd rect (at 1.016 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 45 N-0000057)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.651 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 46 N-0000058)
    )
    (pad 11 smd rect (at 2.3114 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 47 N-0000059)
    )
    (pad 12 smd rect (at 2.9718 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 49 N-0000060)
    )
    (pad 13 smd rect (at 3.6068 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 50 N-0000061)
    )
    (pad 14 smd rect (at 4.2672 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 39 N-0000051)
    )
    (pad 15 smd rect (at 4.2672 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 38 N-0000050)
    )
    (pad 16 smd rect (at 3.6068 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 36 N-0000049)
    )
    (pad 17 smd rect (at 2.9972 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 35 N-0000048)
    )
    (pad 18 smd rect (at 2.3114 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 34 N-0000047)
    )
    (pad 19 smd rect (at 1.651 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 33 N-0000046)
    )
    (pad 20 smd rect (at 1.016 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 32 N-0000045)
    )
    (pad 21 smd rect (at 0.3556 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 31 N-0000044)
    )
    (pad 22 smd rect (at -0.2794 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 30 N-0000043)
    )
    (pad 23 smd rect (at -0.9398 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -1.6002 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 78 N-0000089)
    )
    (pad 25 smd rect (at -2.2352 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /tlcs_1-3/GSCLK)
    )
    (pad 26 smd rect (at -2.8956 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 27 smd rect (at -3.556 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 76 N-0000087)
    )
    (pad 28 smd rect (at -4.191 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad "" smd rect (at 0 0 270) (size 9.7 3.4)
      (layers B.Cu)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" smd rect (at 0 0 270) (size 6.17 2.4)
      (layers B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -3.9 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -3.9 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -2.6 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.3 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 0 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.3 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 2.6 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 3.9 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 3.9 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 2.6 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.3 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.3 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -2.6 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -3.9 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -2.6 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.3 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 0 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.3 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 2.6 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 3.9 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/cms_soj28.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.256 0.5 0.25))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TLC5940_THERMVIAS2 (layer B.Cu) (tedit 53BC3300)
    (at 186.5 133.5 270)
    (descr "TSSOP 28 pins")
    (tags "CMS TSSOP SMD")
    (attr smd)
    (fp_text reference U5 (at 0.127 1.524 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value TLC5941 (at 0 -1.143 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -4.191 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at -3.556 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 /tlcs_1-3/BLANK)
    )
    (pad 3 smd rect (at -2.8956 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 /tlcs_1-3/XLAT)
    )
    (pad 4 smd rect (at -2.2352 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 /tlcs_1-3/SCLK)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.6002 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 78 N-0000089)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.9398 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 /tlcs_1-3/MODE)
    )
    (pad 7 smd rect (at -0.2794 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 24 N-0000038)
    )
    (pad 8 smd rect (at 0.3556 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 25 N-0000039)
    )
    (pad 9 smd rect (at 1.016 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 27 N-0000040)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.651 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 28 N-0000041)
    )
    (pad 11 smd rect (at 2.3114 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 23 N-0000037)
    )
    (pad 12 smd rect (at 2.9718 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 42 N-0000054)
    )
    (pad 13 smd rect (at 3.6068 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 40 N-0000052)
    )
    (pad 14 smd rect (at 4.2672 -3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 41 N-0000053)
    )
    (pad 15 smd rect (at 4.2672 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 29 N-0000042)
    )
    (pad 16 smd rect (at 3.6068 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 60 N-0000071)
    )
    (pad 17 smd rect (at 2.9972 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 61 N-0000072)
    )
    (pad 18 smd rect (at 2.3114 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 62 N-0000073)
    )
    (pad 19 smd rect (at 1.651 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 63 N-0000074)
    )
    (pad 20 smd rect (at 1.016 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 64 N-0000075)
    )
    (pad 21 smd rect (at 0.3556 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 65 N-0000076)
    )
    (pad 22 smd rect (at -0.2794 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 59 N-0000070)
    )
    (pad 23 smd rect (at -0.9398 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 24 smd rect (at -1.6002 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
    )
    (pad 25 smd rect (at -2.2352 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 /tlcs_1-3/GSCLK)
    )
    (pad 26 smd rect (at -2.8956 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad 27 smd rect (at -3.556 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 77 N-0000088)
    )
    (pad 28 smd rect (at -4.191 3.556 270) (size 0.4064 1.27)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 /tlcs_1-3/VCC)
    )
    (pad "" smd rect (at 0 0 270) (size 9.7 3.4)
      (layers B.Cu)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" smd rect (at 0 0 270) (size 6.17 2.4)
      (layers B.Paste B.Mask)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -3.9 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -3.9 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -2.6 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.3 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 0 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.3 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 2.6 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 3.9 1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 3.9 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 2.6 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.3 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.3 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -2.6 0 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -3.9 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -2.6 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at -1.3 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 0 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 1.3 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 2.6 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (pad "" thru_hole circle (at 3.9 -1.3 270) (size 0.3 0.3) (drill 0.3)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 GND)
    )
    (model smd/cms_soj28.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.256 0.5 0.25))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text ON (at 79 96 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text ERR (at 82.5 96 180) (layer B.SilkS))
  (gr_text FIN (at 86 96 180) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 67 168.5) (end 67 94.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 210 168.5) (end 67 168.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 210 94.5) (end 210 168.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 67 94.5) (end 210 94.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 17) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 209.5 168) (xy 67.5 168) (xy 67.5 95) (xy 209.5 95)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks not_allowed) (vias not_allowed) (copperpour allowed))
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 87.5 149) (xy 81.5 149) (xy 81.5 127.5) (xy 87.5 127.5)
      )
    )
  )
)
