<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>C1-3 : 82 nf - 1206
R1-R3 : 3,1 Mohms - 1206
C4 : 22uf - 1206
C5 : 100nf - 1206
C6-C8 : 330 uf (6,3 dia)
R4-R6 : 91 Ohms - 1206
R7-R9 : 470 Ohms - 1206
R10 : 100 Ohms - 1206</text>
<text>NEC:::RGBamp v2.0</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>Gin</text>
<text>Bin</text>
<text>Rin</text>
<text>Bout</text>
<text>Rout</text>
<text>R6</text>
<text>R8</text>
<text>R4</text>
<text>C5</text>
<text>THS7314</text>
<text>R2</text>
<text>R1</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>R3</text>
<wire x1="-0.9525" y1="19.05" x2="-0.9525" y2="-0.47625" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-0.9525" y1="-0.47625" x2="37.94125" y2="-0.47625" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="37.94125" y1="-0.47625" x2="37.94125" y2="19.05" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="37.94125" y1="19.05" x2="-0.9525" y2="19.05" width="0.1524" layer="20"/>
<text>R5</text>
<text>R9</text>
<text>R7</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>C8</text>
<text>Gout</text>
<text>NEC:::RGBamp v2.0</text>
<text>R10</text>
<text>Blnk</text>
</plain>
<libraries>
<library name="nec">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="C1206K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 1206 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 3216</description>
</package>
<package name="PANASONIC_C">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package C&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="7314" library="nec" package="SO08" value="UPB1505">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="PANASONIC_C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="PANASONIC_C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="PANASONIC_C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GO" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RO" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BO" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RI" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VCC" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COM" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="resistor" package="C1206K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="7314" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="GO" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="RO" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="7314" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="7314" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="BO" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="7314" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="BI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="RI" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="7314" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="7314" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="GI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="7314" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="7314" pad="5"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="COM" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
