<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>GB-SD</text>
<text>GB-SI</text>
<text>GB-SC</text>
<text>GB-SO</text>
<text>GB-5V</text>
<text>GND</text>
<text>PR-SD</text>
<text>PR-SI</text>
<text>PR-SC</text>
<text>PR-SO</text>
<text>NC</text>
<text>GND</text>
<wire x1="1.79441875" y1="6.198621875" x2="26.05921875" y2="6.198621875" width="0.0127" layer="20"/>
<wire x1="26.98021875" y1="7.119621875" x2="26.98021875" y2="59.457321875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="26.05921875" y1="60.378321875" x2="18.83291875" y2="60.378321875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="18.83291875" y1="60.378321875" x2="18.83291875" y2="57.261121875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="18.33701875" y1="56.765121875" x2="17.48681875" y2="56.765121875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="16.99091875" y1="57.261121875" x2="16.99091875" y2="61.795221875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="16.49501875" y1="62.291121875" x2="11.46491875" y2="62.291121875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="10.96901875" y1="61.795221875" x2="10.96901875" y2="57.261121875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="10.47301875" y1="56.765121875" x2="9.62291875" y2="56.765121875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="9.12701875" y1="57.261121875" x2="9.12701875" y2="60.378321875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="9.12701875" y1="60.378321875" x2="6.89531875" y2="60.378321875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="5.97431875" y1="59.457321875" x2="5.97431875" y2="56.171121875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="5.05331875" y1="55.250121875" x2="1.90071875" y2="55.250121875" width="0.01" layer="20"/>
<wire x1="0.97971875" y1="54.329121875" x2="0.97971875" y2="7.155021875" width="0.01" layer="20"/>
<text></text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>BATT OUT</text>
<text>R</text>
<text>G</text>
<text>B</text>
<text>LEVEL
SHIFTER</text>
<text>CMN</text>
<wire x1="0.97971875" y1="7.155021875" x2="1.79441875" y2="6.198621875" width="0.01" layer="20" curve="86.615362"/>
<wire x1="26.98021875" y1="7.119621875" x2="26.05921875" y2="6.198621875" width="0.01" layer="20" curve="-86.615362"/>
<wire x1="1.90071875" y1="55.250121875" x2="0.97971875" y2="54.329121875" width="0.01" layer="20" curve="86.615362"/>
<wire x1="6.89531875" y1="60.378321875" x2="5.97431875" y2="59.457321875" width="0.01" layer="20" curve="86.615362"/>
<wire x1="5.05331875" y1="55.250121875" x2="5.97431875" y2="56.171121875" width="0.01" layer="20" curve="86.615362"/>
<wire x1="26.98021875" y1="59.457321875" x2="26.05921875" y2="60.378321875" width="0.01" layer="20" curve="86.615362"/>
<wire x1="11.46491875" y1="62.291121875" x2="10.96901875" y2="61.795221875" width="0.01" layer="20" curve="91.801385"/>
<wire x1="16.99091875" y1="61.795221875" x2="16.49501875" y2="62.291121875" width="0.01" layer="20" curve="91.801385"/>
<wire x1="9.12701875" y1="57.261121875" x2="9.62291875" y2="56.765121875" width="0.01" layer="20" curve="89.028731"/>
<wire x1="16.99091875" y1="57.261121875" x2="17.48681875" y2="56.765121875" width="0.01" layer="20" curve="89.028731"/>
<wire x1="10.47301875" y1="56.765121875" x2="10.96901875" y2="57.261121875" width="0.01" layer="20" curve="89.028731"/>
<wire x1="18.33701875" y1="56.765121875" x2="18.83291875" y2="57.261121875" width="0.01" layer="20" curve="89.028731"/>
<text>K</text>
<text>A</text>
<text>RGB-LED</text>
<text>BATT</text>
<text>IN</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>CMN-SEL</text>
<text>22-07</text>
<text>ON</text>
<text>OFF</text>
<text>OFF</text>
<text>ON</text>
</plain>
<libraries>
<library name="link-port-pcb">
<packages>
<package name="GB-LINK-PCB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead_v2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de &lt;br&gt;
Modified by Rikard Qvarnström&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06/OCT">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X12/OCT">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X14/OCT">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04/OCT">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MICROBUILDER_SOLDERJUMPER_ARROW_NOPASTE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="K3-1296S-E1">
<description>&lt;Toggle Switches SMD RoHS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="K31296SE1">
<description>&lt;b&gt;K3-1296S-E1-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Resistor">
<description>&lt;B&gt;Resistors, Potentiometers, TrimPot</description>
<packages>
<package name="RESC2012X65">
<description>Chip, 2.00 X 1.25 X 0.65 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 2.00 X 1.25 X 0.65 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-1">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="link-port-pcb" package="GB-LINK-PCB" value="GB-LINK-PADS"/>
<element name="JP4" library="pinhead_v2" package="1X06/OCT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ESP-SS" library="pinhead_v2" package="1X12/OCT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ESP-LS" library="pinhead_v2" package="1X14/OCT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LLC-LS" library="pinhead_v2" package="1X06/OCT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LLC-HS" library="pinhead_v2" package="1X06/OCT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ1" library="jumper" package="MICROBUILDER_SOLDERJUMPER_ARROW_NOPASTE" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ2" library="jumper" package="MICROBUILDER_SOLDERJUMPER_ARROW_NOPASTE" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ3" library="jumper" package="MICROBUILDER_SOLDERJUMPER_ARROW_NOPASTE" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ4" library="jumper" package="MICROBUILDER_SOLDERJUMPER_ARROW_NOPASTE" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="K3-1296S-E1" package="K31296SE1" value="K3-1296S-E1">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Toggle Switches SMD RoHS"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Korean Hroparts Elec"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="K3-1296S-E1"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Resistor" package="RESC2012X65" value="">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Resistor" package="RESC2012X65" value="">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Resistor" package="RESC2012X65" value="">
<attribute name="CATEGORY" value="Resistor"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OPERATING_TEMP" value=""/>
<attribute name="PART_STATUS" value=""/>
<attribute name="RATING" value=""/>
<attribute name="ROHS_COMPLIANT" value=""/>
<attribute name="SERIES" value=""/>
<attribute name="SUB-CATEGORY" value="Fixed"/>
<attribute name="THERMALLOSS" value=""/>
<attribute name="TOLERANCE" value=""/>
<attribute name="TYPE" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead_v2" package="1X04/OCT" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ5" library="jumper" package="MICROBUILDER_SOLDERJUMPER_ARROW_NOPASTE" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ6" library="jumper" package="MICROBUILDER_SOLDERJUMPER_ARROW_NOPASTE" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BOUT" library="pinhead-1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BIN" library="pinhead-1" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="SO">
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="SJ4" pad="1"/>
<contactref element="LLC-HS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="LLC-HS" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="ESP-LS" pad="11"/>
<contactref element="ESP-SS" pad="11"/>
<contactref element="LLC-LS" pad="3"/>
<contactref element="SJ6" pad="1"/>
<contactref element="BOUT" pad="1"/>
<contactref element="BIN" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="MP3"/>
</signal>
<signal name="ESP-SS_RST">
<contactref element="ESP-SS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ESP-SS_VP">
<contactref element="ESP-SS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ESP-SS_VN">
<contactref element="ESP-SS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ESP-SS_32">
<contactref element="ESP-SS" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ESP-SS_33">
<contactref element="ESP-SS" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ESP-5V">
<contactref element="ESP-SS" pad="12"/>
<contactref element="LLC-HS" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ESP-LS_23">
<contactref element="ESP-LS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ESP-LS_22">
<contactref element="ESP-LS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ESP-LS_TXD">
<contactref element="ESP-LS" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ESP-LS_RXD">
<contactref element="ESP-LS" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ESP-LS_21">
<contactref element="ESP-LS" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ESP-LS_3V3@1">
<contactref element="ESP-LS" pad="6"/>
</signal>
<signal name="ESP-LS_19">
<contactref element="ESP-LS" pad="7"/>
</signal>
<signal name="ESP-LS_18">
<contactref element="ESP-LS" pad="8"/>
</signal>
<signal name="ESP-LS_5">
<contactref element="ESP-LS" pad="9"/>
</signal>
<signal name="ESP-LS_17">
<contactref element="ESP-LS" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ESP-LS_2">
<contactref element="ESP-LS" pad="14"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ESP-3V3">
<contactref element="LLC-LS" pad="4"/>
<contactref element="ESP-LS" pad="12"/>
<contactref element="SJ5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SC">
<contactref element="LLC-HS" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="SJ3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SI">
<contactref element="LLC-HS" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="BAT+@1">
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="BIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BAT+@2">
<contactref element="BOUT" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SJ5" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="SJ6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GB-5V">
<contactref element="LLC-LS" pad="6"/>
<contactref element="SJ2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ESP-SS_27">
<contactref element="ESP-SS" pad="9"/>
<contactref element="LLC-LS" pad="1"/>
<contactref element="SJ4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ESP-SS_25">
<contactref element="ESP-SS" pad="7"/>
<contactref element="LLC-LS" pad="5"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ESP-SS_26">
<contactref element="ESP-SS" pad="8"/>
<contactref element="LLC-LS" pad="2"/>
<contactref element="SJ3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ESP-SS_0">
<contactref element="ESP-SS" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SD">
<contactref element="LLC-HS" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="SJ2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ESP-SS_34">
<contactref element="ESP-SS" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ESP-LS_12">
<contactref element="ESP-LS" pad="13"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
